附件1

ICS 13.100

CCS D 09

中华人民共和国应急管理行业标准

YJ 1009 —202X

代替 YJ/T 1009 —2021

矿山救援队标准化建设规范

Specification for Standardized Development of Mine Rescue Teams

（征求意见稿）

20XX - 00 - 00 发布 20XX - 00 - 00 实施

中华人民共和国应急管理部 发 布

YJ 1009 —202X

目 次

前言 1

引言 3

1 范围 4

2 规范性引用文件 4

3 术语和定义 4

4 一般规定 5

5 建设要求 5

5.1 组织机构 5

5.2 装备设施 5

5.3 学习培训 6

5.4 基础训练 6

5.5 专业操练 7

5.6 救援演练 8

5.7 综合管理 8

6 等级评定 9

附录A（规范性） 大队标准化等级评定方法 10

附录B（规范性） 中队标准化等级评定方法 16

YJ 1009 —202X

前 言

本文件全部技术内容为强制性。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替YJ/T 1009—2021《矿山救护队标准化考核规范》，与 YJ/T 1009—2021相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

——更改了规范名称。根据相关工作需要，将将原名称《矿山救护队标准化考核规范》更改为《矿山救援队标准化建设规范》。

——规范了相关表述。统一将“救护”改为“救援”，“劳动保障”改为“职业保障”，“准军事化操练”改为“队列操练”，“侦察”改为“探察”，“战备值班”改为“应急值班”，“指战员”改为“应急救援人员”，“医疗急救”改为“现场急救”，“日常管理”改为“综合管理”，“战前检查”改为“呼吸器自检互检”，“战术运用”改为“技术运用”等。

——调整了术语定义。修改了“矿山救援队”“演习巷道”“高温浓烟训练”定义表述，删除了“矿山救护指战员”“矿山救护指挥员”“风障”等定义，新增了“标准化建设”“应急救援人员”“技术操作”“预防性安全检查”等术语定义。

——细化了人员要求。如对应急救援人员年龄要求进行了细化，根据工作需要可保留少数有技术专长、救援经验丰富的超龄人员；对人员配置进行了细化，调整为“副大队长不少于2人，副总工程师不少于1人；副中队长不少于2人，技术员不少于1人”，将大队指挥员学历要求由大专调整为本科，并要求至少有2人具备3年及以上中队指挥员岗位经历。

——更新了装备配备。新增技术成熟、先进适用的救援装备6台（套），淘汰落后老旧装备4台（套），优化基础设施配备标准10项。

——优化了管理制度。精简了矿山救援大队及中队制度、资料、记录、牌板、计划及总结的相关要求，注重提高管理实效。

——突出了实战能力。结合实际救援需要，调整了仪器操作、救援准备、技术操作、综合体质等操作训练标准，增加了轻便液压支架支护、安装水泵和接水管技术操作。

——规范了现场急救。结合当前先进现场急救专业技术和矿山救援队工作实际，更新了较为实用的现场急救操作方法，提升救援现场急救处置能力。

——严谨了语言表述。如将“大队建制且建队10年以上”调整为“大队建制10年及以上”，“技术服务”调整为“安全技术工作”，在“建造砖密闭墙”操作上明确使用泥浆建造，在“安装局部通风机和接风筒”操作上明确连接第一节风筒与接线可同时进行，余下4节必须带风逐节连接等，减少了语言歧义。

——完善了评分办法。优化了评分计算公式，细化了各检查项扣分规则；首次提出了加分项，即“大队指挥员人数满足中队指挥员岗位工作3年及以上要求的，每多1人加1分”，激励队伍依托单位重视加强队伍建设。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国应急管理部提出，应急管理部矿山救援中心业务管理。

本文件由全国应急管理与减灾救灾标准化技术委员会安全生产应急救援分技术委员会（SAC/TC 307/SC1）归口。

本文件起草单位：应急管理部矿山救援中心、国家矿山应急救援六枝队、国家矿山安全监察局山西局、四川省应急管理厅、国家矿山应急救援山东能源队、国家矿山应急救援峰峰队、国家矿山应急救援福建队。

本文件主要起草人：王立兵、李胜利、李树明、申辰、周兴龙、蒋坤、朱献德、刘士建、付亦、刘大海、宋广林、刘涛。

本文件历次版本发布情况为：

——2007年首次发布为AQ 1009—2007；

——2021年修订发布为AQ/T 1009—2021（YJ/T 1009—2021）；

——本次为第二次修订。

YJ 1009 —202X

引 言

矿山救援是矿山安全生产工作的重要组成部分。矿山救援队伍作为矿山救援的主力军，开展标准化建设由来已久，1956年煤炭工业部颁发的《煤矿军事化矿山救护队战斗条例》是矿山救护队标准化建设的早期实践，1988年煤炭工业部颁发的《军事化矿山救护队伍验收标准及评定办法》标志着队伍标准化建设日趋成熟完善，2007年国家安全生产监督管理总局批准施行《矿山救护队质量标准化考核规范》（AQ 1009-2007）及2021年应急管理部颁布的《矿山救护队标准化考核规范》（AQ/T 1009-2021》持续推动提升了矿山救援队伍标准化、规范化建设水平，为矿山企业安全生产提供了强力支撑。

当前，相关法律法规为加强应急救援队伍能力建设提供了法律依据和政策支持。《中华人民共和国安全生产法》第七十九条、第八十二条，《中华人民共和国矿山安全法》第三十一条，《中华人民共和国突发事件应对法》第三十九条，《生产安全事故应急条例》第九条、第十一条，《煤矿安全生产条例》第二十九条，《煤矿安全规程》第七百五十条等法律法规均有相关规定和要求。2024年7月施行的《矿山救援规程》第十六条明确规定“矿山救援队应当加强标准化建设。标准化建设的主要内容包括组织机构及人员、装备与设施、培训与训练、业务工作、救援准备、技术操作、现场急救、综合体质、队列操练、综合管理等。”此条规定是原《矿山救护规程》（AQ 1008-2007）队伍标准化建设相关要求的传承和创新。

我国自然灾害多发频发，灾害种类多、分布地域广，煤矿、非煤矿山生产安全事故时有发生，并且近些年矿山事故不断呈现新的特点，对矿山救援队伍应急救援处置能力提出了更高要求。应急管理改革发展新形势下，通过加强队伍标准化建设，进一步夯实矿山救援队伍“一专多能”建设基础，既适应矿山企业安全生产形势需要，也符合应急管理体制改革后应急救援队伍建设的时代要求，对保障矿山企业安全生产和助力社会稳定具有重要作用。

YJ 1009 —202X

矿山救援队标准化建设规范

1 范围

本文件规定了矿山救援队标准化建设的一般规定、建设要求及等级评定工作，目的在于提高队伍专业化、规范化建设水平。

本文件用于规范矿山救援队标准化建设，适用于省级及以上标准化定级管理部门开展矿山救援队标准化建设管理和等级评定工作。

注：省级及以上标准化定级管理部门包括应急管理部矿山救援中心、各省级应急管理部门、国家矿山安全监察局各省级局。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3 术语和定义

3.1 标准化建设 development for standardization

通过构建统一规范的矿山救援队建设标准，明确建设要求，持续提升队伍应急救援能力的全过程建设。

3.2 矿山救援队 mine rescue teams

处置矿山生产安全事故的专职应急救援队伍，实行标准化建设和24h值班。

注：矿山救援队按照规模建制分为：矿山救援大队（以下简称大队）和中队（包括独立中队、大队所属中队）。独立中队是指按照中队编制建立，独立运行管理的矿山救援队。

3.3 应急救援人员 emergency rescue personnel

矿山救援队指挥员和队员的统称。

注：指挥员是指矿山救援队担任副小队长及以上职务人员和技术负责人的统称；技术负责人是指矿山救援队从事技术工作人员的统称，包括大队总工程师、副总工程师，中队技术员和管理机构的技术人员。

3.4 技术操作 technical operation

应急救援人员佩用氧气呼吸器进行的专业技能操作训练，包括挂风障、建造木板密闭墙、建造砖密闭墙、轻便液压支架支护、架木棚、安装局部通风机和接风筒、安装高倍数泡沫灭火机、安装水泵和接水管等项目。

3.5 演习巷道 exercise tunnel

至少能够满足一个小队集体开展高温浓烟训练、技术操作、综合体质等项目的封闭构筑物。

3.6 高温浓烟训练 training with high-temperature smoke

应急救援人员佩用氧气呼吸器在高温浓烟特殊环境下开展的一项高强度适应性训练。

3.7 预防性安全检查 preventive safety inspection

矿山救援队深入服务企业协助排查隐患，同时达到熟悉救援环境、提高应急处置能力目的的专项活动。

4 一般规定

4.1 矿山救援队应加强标准化建设，标准化等级分为一、二、三级，实行动态管理，并按规定向社会公布。

4.2 大队应每半年、中队应每季度组织一次标准化建设等级自评。

4.3 矿山救援队服务企业应支持队伍开展预防性安全检查。矿山救援队应定期到服务企业开展预防性安全检查，并填写相关记录、绘制检查路线及通风系统示意图。

4.4 矿山救援队依托单位应当保障队伍建设及运行经费。矿山企业应将矿山救援队标准化工作与矿井标准化工作同规划、同考核、同总结、同奖惩，事业单位性质矿山救援队伍应纳入本单位绩效管理（其他性质矿山救援队参照落实）。

注：依托单位是指队伍建设管理单位。

5 建设要求

5.1 组织机构

5.1.1 大队应设大队长、副大队长、总工程师、副总工程师，下设办公、战训、装备、后勤等管理机构，并配备相应的管理和工作人员。

5.1.2 大队所属中队应设中队长、副中队长、技术员，以及救援车辆驾驶、仪器维修和氧气充填等人员；设置不少于3个小队，每个小队不少于9人，小队应设正、副小队长。

5.1.3 独立中队除满足大队所属中队条件外，还应具备办公、战训、装备、后勤等管理职能，并配备相应的专职人员。

5.2 装备设施

5.2.1 装备器材

大队及其所属中队、独立中队、小队和应急救援人员应按照规定配齐相关装备、器材，包括救援车辆、通信器材、个体防护、灭火装备、排水设备、检测仪器、训练设备、信息处理设备、急救器材、工具备品、药剂、装备工具等。

5.2.2 基础设施

基础设施应包括接警值班室、值班休息室、办公室、会议室、学习室、电教室、装备室、修理室、氧气充填室、气体分析化验室、装备器材库、车库、演习训练场所及设施（含演习巷道）、综合体质训练场所及设施、宿舍、浴室、食堂等。

注：值班休息室应满足小队集中住宿需求，宿舍设置能满足闻警出动时限要求的可不单设值班休息室。

5.2.3 维护保养

a）救援装备、器材、防护用品和检测仪器应符合国家标准或者行业标准，满足矿山救援工作的特殊需要。各种仪器仪表应按照有关要求定期检定或者校准。

b）矿山救援队应定期检查在用和库存救援装备的状况及数量，做到账、物、卡“三相符”，并及时进行报废、更新和备品备件补充。

c）救援装备、车辆和设施应由专人管理，定期检查、维护和保养，保持完好和备用状态。

d）救援装备不得露天存放，救援车辆应专车专用。

5.3 学习培训

5.3.1 业务知识

应急救援人员应学习相关法律、法规、规章、标准和有关文件，掌握矿山安全生产、应急救援相关知识。

5.3.2 技术运用

指挥员应熟悉矿山事故灾害的性质、危害、处置方法等，掌握灾区探察和人员搜救的基本原则及方法，能够根据事故灾害情况科学制定救援行动方案及安全技术措施。

5.3.3 培训要求

5.3.3.1 岗位资格

矿山救援队应按照计划组织开展年度培训，应急救援人员按规定参加培（复）训并取得合格证；电气作业人员、氧气充填人员应持证上岗；仪器维修等人员应经培训合格上岗。

5.3.3.2 技术培训

大队应按照规定组织专职应急救援人员技术培训及技能训练；大队及独立中队应举办矿山救援新技术、新装备推广应用和典型案例专题讲座，同时承担兼职矿山救援队的业务指导工作。

5.3.3.3 普及教育

大队及独立中队应协助矿山企业做好从业人员自救互救和应急知识的普及教育。

5.4 基础训练

5.4.1 队列操练

矿山救援队应全员开展队列操练，操练内容包括稍息、立正、跨立、整齐、报数、解散、集合、停止间转法、行进、立定、步伐变换、行进间转法、纵队方向变换、敬礼等。

矿山救援队应将队列操练作为基本训练内容，强化组织纪律性，培养令行禁止的作风。队列操练内容包括稍息、立正、跨立、整齐、报数、解散、集合、停止间转法、行进、立定、步伐变换、行进间转法、纵队方向变换、敬礼等。

5.4.2 综合体质

a）掌握科学训练方法，提高应急救援人员的身体素质。

b）综合体质内容包括俯卧撑、仰卧起坐、引体向上、举重、跳远、爬绳、哑铃、负重蹲起、跑步、过低矮巷、激烈行动、耐力锻炼、高温浓烟训练等。

注：以上科目为综合体质的基本训练内容，队伍可结合人员素质、设施条件、地域特点、救援需要等情况适当增加。

5.4.3 现场急救

a）掌握人工呼吸、心肺复苏、止血、包扎、骨折固定和伤员搬运等现场急救基本技能。

b）现场急救包括心肺复苏、伤员急救训练两项。

5.5 专业操练

5.5.1 救援准备

救援准备包括闻警出动、入井准备。

5.5.1.1 闻警出动

a）值班员接到救援通知后，首先按响预警铃，记录发生事故单位和事故时间、地点、类别、可能遇险人数及通知人姓名、单位、联系电话，随后立即发出警报，并向值班指挥员报告，由值班指挥员带领小队出动。

b）值班小队应于警报发出后1min内乘车出动；距井口较近不需要乘车出动的，警报发出后携带小队矿井灾区探察基本装备，集合时间不应超过2min。

c）处置矿井生产安全事故，待机小队应随同值班小队出动。

d）及时向所在地应急管理部门和矿山安全监察机构报告出动情况。

5.5.1.2 入井准备

应急救援人员应着救援防护服，带齐小队矿井灾区探察基本装备，入井前进行氧气呼吸器自检互检；带队指挥员领取、布置任务。

5.5.2 仪器操作

a）掌握每种仪器的功能、原理、参数、适用范围等基本知识，并能够熟练操作。

b）仪器操作装备包括氧气呼吸器、自动苏生器、瓦斯检定器、多种气体检定器、风表、自救器、灾区电话、破拆支护装备等。

5.5.3 技术操作

a）掌握矿井灾区封闭、排放瓦斯、巷道支护、灭火、排水等灾害事故处置方法。

b）技术操作包括挂风障、建造木板密闭墙、建造砖密闭墙、轻便液压支架支护、架木棚、安装局部通风机和接风筒、安装高倍数泡沫灭火机、安装水泵和接水管等。

c）技术操作应佩用氧气呼吸器，正确使用音响信号。

5.6 救援演练

5.6.1 佩机单项演练

小队每月至少独立开展1次结合实战的佩用氧气呼吸器单项训练，每次训练时间不少于3小时。

5.6.2 高温浓烟演练

中队应每季度至少组织2支小队集中开展1次应急救援演练和高温浓烟训练，内容包括救援准备、灾区探察、事故处置、抢救遇险人员和高温浓烟环境作业等项目。

5.6.3 综合应急演练

大队、独立中队应每年至少开展1次综合性应急救援演练，包括应急响应、救援指挥、灾区探察、救援方案制定与实施、协同联动和突发情况应对等项目。

5.7 综合管理

5.7.1 标识牌板

矿山救援队应按照有关规定要求，规范使用和管理队徽、队旗，应悬挂并及时更新组织机构牌板、队伍部署与服务区域矿山分布图、接警记录牌板和评比检查牌板；应急救援人员应统一着装，规范佩戴矿山救援标志标识。

5.7.2 计划制度

a）大队及独立中队应制定年度工作计划，内容包括人员管理、培训与训练、装备管理、评比检查、预防性安全检查、内务建设与管理、财务管理和基础设施建设与维修等。独立中队、大队所属中队还应制定月度工作计划、总结及工作任务分解表；明确责任分工，细化落实措施。

b）矿山救援队应制定指挥员及业务科室岗位责任制和相关管理制度，并严格执行。管理制度包括值班和待机、交接班、学习培训、训练演练、救援总结讲评、装备管理、内务管理、档案管理、会议、考勤、评比检查、库房管理、氧气充填室管理、奖惩、预防性安全检查、安全技术工作等。

5.7.3 档案资料

a）矿山救援队应建立人员信息、技术资料、救援报告、工作总结、有关文件资料及会议材料等档案资料，按照相关规定要求保存。

b）矿山救援队应建立工作日志和接警信息、交接班、事故救援、装备设施维护保养、学习与总结讲评、培训与训练、预防性安全检查、安全技术工作等工作记录，并保存1年及以上。

5.7.4 环境内务

矿山救援队室外环境应做到干净整洁，室内应保持明亮舒适，物品统一摆放规范，床上卧具叠放整齐。

5.7.5 职业保障

矿山救援队应急救援人员承担矿山救援任务和安全技术工作，从事高危险性作业，应享受下列职业保障：

a）矿山采掘一线作业人员的岗位工资、井下津贴、班中餐补贴和夜班津贴等，应急救援人员的救援岗位津贴；国家另有规定的，按照有关规定执行；

b）佩用氧气呼吸器工作的特殊津贴；在高温、浓烟等恶劣环境中佩用氧气呼吸器工作的，特殊津贴增加一倍；

c）工作着装按照有关规定统一配发，劳动保护用品按照矿山一线职工标准发放；

d）所在单位除执行社会保险制度外，还应为矿山救援队应急救援人员购买人身意外伤害保险；

e）矿山救援队每年至少组织应急救援人员进行1次身体检查，对不适合继续从事矿山救援工作的人员及时调整工作岗位；

f）应急救援人员因超龄或因病、因伤退出矿山救援队的，所在单位给予安排适当工作或妥善安置。

6 等级评定

矿山救援队伍标准化建设等级评定，从大队、中队两个层面，采取查阅资料、现场实操、量化评估等方式综合评定。

附录A（规范性） 大队标准化等级评定方法

附录B（规范性） 中队标准化等级评定方法

YJ 1009 —202X

附 录 A

（规范性）

大队标准化等级评定方法

大队标准化等级评定包括组织机构（8分）、装备设施（10分）、学习培训（3分）、救援演练（2分）、综合管理（7分）和所属中队（70分）六个方面，满分100分。

大队标准化等级分为一、二、三级。

一级，总分90分及以上，且具备以下条件。

a）大队建制10年及以上，等级评定前3年内无救援违规造成自身死亡事故。

b）大队由不少于3个中队组成，中队标准化评分均不低于80分。

c）设置可模拟综合实战的演习巷道，面积分别不少于500m2的室内训练场馆和2000m2的室外训练场地。

d）大队及所属中队装备器材、基础设施得分，分别不低于标准分的90%。

二级，总分80分及以上，且具备以下条件。

a）建队5年及以上，等级评定前2年内无救援违规造成自身死亡事故。

b）大队由不少于2个中队组成，中队标准化评分均不低于70分。

c）设置模拟实战演习巷道，面积分别不少于300m2的室内训练场馆和1200m2的室外训练场地。

d）大队及所属中队装备器材、基础设施得分，分别不低于标准分的80%。

三级，总分60分及以上，且具备以下条件。

a）建队1年及以上。

b）大队由不少于2个中队组成，中队标准化评分均不低于60分。

c）设置演习巷道，面积分别不少于100m2的室内训练场馆和800m2的室外训练场地。

d）大队及所属中队装备器材、基础设施得分，分别不低于标准分的70%。

总分未达到60分，则不予定级，应限期整改。

A.1 组织机构（8分）

标准要求：

a）大队设大队长1人，副大队长不少于2人，总工程师1人，副总工程师不少于1人，以上人员应至少有1人在中队指挥员岗位工作不少于3年。

b）大队指挥员应熟悉矿山救援业务，能够熟练佩用氧气呼吸器，具有相应矿山专业知识，在中队指挥员岗位工作不少于3年或从事矿山生产、安全、技术管理工作不少于5年，并经国家矿山救援培训机构培训取得合格证。

c）大队指挥员应具有本科及以上学历，总工程师应具有矿山相关专业中级及以上技术职称。

d）大队指挥员年龄一般不超过55岁。根据工作需要可保留少数（不超过大队指挥员总数的三分之一）身体健康、有技术专长、救援经验丰富的超龄人员，超龄年限不大于5岁。

e）大队指挥员每年进行1次体检，体检指标应符合岗位要求。

f）大队应设办公、战训、装备、后勤等管理机构，分别配备不少于3名专职人员。根据需要可增设调度、培训、财务、党群等其他管理机构，配备相应的管理和工作人员。战训工作人员应从事矿山救援工作不少于3年，并经省级及以上矿山救援培训机构培训取得合格证。

评分办法：未达到a）项规定的，1人扣3分；未达到b）、c）、d）、e）项规定的，1人次扣1分；未达到f）项规定管理机构的，少1个扣2分，专职人员不足，少1人扣2分，专职人员未达到规定的，1人次扣1分。大队指挥员中有1人满足中队指挥员岗位工作3年基本条件外，每多1人加1分。

A.2 装备设施（10分）

A.2.1 装备器材（5分）

表 A.1 大队装备器材配备标准及评分办法

类别	装备名称	要求及说明	单位	数量	扣分
救援

车辆	指挥车	附有应急警报装置，通过性能好	辆	2	2
气体分析化验车	安装气体分析仪器，配有打印机和电源	辆	1	1
装备车	满足救援装备运输需要	辆	1	1
通信

器材	视频指挥系统	双向可视、可通话	套	1	1
录音电话	值班室配备	部	1	0.5
对讲机	便携式，采用370MHz的PDT集群制式，支持常规模式	部	6	0.5
灭火

装备	高倍数泡沫灭火机	泡沫倍数≥500倍，发泡量≥200m3/min	套	1	1
惰性气体灭火装置	N2 、CO2等	套	1	0.5
快速密闭	喷涂、充气、轻型组合均可	套	4	0.5
排水

设备	潜水泵	流量≥200m3/h，扬程满足服务区域矿井排水需要	台	2	0.5
高压软体排水管	耐磨、阻燃、防静电，规格参数与所配潜水泵配套，工作压力≥4.5MPa	米	1000	0.5
泥沙泵	适应服务区域矿井抽排泥沙需要	台	2	1
检测

仪器	气体分析化验设备

（可与依托单位共用）	分析O2、N2、CO2、CO、CH4、C2H6、C3H8、C2H4、 C2H2、H2、SO2、H2S、NO2 等矿井空气和各种灾变气体浓度	套	1	1
便携式气体分析化验设备	分析O2、N2、CO2、CO、CH4、C2H6、C3H8、C2H4、 C2H2 、H2 等矿井空气和主要灾变气体浓度	套	1	1
氢氧化钙化验设备	检测氢氧化钙的水分含量、二氧化碳吸收率、粉尘率等	套	1	0.5
热成像仪	本质安全型	台	2	1
生命探测仪	探测埋压、被困的遇险人员，探测距离≥ 10m	套	2	1
氧气呼吸器校验仪	检测校验氧气呼吸器性能和技术参数	台	2	1
训练设备	心理素质训练设备	高空组合、独立和地面组合、独立拓展训练器材等	套	1	0.5
多功能体育训练器械	含跑步机、臂力器、体能综合训练器械等	套	1	0.5
信息处理 设备	传真机
台	1	0.5
复印机
台	1	0.5
台式计算机	指挥员、管理机构人员配备	台/人	1	0.5
打印机	指挥员、管理机构人员配备	台/人	1	0.5
笔记本电脑	配无线网卡	台	2	0.5
摄像、照相设备	数码、防爆	台	2	0.5
工具

药剂	防爆射灯	便携式，连续放电时间≥8h	台	2	0.5
破拆、支护工具	具备剪切、扩张、破碎、切割、起重、支护等功能	套	1	1
氢氧化钙	满足《隔绝式氧气呼吸器和自救器用氢氧化钙技术条件》要求	吨	0.5	0.5
泡沫药剂	高倍数泡沫灭火机使用，泡沫稳定时间≥ 30min	吨	0.5	0.5
注：数量不足按该项扣分值扣分
A.2.2 基础设施（4分）

标准要求：设施应包括接警值班室、值班休息室、办公室、会议室、学习室、电教室、装备室、修理室、氧气充填室、气体分析化验室、装备器材库、车库、演习训练场所及设施（含演习巷道）、综合体质训练场所及设施、宿舍、浴室、食堂等。

评分办法：设施不全，少1处扣1分；功能不足或达不到相关标准要求的，每处扣0.2分。

A.2.3 维护保养（1分）

标准要求：

a）相关装备器材应符合国家标准或者行业标准，各种仪器仪表应按照有关要求定期检定或者校准。

b）在用和库存救援装备的状况及数量，应做到账、物、卡“三相符”，并及时进行报废、更新和备品备件补充。

c）救援装备、车辆和设施应由专人管理，定期检查、维护和保养，保持完好和备用状态。

d）救援装备不得露天存放，救援车辆应专车专用。

e）值班车内装备应摆放整齐；装备器材库内装备应挂牌管理，无脏乱现象。

f）维护保养应达到“全、亮、准、尖、利、稳”。

评分办法：未达到要求的，每1台（件、套、处）扣0.3分。

A.3 学习培训（3分）

A.3.1 岗位资格

标准要求：制定大队年度培训计划，大队指挥员按规定参加培（复）训。

评分办法：未制定大队年度培训计划扣1分，未按规定参加培（复）1人扣1分。

A.3.2 技术培训

标准要求：按规定组织专职应急救援人员进行技术培训及技能训练；承担兼职矿山救援队的业务指导工作；举办矿山救援新技术、新装备推广应用和典型案例专题讲座。

评分办法：未达到要求1项扣1分。

A.3.3 普及教育

标准要求：协助矿山企业做好从业人员自救互救和应急知识普及教育。

评分办法：未达到要求1项扣1分。

A.4 救援演练（2分）

标准要求：大队应每年至少开展1次综合性应急救援演练，包括应急响应、救援指挥、灾区探察、救援方案制定与实施、协同联动和突发情况应对等项目。

评分办法：未达到要求1项扣1分。

A.5 综合管理（7分）

A.5.1 着装

标准要求：矿山救援队应按照有关规定要求，统一着装。日常办公、值班、业务学习、队列操练等工作期间，着日常训练服或专业训练服；技术操作、仪器操作、入井准备、现场急救、救援演练等训练期间，着救援防护服。

评分办法：未按规定配备服装扣2分；未按规定统一着装，每人扣0.3分。

A.5.2 标识

标准要求：矿山救援队应按照有关规定要求，规范使用管理队徽队旗，正确佩戴使用标志标识。

评分办法：未按规定使用管理队徽队旗，每项扣0.5分；未按规定佩戴标志标识，每人扣0.3分。

A.5.3 制度

标准要求：制定大队指挥员及业务科室岗位责任制和各项管理制度，并严格执行。管理制度包括大队指挥员24 h值班、交接班、学习培训、训练演练、救援总结讲评、装备管理、设施管理、内务管理、档案管理、会议、考勤、评比检查、库房管理、车辆管理、氧气充填室管理、奖惩、预防性安全检查、安全技术工作等。

评分办法：制度缺1项扣1分；未执行，每项扣0.5分。

A.5.4 计划

标准要求：制定年度工作计划，内容包括人员管理、培训与训练、装备管理、评比检查、预防性安全检查、内务建设与管理、财务管理和基础设施建设与维修等。按照计划落实，并做好工作总结。

评分办法：缺年度工作计划、总结各扣1分；工作计划内容不全、计划未执行每次扣0.3分。

A.5.5 资料

标准要求：建立工作日志、交接班、会议、学习、值班、培训、装备及设施更新维护、评比检查（含标准化自评）、预防性安全检查、安全技术工作、事故接警、事故救援、考勤和奖惩等记录，并保存1年及以上；按照相关规定保存人员信息、技术资料、救援报告、工作总结、有关文件资料及会议材料等档案资料。

评分办法：缺1项记录或档案资料扣1分，记录不规范每处扣0.3分。

A.5.6 牌板

标准要求：悬挂组织机构牌板、队伍部署与服务区域矿山分布图、接警记录牌板和评比检查牌板。

评分办法：缺1种扣1分。未及时更新每种扣0.5分，接警记录、评比检查牌板记录不正确每处扣0.2分。

A.5.7 自评

标准要求：大队每半年组织一次标准化建设等级自评（包括全部所属中队）。

评分办法：查看上一年度资料，等级自评少1次扣1分，少1个所属中队扣0.5分。

A.5.8 职业保障

标准要求：矿山救援队应急救援人员承担矿山救援任务和安全技术工作，从事高危险性作业，应享受下列职业保障：

a）矿山采掘一线作业人员的岗位工资、井下津贴、班中餐补贴和夜班津贴等，应急救援人员的救援岗位津贴；国家另有规定的，按照有关规定执行；

b）佩用氧气呼吸器工作的特殊津贴；在高温、浓烟等恶劣环境中佩用氧气呼吸器工作的，特殊津贴增加一倍；

c）工作着装按照有关规定统一配发，劳动保护用品按照矿山一线职工标准发放；

d）所在单位除执行社会保险制度外，还为矿山救援队应急救援人员购买人身意外伤害保险；

e）矿山救援队每年至少组织应急救援人员进行1次身体检查，对不适合继续从事矿山救援工作的人员及时调整工作岗位；

f）应急救援人员因超龄或因病、因伤退出矿山救援队的，所在单位给予安排适当工作或妥善安置。

评分办法：未达到以上要求，每处扣1分。

A.6 所属中队（70分）

大队标准化等级评定时，所属中队数量3支及以下的应全部参与评定，4支及以上的应不低于三分之二。每个所属中队满分100分，参与评定的所属中队其平均得分的70%为本项得分。

YJ 1009 —202X

附 录 B

（规范性）

中队标准化等级评定方法

中队标准化等级评定包括组织机构（10分）、装备设施（20分）、学习培训（10分）、基础训练（19分）、专业操练（28分）、救援演练（3分）、综合管理（10分）七个方面，满分100分。等级评定对象为独立中队。大队所属中队派驻省外的，按照独立中队管理；其他中队标准化成绩纳入大队标准化等级评定，不单独定级。

独立中队标准化等级分为二、三级。

二级，总分80分及以上，且具备以下条件。

a）建队5年及以上，等级评定前2年内无救援违规造成自身死亡事故。

b）由不少于4个小队组成。

c）设置模拟实战演习巷道、面积分别不少于300m2的室内训练场馆和1200m2的室外训练场地。

d）装备器材、基础设施得分，分别不低于标准分的80%。

三级，总分60分及以上，且具备以下条件。

a）建队1年及以上。

b）由不少于3个小队组成。

c）设置演习巷道，面积分别不少于100m2的室内训练场馆和800m2的室外训练场地。

d）装备器材、基础设施得分，分别不低于标准分的70%。

总分未达到60分，则不予定级，应限期整改。

B.1 组织机构（10分）

标准要求：

a）中队设中队长1人，副中队长不少于2人，技术员不少于1人。小队设正、副小队长各1人。

b）中队指挥员应熟悉矿山救援业务，能够熟练佩用氧气呼吸器，具有相应矿山专业知识；中队长、副中队长从事矿山救援工作不少于3年，小队指挥员从事矿山救援工作不少于2年，并按规定参加培训取得合格证。

c）中队指挥员应具有大专及以上学历，技术员还应具有初级及以上技术职称。

d）中队指挥员年龄一般不超过50岁。根据工作需要可保留少数（不超过中队指挥员总数的三分之一）身体健康、有技术专长、救援经验丰富的超龄人员，超龄年限不大于5岁。

e）中队应配备必要的管理人员、司机、仪器维修和氧气充填人员。

f）中队应设置不少于3个小队，每个小队不少于9人，小队指挥员和队员年龄一般不超过45岁。根据工作需要可保留少数（不超过小队总人数的三分之一）身体健康、有技术专长、救援经验丰富的超龄人员，超龄年限不大于5岁。

g）应急救援人员每年进行1次体检，体检指标应符合岗位要求。

h）独立中队除具备上述条件外，还应设具备办公、战训、装备、后勤等职能的管理机构，专职人员应不少于2人。战训工作人员应从事矿山救援工作3年以上，并经省级及以上矿山救援培训机构培训取得合格证。

评分办法：未达到第a）项规定中队指挥员人数少1人扣2分，未达到第b）、c）、d）、e）、f）项规定，1人扣1分；未按规定进行体检或体检指标不符合岗位要求的，1人扣1分；独立中队未设置管理机构扣2分，专职人员少1人扣1分，战训工作人员不符合要求的1人扣0.5分。

B.2 装备设施（20分）

B.2.1 装备器材（12分）

表 B.1 中队装备器材配备标准及评分办法

类别	装备名称	要求及说明	单位	数 量	扣分
独立

中队	大队所

属中队
救援

车辆	指挥车	附有应急警报装置，通过性能好	辆	1
2
气体分析化验车	安装气体分析仪器，配有打印机和电源	辆	1
1
装备车	满足救援装备运输需要	辆	1
1
通信

器材	灾区电话	防爆，双向音频实时通信	套	2	2	1
录音电话	值班室配备	部	1	1	0.5
对讲机	便携式，采用370MHz的PDT集群制式，支持常规模式	部	4
0.5
个 体 防 护	4h氧气呼吸器	正压	台	6	6	2
2h氧气呼吸器	或4h氧气呼吸器，正压	台	6	6	1
自动苏生器	便携式	台	2	2	1
自救器	隔绝式，额定防护时间≥30min	台	20	20	1
灭 火 装 备	高倍数泡沫灭火机	泡沫倍数≥500倍，发泡量≥200m3/min	套	1	1	1
快速密闭	喷涂、充气、轻型组合均可	套	2
0.5
干粉灭火器	8kg	个	20	20	0.5
风障	面积≥4m×4m，棉质	块	2	2	0.5
水枪	开花、直流各2个	支	4	4	0.5
水龙带	直径63.5mm 或者51.0mm	米	400	400	0.5
排水

装备	潜水泵	流量≥200m3/h，扬程满足服务区域矿井排水需要	套	1
1
高压软体排水管	耐磨、阻燃、防静电，规格参数与所配潜水泵配套，工作压力≥4.5MPa	米	500
1
检 测 仪 器	氧气呼吸器校验仪	检测校验氧气呼吸器性能和技术参数	台	2	2	1
便携式气体分析

化验设备	分析O2、N2、CO2、CO、CH4、C2H6、C3H8、C2H4、C2H2、H2等矿井空气和主要灾变气体	套	1	1	1
便携式氧气检测仪	数字显示，带报警功能	台	2	2	0.5
红外线测温仪	本质安全型	台	1	1	0.5
氢氧化钙化验设备	检测氢氧化钙的水分含量、二氧化碳吸收率、粉尘率等	套	1
0.5
热成像仪	本质安全型	台	1
1
红外线测距仪	本质安全型	台	1	1	0.5
多参数气体检测仪	可检测CH4、CO、O2 等三种以上气体	台	1	1	0.5
瓦斯检定器	量程为10％、100％的各2台	套	4	4	0.5
多种气体检定器	配备CO、CO2、O2、H2S、NO2、SO2、NH3、H2检定管各30支	套	2	2	0.5
风表	满足中、低速风速测量	套	4	4	0.5
秒表	机械式	块	4	4	0.5
干湿温度计	适用井下环境	支	2	2	0.5
温度计	0℃~100℃	支	10	10	0.5
工 具 备 品	破拆、支护工具	具备剪切、扩张、破碎、切割、起重、支护等功能	套	1	1	1
防爆工具	锤、斧、镐、锹、钎、起钉器等	套	2	2	1
防爆射灯	便携式，连续放电时间≥8h	台	1
0.5
氧气充填泵	氧气充填室配备	台	2	2	2
氧气瓶	容积40L，压力≥10MPa	个	8	8	0.5
氧气呼吸器每台备用	个/台	1	1	0.5
自动苏生器每台备用	个/台	1	1	0.5
救生索	长30m，抗拉强度≥3000kg	条	1	1	0.5
担架	含2副负压多功能担架，铝合金管、棉质	副	4	4	0.5
保温毯	棉质	条	4	4	0.5
绝缘手套
副	3	3	0.5
电工工具	钳子、电工刀、活扳手、螺丝刀、测电笔等	套	2	2	0.5
冰箱（冰柜）	容积≥150L	台	1	1	0.5
瓦工工具	瓦工刀、桃铲、抹子、托灰板、刨锛等	套	2	2	0.5
灾区指路器	或冷光管	个	10	10	0.5
引路线	阻燃、防静电、抗拉	米	1000	1000	0.5
救援三脚架	包括绳索、安全带等装置	套	1	1	0.5
训练

设备	体能综合训练器械	可进行引体向上、爬绳、力量、跳远、跑步等训练	套	1	1	0.5
信息

处理

设备	传真机
台	1
0.5
复印机
台	1
0.5
台式计算机	指挥员、独立中队管理机构人员配备	台/人	1	1	0.5
打印机	指挥员、独立中队管理机构人员配备	台/人	1	1	0.5
笔记本电脑	配无线网卡	台	1	1	0.5
摄像、照相设备	数码、防爆	台	2	1	0.5
药剂	氢氧化钙	满足《隔绝式氧气呼吸器和自救器用氢氧化钙技术条件》

要求	吨	0.5	0.5	0.5
泡沫药剂	高倍数泡沫灭火机使用，泡沫稳定时间≥30min	吨	0.5	0.5	0.5
注：不完好或数量不足按该项扣分值扣分。大队所属中队相关装备器材无法与大队或企业共用共训、影响队伍日常训练演练及应急救援工作的，应参照独立中队设置（指挥车、气体分析化验车、装备车可除外）。

表 B.2 小队装备器材配备标准及评分办法

类别	装备名称	要求及说明	单位	数量	扣分
救援 车辆	矿山救援车	附有应急警报装置，通过性能好	辆	1	2
通信 器材	灾区电话	防爆，双向音频实时通信	套	1	1
个体 防护	矿灯	本质安全型，配灯带	盏	2	0.5
4h氧气呼吸器	正压	台	1	2
2h氧气呼吸器	或4h氧气呼吸器，正压	台	1	2
自动苏生器	便携式	台	1	1
灭火 器材	干粉灭火器	8kg	台	2	0.5
风障	面积≥4m×4m，棉质	块	1	0.5
水桶	防静电	个	2	0.5
检测 仪器	氧气呼吸器校验仪	检测校验氧气呼吸器性能和技术参数	台	1	1
瓦斯检定器	量程为10%、100%的各1台	台	2	0.5
多种气体检定器	配备CO、O2、H2S、H2检定管各30支	台	1	0.5
便携式氧气检测仪	数字显示，带报警功能	台	1	0.5
多参数气体检测仪	可检测CH4、CO、O2等三种以上气体	台	1	0.5
风表	满足中、低速风速测量	套	1	0.5
秒表	机械式	块	1	0.5
红外线测温仪	本质安全型	台	1	0.5
温度计	0℃~100℃	支	2	0.5
工具 备品	氧气瓶	氧气呼吸器备用	个	4	0.5
灾区指路器	或者冷光管	个	10	0.5
引路线	阻燃、防静电、抗拉	米	1000	0.5
担架	铝合金管、棉质	副	1	0.5
采气样工具	包括球胆4个	套	2	0.5
保温毯	棉质	条	1	0.5
液压起重器	或者起重气垫	套	1	0.5
刀锯	锯头≥400mm	把	2	0.5
防爆工具	锤、斧、镐、锹、钎、起钉器等	套	1	0.5
电工工具	钳子、电工刀、活扳手、螺丝刀、测电笔等	套	1	0.5
瓦工工具	瓦工刀、桃铲、抹子、托灰板、刨锛等	套	1	0.5
皮尺	10m	个	1	0.5
卷尺	2m	个	1	0.5
钉子包	内装常用钉子各1kg	个	2	0.5
信号喇叭	一套至少2个	套	1	0.5
绝缘手套
副	2	0.5
救生索	长30m，抗拉强度≥3000kg	条	1	0.5
探险棍	轻便、防爆	个	1	0.5
负压夹板	或者充气夹板	副	1	0.5
急救箱	内装止血带、夹板、绷带、胶布、药棉、镊子、剪刀、碘伏、消炎药、医用手套、伤病人员标识卡等	个	1	0.5
记录工具	记录笔、本各2个	套	2	0.5
备件袋	内装防雾液、易损易坏件等	个	1	0.5
注：不完好或数量不足按该项扣分值扣分

表 B.3 应急救援人员装备器材配备标准及评分办法

类别	装备名称	要求及说明	单位	数量	扣分
个体 防护	4h氧气呼吸器	正压	台	1	2
自救器	隔绝式，额定防护时间≥30min	台	1	0.5
救援防护服	反光标志和防静电、阻燃等性能符合国家和行业相关标准	套	1	1
胶靴	防砸、防刺穿、防静电/绝缘	双	1	1
毛巾	棉质	条	1	0.5
安全帽	阻燃、抗冲击、侧向刚性、防静电/绝缘	顶	1	0.5
矿灯	本质安全型，配灯带	盏	1	0.5
装备 工具	手表（计时器）	机械式，副小队长及以上指挥员配备	块	1	0.5
手套	布手套、线手套、防割刺手套各1副	副	3	0.5
背包	装救援防护服，棉质或者其他防静电布料	个	1	0.5
联络绳	长2m	根	1	0.5
氧气呼吸器工具	氧气呼吸器配套使用	套	1	0.5
记录工具	记录笔、本、粉笔各1个	套	1	0.5
注：不完好或数量不足按该项扣分值扣分

表 B.4 中队急救装备器材配备标准及评分办法

器材名称	单位	数量	备注	扣分
模拟人	套	1
0.5
背夹板	副	4
0.5
负压夹板	套	3	或者充气夹板	0.5
颈托	副	6	大、中、小号各2副	0.5
聚酯夹板	副	10	或者木夹板	0.5
止血带	个	20
0.5
三角巾	块	20
0.5
绷带	卷	50
0.5
剪子	个	5
0.5
镊子	个	10
0.5
口式呼吸面罩/隔离膜	个	5/50	口对口人工呼吸用面罩	0.5
医用手套	副	20
0.5
开口器	个	6
0.5
夹舌器	个	6
0.5
伤病卡	张	100
0.5
相关药剂
若干	碘伏、消炎药等	0.5
急救箱	个	1
0.5
防护眼镜	副	3
0.5
医用消毒大单	条	2
0.5
注：不完好或数量不足按该项扣分值扣分

表 B.5 小队急救装备器材配备标准及评分办法

器材名称	单位	数量	备注	扣分
颈托	副	2	可调试	0.5
聚酯夹板	副	2
0.5
三角巾	块	10
0.5
绷带	米	5
0.5
消炎消毒药水	瓶	2	酒精、碘伏等	0.5
药棉	卷	2
0.5
剪子	个	1
0.5
衬垫	卷	5
0.5
冷敷药品	份	2
0.5
口式呼吸面罩/隔离膜	个	2/20
0.5
医用手套	副	2
0.5
夹舌器	个	1
0.5
开口器	个	1
0.5
镊子	个	2
0.5
止血带	个	5
0.5
无菌敷料	份	10	或者无菌纱布	0.5
注：不完好或数量不足按该项扣分值扣分

B.2.2 基础设施（6分）

标准要求：应建有接警值班室、值班休息室、办公室、会议室、学习室、电教室、装备室、修理室、氧气充填室、装备器材库、车库、演习训练场所及设施（含演习巷道）、综合体质训练场所及设施、宿舍、浴室、食堂等。大队所属中队与大队相关设施能共用且不影响正常学习训练的可不重复设置。

评分办法：设施不全，每少1处扣1分；功能不足或达不到相关标准要求的，每处0.2分。

B.2.3 维护保养（2分）

对个人、小队、中队装备的维护保养情况进行全面检查，小队及个人装备的抽检率应达到50％以上。

标准要求：

a）相关装备器材应符合国家标准或者行业标准，各种仪器仪表应按照有关要求定期检定或者校准。

b）在用和库存救援装备的状况及数量，应做到账、物、卡“三相符”，并及时进行报废、更新和备品备件补充。

c）救援装备、车辆和设施应由专人管理，定期检查、维护和保养，保持完好和备用状态。

d）救援装备不得露天存放，救援车辆应专车专用。

e）值班车内的装备应摆放整齐；装备器材库内装备应挂牌管理，无脏乱现象。

f）维护保养应达到“全、亮、准、尖、利、稳”。

评分办法：未达到上述要求，每项扣0.3分。

B.3 学习培训（10分）

B.3.1 业务知识（4分）

标准要求：依据相关法律、法规、标准要求内容按百分制出题，由不少于2个建制小队人员参加考试，30min完成。

评分办法：缺1人扣1分；80分及以上为合格，不合格1人扣0.3分。

B.3.2 技术运用（2分）

标准要求：模拟事故现场，由中队指挥员制定救援方案。

评分办法：30min完成，制定方案超时扣1分；灾区探察和人员搜救的基本原则及方法不正确，每处扣0.5分；救援行动方案、安全保障措施不符合《矿山救援规程》及相关规定要求的，每处扣0.5分。

B.3.3 培训要求（4分）

标准要求：

a）按规定参加培（复）训，并取得合格证。

b）每个小队应至少有1名应急救援人员取得相应的电气作业资格证。

c）氧气充填人员应持证上岗。

d）独立中队还应达到以下要求。

1）制定应急救援人员年度培（复）训计划。

2）协助矿山企业对职工开展矿山救援知识普及教育。

3）举办矿山救援新技术、新装备推广应用和典型案例专题讲座。

评分办法：未达到a）b）c）项要求1人扣1分；未达到d）项，有1条扣0.5分。

B.4 基础训练（19分）

B.4.1 队列操练（8分）

B.4.1.1 风纪礼节（2分）

标准要求：全体人员服从命令，听从指挥，统一着装，仪容端正，正确佩戴标志标识，不得留长发胡须、佩戴首饰。

评分办法：不符合规定，1人次扣0.3分。

B.4.1.2 操练内容（6分）

B.4.1.2.1 领取任务

标准要求：指挥员整理队伍后跑步向检查人员报告和领取任务（报告词为：“报告！×××队集合完毕，应到XX人，实到XX人，请指示！职务+姓名”；检查人员下达任务：“开始操练！”；指挥员领取任务后回答：“是！”），报告前和领取任务后应行举手礼；指挥员领取布置任务时队列人员应保持立正姿势。

评分办法：指挥员报告词错误，每处扣0.3分。

B.4.1.2.2 稍息立正跨立

标准要求：掌握要领、姿势正确、动作整齐一致。

评分办法：每1人次错误，扣0.3分。

B.4.1.2.3 整齐报数

标准要求：下达“整理着装”口令，双手从帽子开始，自上而下，整理着装；整理完毕，自行稍息；听到“停”的口令，恢复立正姿势。依次下达“向右看齐、向前看”“向左看齐、向前看”“向中看齐、向前看”“报数”。报数时要准确、短促、洪亮、转头（最后一名不转头）。

评分办法：每1人次错误，扣0.3分。

B.4.1.2.4 解散集合

标准要求：队列人员听到“解散”口令，应迅速离开原位散开；听到“全体注意”口令，应原地面向指挥员立正站好；听到“面向我，成×列横队集合”口令，迅速列队集合（指挥员后侧人员应从指挥员右侧绕行）。

评分办法：每1人次错误，扣0.3分。

B.4.1.2.5 停止间转法

标准要求：依次为向右转、向左转、向后转、半面向右转、半面向左转；动作准确，整齐一致。

评分办法：每1人次转错，扣0.3分。

B.4.1.2.6 行进立定

标准要求：依次组织齐步走、正步走、跑步走，均为横队；队列排面整齐，步伐一致。

评分办法：每1人次错误，扣0.3分。

B.4.1.2.7 步伐变换

标准要求：依次组织齐步变跑步、跑步变齐步、齐步变正步、正步变齐步；按要领操练，排面整齐、步伐一致；

评分办法：每1人次错误，扣0.3分。

B.4.1.2.8 行进间转法

标准要求：齐步走时，组织向左转走、向右转走、向后转走；队列排面整齐，步伐一致。

评分办法：每1人次错误，扣0.3分。

B.4.1.2.9 纵队方向变换

标准要求：停止间，组织左转弯齐步走、右转弯齐步走；行进间，组织右转弯走、左转弯走；排面整齐，步伐一致。

评分办法：每1人次错误，扣0.3分。

B.4.1.2.10 敬礼礼毕

标准要求：队列操练结束后，指挥员跑步至队列前，组织队列人员向检阅席敬礼；排面整齐，动作一致。

评分办法：每1人次错误，扣0.3分。

B.4.1.2.11 操练结束

标准要求：指挥员跑步向检查人员报告（报告词：“报告！×××队操练完毕，请指示！职务+姓名”；检查人员下达：“带回！”；指挥员回答：“是！”），报告前和领取任务后应行举手礼；领取任务后返回队列前，将队列成纵队跑步带出场地。

评分办法：报告词错误扣0.3分。

B.4.1.2.12 操练要求

标准要求：

a）队列操练由不少于2个建制小队共同完成；

b）指挥员在场外整理队伍跑步入场，按照操练内容顺序依次组织；

c）除领取布置任务、整理着装外，其他各单项科目均操练2次；

d）行进间队列操练时，行进距离不小于10m（步伐变换时要求两种步伐的总行进距离不小于10 m，纵队队形和方向变化除外）；

e）队列操练应动作规范、排面整齐、步伐一致；

f）指挥员应位置正确，姿态端正，口令准确、清晰、洪亮；操练中不得使用多余口令或小动作提示；

g）操练完毕，指挥员向检查人员报告后将队伍成纵队跑步带出。

评分办法：

a）少于2个建制小队，扣3分；

b）指挥员位置不正确，1处扣0.5分；口令不准确、不清晰、不洪亮，使用多余口令、小动作提示，1处扣0.3分；

c）队列操练项目，每缺1项扣1分，各单项少做1次，内容错误或顺序颠倒，每次扣0.5分；

d）行进距离小于10m，扣0.5分；

e）排面不整齐，合扣1分。

图 B.1 队列操作场地示意图

B.4.2 综合体质（7分）

综合体质项目包括俯卧撑、仰卧起坐、引体向上、举重、跳远、爬绳、哑铃、负重蹲起、跑步、过低矮巷、激烈行动、耐力锻炼、高温浓烟训练。以小队为单位，每个队员随机确定3个以上项目，其中激烈行动、耐力锻炼、高温浓烟训练至少检查一项。单个队员进行全部13个小项检查时，按逐小项检查扣分方式计算；未进行全部13个小项检查时，按抽小项检查扣分方式计算。小队所有人员的平均扣分为中队综合体质扣分。

标准要求：

B-2 综合体质标准要求表

序号	项目	35岁以下	36-45岁	46岁以上
a）	俯卧撑（0.5分）	连续40次	连续30次	连续20次
b）	仰卧起坐（0.5分）	连续50次	连续40次	连续30次
c）	引体向上（0.5分）	正手握杠，下颌过杠，连续10次	正手握杠，下颌过杠，连续8次	正手握杠，下颌过杠，连续6次
d）	举重（0.5分）	30kg/12次	30kg/10次	30kg/8次
e）	跳远（0.5分）	4.0m	3.5m	3m
f）	爬绳（0.5分）	爬高4.5m	爬高3.5m	爬高2.5m
g）	哑铃（0.5分）	8 kg（2个）上、中、下各20次
h）	负重蹲起（0.5分）	负重为40kg的杠铃，连续蹲起15次
i）	跑步（0.5分）	2km，10min完成	2km，12min完成
j）	过低矮巷(0.5分）	在30s内完成佩带氧气呼吸器过低矮巷，低矮巷高1m、宽1m、长30m
k）	激烈行动（0.5分）	8min行走1km；拉检力器80次120s或翻轮胎30m（100kg）90s
l）	耐力锻炼（0.5分）	佩用氧气呼吸器负重15kg，4h内行走10km
m）	高温浓烟训练（1分）	40℃的浓烟中，25min每人拉检力器80次，并锯2块直径160mm～180mm的木段
评分办法：第a）～l）小项，1名队员不参加或达不到标准扣0.5分。第m）小项，1人达不到标准扣1分；小项训练器械缺损或不符合标准，该小项不得分。

B.4.3 现场急救（4分）

现场急救包括心肺复苏、伤员急救训练两项。

B.4.3.1 心肺复苏（2分）

掌握心肺复苏（CPR）基本知识，能够正确对模拟人进行心肺复苏操作。

标准要求：

a）判定事发现场安全、佩戴个人防护装备后，开始施救。

b）快速判断伤员反应，确定意识状态，判断有无呼吸或呼吸异常。

c）呼救及寻求帮助。

d）将伤员放置心肺复苏体位（仰卧于坚实平面）。

e）判断有无动脉搏动（触摸颈动脉搏动）。

f）胸外心脏按压。①定位：双手掌重叠掌根置于胸骨下部剑突上两横指或两乳头连线中点。②姿势：双臂伸直垂直向下用力按压。③频率：100次/min～120次/min。深度：成人50mm～60mm。下压与放松时间比：1:1。

g）畅通呼吸道。通常采用仰头举颏法（仰头举颌法），疑似颈椎受伤应采用下颌前移法（托颌法）。

h）开放气道时应查看口腔内有无异物，若有异物，应先清除异物。

i）按压和吹气进行5次循环后，再次检查脉搏、呼吸（5s～10s），若无脉搏、呼吸，再进行5次循环，如此重复操作；操作完毕，将伤员置于昏迷体位。)

j）如果仅无呼吸或经CPR急救后出现颈动脉搏动但无呼吸，则应开始进行人工呼吸，频率为10～12次/min。

评分办法：

a）心肺复苏基本知识回答不正确，1处扣0.2分。

b）未检查现场安全，未佩戴防护用品，未呼救及寻求帮助，各扣0.2分。

c）伤员心肺复苏体位不正确，未对伤员进行脉搏判断或判断方法不正确，未开放伤员呼吸道或开放方式不正确，未检查伤员口中异物或清理异物方式不正确，未判断伤员有无呼吸或判断不正确，各扣0.2分。

d）胸外按压位置、幅度、次数、频率、方法不正确，各扣0.05分。

e）人工呼吸的吹气幅度、吹气频率不正确，扣0.2分。

f）伤员昏迷体位放置不正确，扣0.2分。

B.4.3.2 伤员急救训练（2分）

掌握现场急救基本常识，能正确对伤员进行伤情检查和诊断，熟练操作止血、包扎、骨折固定以及伤员搬运等现场急救处置技术。由3人组成1个现场急救小组，对指定的伤情进行处置，20min内完成。

标准要求：

a）检查事故现场，确保自身安全。施救前佩用个人防护装备。

b）初步评估伤员。如果伤员无反应，应进行心肺复苏；如果有大出血，应同时控制大出血。

c）处置大出血。方法：按压止血点、抬高伤肢、直接压迫、加压包扎等，必要时使用止血带。

d）详细评估伤员。检查顺序：头面部-颈部-胸部-腹部-腰部-骨盆及会阴区-上肢-下肢，头枕部-颈后-脊柱区-肩胛区-臀部，最后检查身份标识。

e）抗休克处置。松开伤员过紧衣物，保持呼吸和血液循环通畅。将伤员置于平卧位或置于头低脚高位，以促血液供应重要脏器。注意保温及安抚伤员。

f）伤情处置顺序：先处置烧烫伤，再处置创伤，最后处置骨折。

1）处置烧烫伤：轻中度烧烫伤应用凉水降温，再用湿润的消毒纱布或敷料覆盖伤口，重度烧烫伤应使用干燥的消毒纱布或敷料覆盖伤口，手指间、足趾间及耳背等处做好必要的隔离，再进行包扎。

2）处置创伤：对于创伤应使用消毒纱布或敷料覆盖伤口，再进行包扎，打结打在伤口上，伴有开放性骨折时除外。

3）处置骨折。①对于扭伤、挫伤、拉伤，应抬高受伤部位，同时冰敷。关节部位可予以绷带固定。②若受伤肢体有严重的肿胀并有青紫瘀斑，应按骨折对待。③处置颈椎损伤，应采用合适颈托；骨盆骨折用带状三角巾包扎固定；四肢骨折用夹板固定。④如怀疑头颅骨折，除包扎头部伤口外，还应抬高头端。⑤固定四肢骨折，注意处置过程中保持骨折端不动。⑥四肢骨折如为开放性骨折，应先包扎伤口，然后再用夹板固定。⑦如为脊柱骨折，使用背夹板或脊柱固定板固定。

4）处置穿透伤。不得将穿透物从肢体拔出，穿透物较大影响搬运时可将穿透物两端剪断，再进行包扎；如为胸部穿透应封闭伤口。

g）转运伤员。

1）检查担架。

2）平托或滚身法上担架。可自行活动的伤员不需担架，上肢有伤或昏迷伤员上担架后应悬吊固定上肢。

3）搬运顺序为先运送重伤员，再运轻伤员。

评分办法：

a）超时扣0.2分。

b）操作队员和伤员不按要求着装或佩带装备，未检查现场安全，伤员矿工帽、矿灯、高筒胶鞋未脱下，各扣0.2分。

c）对伤员未评估，评估程序不正确，需要心肺复苏未告知检查组，各扣0.2分。

d）按压动脉止血点位置错误，止血带未扎紧或自动松开，衬垫位置放错，未做止血标记，抗休克处置不正确或未进行，各扣0.2分。

e）伤口未放无菌纱布或敷料，绷带未完全包住敷料，绷带打结方法错误，每处扣0.2分。

f）创伤处置顺序不正确或处置方式不正确，扣0.2分。

g）对骨折处置不正确，夹板使用不当，夹板和衬垫放错位置或未加衬垫，固定骨折时绷带绑扎位置错误，应用绷带数量不足，各扣0.2分。

h）需要时，没有应用三角吊带或三角吊带使用错误，扣0.2分。

i）未给伤员盖保温毯，搬运伤员方法、顺序错误，各扣0.2分/次。

B.5 专业操练（28分）

B.5.1 救援准备（5分）

B.5.1.1 闻警出动（2分）

标准要求：

a）接到事故电话召请，值班员应立即按下预警铃。

b）值班员在记录发生事故单位名称和事故地点、时间、类别、遇险人数及通知人姓名、单位、联系电话后，立即发出警报，并向值班指挥员报告。

c）小队闻警后立即集合，面向指挥员列队，小队长清点人数；值班员向带队指挥员报告事故情况，指挥员布置任务后发出命令，带领小队出动。

d）警报发出后1min内出动，不需要乘车出动的，不应超过2min。

e）队伍出动后，值班员应记录出动小队编号及人数、带队指挥员、出动时间、携带装备等情况，并向矿山救援队主要负责人报告。

f）及时向所在地应急管理部门和矿山安全监察机构报告出动情况。

g）处置矿井生产安全事故，待机小队随同值班小队出动。

评分办法：

a）未打预警铃扣0.5分。

b）记录内容错误、不全或缺项，每处扣0.5分。

c）小队少1人扣0.5分；指挥员不随队出动，扣1分；少于6人，该项无分。

d）出动超时扣1分（计时方法：自发出警报起，至救援车出发为止；不需乘车时，至最后一名队员携带装备入列为止）。

e）出动小队的数量不符合规定扣1分。

f）未按规定程序出动，缺1个程序扣0.5分。

g）未按规定报告，扣0.5分。

B.5.1.2 入井准备（3分）

标准要求：

a）带齐小队救援装备。

b）应急救援人员着救援防护服，携带小队矿井灾区探察基本装备下车。

c）指挥员领取、布置任务，入井前进行氧气呼吸器自检。

d）小队到达指定位置后整理队伍，小队长组织氧气呼吸器自检互检，2min内完成。

小队长：“自检互检开始”。自检顺序：摘安全帽、戴面罩、戴安全帽、检查面罩气密性、检查呼吸阀、打开氧气瓶、检查自动补给阀、检查手动补给阀、检查排气阀、观察氧气压力表。互检顺序：小队长依次检查队员呼吸器外壳、面罩、头带、氧气压力等，最后一名队员对小队长仪器进行检查。互检结束后，关闭氧气瓶、摘安全帽、摘面罩、戴安全帽。小队长：“自检互检结束”。

e）入井检查完毕，小队长问：“装备”，队员答：“齐全”；小队长问：“仪器”，队员答：“完好”；小队长问：“压力”，队员依次报告：“××MPa”，小队长最后报告自己的仪器压力。小队长向指挥员报告：“报告指挥员，×小队实到×人，装备齐全，仪器完好，最低压力××MPa，请指示。小队长×××。”指挥员发布命令后，小队长回答“是”，然后向小队布置任务。

表 B.6 小队进行矿井灾区探察携带基本装备

类别	装备名称	要求及说明	单位	数量
通信 器材	灾区电话	防爆，双向音频实时通信	台	1
个体 防护	2h或者4h氧气呼吸器	正压	台	1
自动苏生器	便携式，可放在井下基地	台	1
检测 仪器	瓦斯检定器	量程为10％、100％的各1台	台	2
多种气体检定器	配备CO、O2、H2S、H2检定管各30支	套	1
采气样工具	包括球胆4个	套	1
温度计	0℃~100℃	支	1
便携式氧气检测仪	数字显示，带报警功能	台	1
装备 工具	担架	铝合金管、棉质	副	1
保温毯	棉质	条	1
氧气瓶	与4h氧气呼吸器配套	个	2
刀锯	锯头≥400mm	把	1
铜顶斧	防爆	把	1
两用锹	防爆	把	1
探险棍	轻便、防爆	个	1
灾区指路器	或者冷光管	个	10
引路线	阻燃、防静电、抗拉，用有线电话 线引路的可不携带	米	500
皮尺	10m	个	1
急救箱	小队急救箱	个	1
记录工具	记录笔、本各1个	套	2
电工工具	钳子、电工刀、活扳手、螺丝刀、 测电笔等	套	1
个人 装备	应急救援人员个人基本装备	见B.表-3
注：必要时，携带风表、红外线测温仪、红外线测距仪、热成像仪等装备
评分办法：

a）小队和个人装备缺少或不合格，每1件扣1分。

b）不按要求着救援防护服，该项无分；救援防护服不统一1人扣1分。

c）自检互检顺序颠倒、漏项、漏报或报告内容错误，每处扣0.5分。

d）自检互检超时扣0.5分，操作不正确1人次扣0.5分。

e）指挥员入井前未进行氧气呼吸器自检，扣0.5分。

f）未按规定进行入井准备，每少一个程序扣1分。

B.5.2 仪器操作（10分）

以小队为单位，每个队员随机抽3种及以上仪器进行检查。单个队员进行全部8种仪器检查时，按逐小项检查扣分方式计算；未进行全部8种仪器检查时，按抽小项检查扣分方式计算。小队中未参加检查的队员按扣该项标准分计算，小队所有人员的平均扣分为中队仪器操作扣分。

仪器操作项目中，仪器基本知识及操作要求以说明书为准；基本知识与仪器操作扣分各占50%；基本知识每种仪器至少提2个问题。

a）氧气呼吸器（2分）

标准要求：掌握仪器的构造、性能、各部件名称、作用和氧气循环系统等基本知识。会拆装、校验、排除故障，能熟练更换备用氧气瓶、更换成2h/4h正压氧气呼吸器。

评分办法：基本知识回答错误一处扣0.2分。拆装、校验、故障排除不正确一处扣0.4分，60s按程序完成更换备用氧气瓶，45s按程序完成更换成2h/4h正压氧气呼吸器，操作不正确一处扣0.5分，超时扣0.4分。

b）自动苏生器（1分）

标准要求：掌握仪器的构造、性能、使用范围、主要部件名称和作用等基本知识。正确操作苏生器准备。

评分办法：基本知识回答错误一处扣0.2分。60s完成苏生器准备，操作不正确一处扣0.5分，超时扣0.4分。

c）瓦斯检定器（1分）

标准要求：掌握仪器的构造、性能、各部件名称、作用、吸收剂名称等基本知识。正确检查甲烷和二氧化碳。

评分办法：基本知识回答错误一处扣0.2分。检查甲烷和二氧化碳操作或读数不正确一处扣0.5分。

d）多种气体检定器（1分）

标准要求：掌握仪器的构造、性能、各部件名称、作用等基本知识。正确检查一氧化碳三量（常量、微量、浓量）及其他气体。

评分办法：基本知识回答错误一处扣0.2分。读数、换算不正确一处扣0.5分。

e）风表（1分）

标准要求：掌握仪器的性能、各部件名称、测风方法、巷道断面积及风量计算等基本知识。熟练使用机械（电子）式风表及秒表准确完成巷道风量测定。

评分办法：基本知识回答错误一处扣0.2分。操作不正确一处扣0.5分。

f）自救器（1分）

标准要求：掌握自救器的构造、原理、作用性能、使用条件及注意事项等基本知识。熟练盲戴自救器。

评分办法：基本知识回答错误一处扣0.2分。30s内完成盲戴，超时或操作不正确一处扣0.5分。

g）灾区电话（1分）

标准要求：掌握灾区电话的构造、性能、各部件名称及作用等基本知识。正确操作灾区电话。

评分办法：基本知识回答错误一处扣0.2分。操作不正确一处扣0.5分。

h）破拆、支护装备（2分）

标准要求：掌握破拆、支护装备的应用范围、技术性能及注意事项等基本知识。正确操作破拆、支护装备。

评分办法：基本知识回答错误一处扣0.2分。操作不正确一处扣0.5分。

B.5.3 技术操作（13分）

以小队为单位，采取逐项检查扣分方式计算，抽查项目不得低于4项，小队扣分为中队技术操作扣分。所有技术操作项目佩用氧气呼吸器，正确使用音响信号；暂不使用的装备、工具可放置在基地，工作结束后带回。在灾区工作时，氧气呼吸器发生故障应退出灾区，故障排除后可继续进入灾区；操作中出现身体损伤、不适等情况不能坚持工作时，全小队退出灾区，妥善安置后可再次进入灾区；进入灾区人数不得少于6人。各项目连续操作，休息间隔不超过10min。挂风障、建造木板密闭墙、建造砖密闭墙、轻便液压支架支护、架木棚项目要求在断面不小于4m2的密闭梯形巷道内进行。

B.5.3.1 挂风障（1分）

标准要求：

a）用4根方木架设带底梁的梯形框架，框架中间用方木打一立柱；边柱、立柱应坐在底梁上；中柱上下垂直，边柱紧靠巷壁。

b）用压条将风障固定在框架上，压条接头处间隙不大于50mm，不可搭接。

c）每根压条不少于3个钉子，钉子分布大致均匀，相差不应超过150mm；压条两端钉子与端头间距不应大于100mm；底部压条相邻两钉的间距不小于1000mm，其余各根压条相邻两钉的间距不小于500mm；钉子应全部钉入骨架内，跑钉、弯钉允许补钉。

d）结构牢固，四周严密。

e）4min完成。

评分办法：

a）超时扣0.3分；超时1min以上，该项无分。

b）未按作业条件或规定结构操作，少立柱、少压条，结构不牢，该项无分。

c）中柱与两边柱的边距差50mm，中柱上下垂度超过50mm，边柱与巷壁之间缝隙大于20mm且长度大于300mm，障面孔隙大于2000mm2，每处扣0.2分。

d）障面不平整，折叠宽度大于15mm，每处扣0.2分。

e）每少1个钉子，钉子未钉在骨架上，钉帽未接触到压条，压条两端钉子与端头大于100mm，压条搭接或压条接头处间隙大于50mm，同一根压条上相邻两个钉子的间距不符合要求，每处扣0.2分。

f）未佩用氧气呼吸器或因呼吸器故障、身体损伤不适退出灾区不能完成任务，该项不得分；音响信号使用不正确，每次扣0.3分；丢失工具1件扣0.3分；与前项间隔的休息时间超时扣0.5分。

B.5.3.2 建造木板密闭墙（2分）

标准要求：

a）骨架结构要求如下。

1）先用3根方木设一梯形框架，再用1根方木，紧靠巷道底板，钉在框架两腿上。

2）在框架顶梁和紧靠底板的横木上钉上4根立柱，立柱排列应均匀，间距在380mm～460mm之间（中对中测量，量上不量下）。

b）钉板要求如下。

1）木板采用搭接方式，下板压上板，压接长度不少于20mm，两帮镶小板，在最上面的大板上钉托泥板1.2米。

2）每块大板不少于8个钉子（可一钉两用），钉子应穿过2块大板钉在立柱上。每块小板不少于1个钉子，每个钉子要穿透2块小板钉在大板上。钉子应钉实，不可以空钉。

3）小板不准横纹钉，不可以钉劈（通缝为劈），压接长度不少于20mm。

4）托泥板宽度为30mm～60mm，与顶板间距为30mm～50mm，两头距小板间距不大于50mm，托泥板不少于3个钉子，两头钉子距板头不大于100mm，钉子分布均匀。

5）大板要平直，以巷道为准，大板两端距顶板距离差不大于50mm。

6）板闭四周严密，缝隙宽度不应超过宽5mm、长度不应超过200mm；

7）结构牢固。

c）10min完成。

评分办法：

a）超时扣0.3分；超时2min以上，该项无分。

b）未按作业条件操作，骨架不牢，缺立柱，缺大板，边柱松动，以上任一问题该项无分。

c）大板压茬小于20mm，每处扣0.2分。

d）缺小板，每处扣0.5分；小板横纹钉、钉劈，每处扣0.2分，

e)未钉托泥板扣0.5分；托泥板与顶板或小板的间距不符合要求，每处扣0.2分。

f）出现跑钉、空钉，每处扣0.2分。

g）未佩用氧气呼吸器或因呼吸器故障、身体损伤不适退出灾区不能完成任务，以上任一问题该项无分；音响信号使用不正确，每次扣0.3分；丢失工具1件扣0.3分；与前项间隔的休息时间超时扣0.5分。

B.5.3.3 建造砖密闭墙（3分）

标准要求：

a）密闭墙牢固、墙面平整、浆饱、不漏风，不透光，结构合理，接顶充实。

b）墙厚370mm左右，结构为（砖）一横一竖；按普通密闭施工，可不设放水沟和管孔。

c）前倾、后仰不大于100mm（从最上一层砖两端的三分之一处挂2条垂线，分别测量2条垂线上最上及最下一层砖至垂线的距离，存在距离差即为前倾、后仰）。

d）砖墙完成后，除两帮和顶可抹不大于100mm宽的泥浆外，墙面应整洁，砖缝线条应清晰，符合要求。

e）30min完成。

评分办法：

a）超时扣0.5分；超时3min以上，该项无分。

b）未按作业条件操作，墙体未按一横一竖施工，封顶前人员未撤出，密闭墙不牢固，以上任一问题该项无分。

c）该项均无分。

d）接顶不实（接顶间隙高度大于30mm，连续长度大于120mm，或使用可燃性材料接顶）扣1分。

e）前倾、后仰大于100mm扣1分。

f）墙面泥浆抹面扣0.5分。

g）出现窄缝、大缝，每处扣0.1分；对缝每处扣0.2分。

h）未佩用氧气呼吸器或因呼吸器故障、身体损伤不适退出灾区不能完成任务，该项不得分；音响信号使用不正确，每次扣0.3分；丢失工具1件扣0.3分；与前项间隔的休息时间超时扣0.5分。

注：窄缝（砖缝小于3mm，水平缝连续长度达到120mm为1处，竖缝达到50mm为1处）；大缝（砖缝大于15mm，水平缝连续长度达到120mm为1处，竖缝达到50mm为1处；紧靠两帮的砖缝不能大于30mm，高度达到50mm）；对缝（上下砖的缝距小于20mm）。

B.5.3.4 轻便液压支架支护（1分）

标准要求：

a）使用4根液压支柱、2根方木、4块背板建造两架支护，结构为一梁二柱；支架之间用背板护顶，支柱底座应使用垫块，结构稳固。

b）支架应由外向里依次架设，棚距800mm～1000mm；支柱距巷壁间距在250-300mm（量上不量下）。

d）每根支柱保持垂直，不歪斜（自顶点处挂垂线，自上而下1000mm处柱体偏离垂线不大于30mm）。

e）棚梁使用4块背板与顶接实，方木两端与巷壁距离不大于30mm；背板排列均匀，间距在300mm-400mm。

f）架设完毕，上安全锁，盖防尘帽。

g）4min完成。

评分办法：

a）超时扣0.3分；超时1min以上，该项无分。

b）结构不完整、不牢固该项无分 。

c）支柱歪斜，棚距不符合要求，每处扣0.3分 。

d）支柱距巷壁间距、方木两端与巷壁距离、背板间距不符合要求，每处扣0.2分；

e）底座未使用垫块，背板松动，背板两端超出方木长度少于50mm，液压支架未上安全锁、防尘帽，每处扣0.2分。

f）未佩用氧气呼吸器、呼吸器故障、工伤、退出灾区不能完成任务，以上任一问题该项无分；音响信号使用不正确，每次扣0.3分，丢失工具1件扣0.3分；与前项间隔的休息时间超时扣0.5分。

B.5.3.5 架木棚（1分）

标准要求：

a）结构牢固、亲口严密，无明显歪扭，叉角适当。

b）棚距800mm～1000mm，两边棚距（以腰线位置量）相差不超过50mm，一架棚高，一架棚低或同一架棚的一端高一端低，相差均不应超过50mm，6块背板（巷壁和棚顶各2块），16块楔子。

c）棚腿应做“马蹄”状。

d）棚腿窝深度不少于200mm，工作完成后应回填平整，棚子前倾后仰不超过100mm。

e）棚腿大头向上，亲口间隙不应超过4mm，后穷间隙不应超过15mm，梁腿亲口不准砍，不准砸。

f）棚子叉角范围180mm～250mm（从亲口处作一垂线1m处到棚腿的水平距离），同一架棚两叉角相差不应超过30mm，梁亲口深度不少于50mm，腿亲口深度不少于40mm，梁刷头应盖满柱顶（如腿径小于梁子直径，则两者中心应在1条直线上）。

g）棚梁的2块背板压在梁头上，从梁头到背板外边缘距离不大于200mm，两帮各两块背板，从柱顶到第1块背板上边缘的距离应大于400mm、小于600mm，从巷道底板到第2块背板下边缘的距离，应大于400mm、小于600mm。

h）1块背板打2块楔子，楔子使用位置正确，不松动，不准同点打双楔。

i）30min完成。

评分办法：

a）超时扣0.3分；超过规定时间3min以上，该项无分。

b）结构不牢，该项无分。

c）亲口间隙超过4mm，梁头与柱间隙超过15mm均为亲口不严，叉角不在180mm～250mm范围，同一架棚两叉角直差超过30mm，背板位置不正确，棚子明显歪扭，梁或腿歪扭差大于50mm，棚梁或棚腿亲口深度不当，每架棚前倾后仰超过100mm，每处扣0.3分。

d）砍砸棚梁或棚腿接口，少1个楔子，楔子松动，楔子使用位置不正确，同点打双楔，棚腿大腿朝下，背板少1块，棚距不在800mm～1000mm范围内，两帮棚距相差超过50mm，木棚一架高一架低超过50mm，棚腿未做“马蹄”状，柱窝未埋出地面，每处扣0.5分。

e）未佩用氧气呼吸器或因呼吸器故障、身体损伤不适退出灾区不能完成任务，该项不得分；音响信号使用不正确，每次扣0.3分；丢失工具1件扣0.3分；与前项间隔的休息时间超时扣0.5分。

B.5.3.6 安装局部通风机和接风筒（2分）

标准要求：

安装和接线正确，保障供电安全。

b）现场做接线头，局部通风机动力线接防爆开关，防爆开关输入侧电缆接保护开关。

c）连接5节风筒，第一节风筒可与接线同时进行；其它4节风筒应带风逐节连接，每节风筒长度不小于10m，直径不小于400mm；风筒采用双反压边接头，吊环向上一致。

d）风筒接口严密不漏风。

e）8min完成。

评分办法：

a）超时扣0.3分；超时1min以上，该项无分。

b）安装与接线不正确，接头漏风，未逐节连接风筒，每处扣0.5分。

c）未采用双反压边接头，吊环错距大于20mm，每处扣0.3分。

d）事先做好线头，未使用挡板、密封圈，未带风连接风筒，未接地线，以上任一问题该项无分。

e）未佩用氧气呼吸器或因呼吸器故障、身体损伤不适退出灾区不能完成任务，该项不得分；音响信号使用不正确，每次扣0.3分；丢失工具1件扣0.3分；与前项间隔的休息时间超时扣0.5分。

B.5.3.7 安装高倍数泡沫灭火机（1分）

标准要求：

a）安装和接线正确，保障供电安全。

b）现场将高泡机、潜水泵、配制好的药剂、水龙带等器材运至指定地点安装。

c）现场做接线头，防爆四通接线盒输入电缆接磁力启动器，接线、安装应符合防爆要求。

d）启动磁力启动器，先送水后送风，开始发泡。

e）10min完成。

评分办法：

a）超时扣0.3分；超时2min以上，该项无分。

b）接线不正确，每处扣0.3分；

c）泡沫不足发泡网的三分之二，扣0.5分。

d）磁力启动器螺丝未全部紧固即送电开机、接线电缆无密封圈、风机安装颠倒、未接地线、未能发泡，出现以上任一问题该项无分。

e）未佩用氧气呼吸器或因呼吸器故障、身体损伤不适退出灾区不能完成任务，该项不得分；音响信号使用不正确，每次扣0.3分；丢失工具1件扣0.3分；与前项间隔的休息时间超时扣0.5分。

B.5.3.8 安装水泵和接水管（2分）

标准要求：

a）在安装地点备好1台潜水泵、1台防爆磁力启动器、4根高压软体排水管（长度不低于6m，直径不低于150mm）及各种工具。

b）现场做接线头，连接防爆磁力启动器、潜水泵。

c）按顺序正确连接4根高压软体排水管（第一节水管可提前接到水泵上）。

d）启动电源排水，排水管接头紧固不漏水。

e）5min完成。

评分办法：

a）超时扣0.5分；超过规定时间1min以上，该项无分。

b）高压软体排水管规格低于要求；事先做好线头；不使用挡板、密封圈；水管接头处脱落；排水管出口不出水，以上任一情况该项无分。

c）安装与接线不正确，每处扣0.5分。

d）接头处漏水，每处扣0.2分；操作结束前，紧固接头后不漏水不扣分。

e）未佩用氧气呼吸器、呼吸器故障、工伤、退出灾区不能完成任务，出现任一情况该项不得分；音响信号使用不正确，每次扣0.3分，丢失工具1件扣0.3分；与前项间隔的休息时间超时扣0.5分。

B.6 救援演练（3分）

标准要求：

a）小队应每月至少开展1次佩用氧气呼吸器的单项训练，每次训练时间不少于3小时。

b）中队每季度至少开展1次应急救援演练和高温浓烟训练，内容包括救援准备、灾区探察、事故处置、抢救遇险人员和高温浓烟环境作业等项目。

c）独立中队应每年至少开展1次综合性应急救援演练，内容包括应急响应、救援指挥、灾区探察、救援方案制定与实施、协同联动和突发情况应对等项目。

评分办法：未开展每项扣1分，未达到相关要求每项扣0.5分。

B.7 综合管理（10分）

B.7.1 接警室

标准要求：接警室应装备录音电话、报警装置、计时钟、接警记录簿、交接班记录簿、队伍部署与服务区域矿山分布图、作息时间表和值班日程表（含工作日程）。

评分办法：每缺一项扣0.5分，未及时更新每项扣0.5分，内容记录不正确每项扣0.2分。

B.7.2 制度

标准要求：制定并落实中队指挥员值班、小队值班和待机、交接班、学习培训、训练演练、救援总结讲评、装备管理、内务管理、会议、考勤、评比检查、库房管理、氧气充填室管理、奖惩、预防性安全检查、安全技术工作等工作制度。独立中队除制定并落实上述制度外，还应制定并落实档案管理等工作制度。

评分办法：制度缺1项扣1分；未执行，每项制度扣0.5分。

B.7.3 计划

标准要求：中队需制定年度、月度工作计划，明确责任分工、细化落实措施，并严格对照落实，做好工作总结。

评分办法：缺少年度或月度工作计划、工作总结各扣1分。

B.7.4 记录

标准要求：建立工作日志、事故接警、事故救援、值班与交接班、学习与总结讲评、培训与训练（包含综合体质、技能、救援演练等）、会议、装备设施维护保养、评比检查（含标准化自评）、预防性安全检查、安全技术工作等记录，并保存1年及以上。独立中队除建立上述各项记录外，还应建立人员信息、技术资料、救援报告、工作总结、有关文件资料及会议材料等档案资料，按照相关规定保存。

评分办法：缺1项记录或档案资料扣0.5分，记录不完整，每项扣0.3分。

B.7.5 检查

标准要求：按计划到服务矿井开展预防性安全检查，绘制检查路线及通风系统示意图；每季度组织1次标准化建设等级自评。

评分办法：未按计划开展预防性安全检查扣1分，未绘制示意图扣0.5分，示意图绘制错误1处扣0.1分，未按要求开展预防性安全检查1处扣0.2分。查看一整年的标准化等级自评资料，少开展1次扣1分。

B.7.6 内务

标准要求：矿山救援队室外环境应做到整洁舒适，室内应保持干净整齐，宿舍、值班室物品悬挂一条线、床上卧具叠放一条线、洗刷用品摆放一条线。

评分办法：发现1项（处）不符合要求扣0.5分。

B.7.7 独立中队

独立中队除执行上述管理规定外，还应执行以下规定。

a）着装

标准要求：

1）统一着装，佩戴矿山救援标志标识。

2）日常办公、值班、理论和业务知识学习、队列操练等工作期间，着日常训练服或专业训练服。

3）技术操作、仪器操作、入井准备、现场急救、救援演练等训练期间，着救援防护服。

评分办法：未按规定配备服装扣2分，未按规定统一着装扣1分，未按规定佩戴标志标识每人（处）扣0.5分。

b）牌板

标准要求：悬挂组织机构牌板、接警记录牌板和评比检查牌板。

评分办法：缺1项扣1分，牌板未及时更新每项扣0.5分，牌板内容记录不正确每项扣0.2分。

c）职业保障

标准要求：

1）矿井采掘一线作业人员的岗位工资、井下津贴、班中餐补贴和夜班津贴等，应急救援人员的救援岗位津贴；国家另有规定的，按照有关规定执行；

2）佩用氧气呼吸器工作的特殊津贴；在高温、浓烟等恶劣环境中佩用氧气呼吸器工作的，特殊津贴增加一倍；

3）工作着装按照有关规定统一配发，劳动保护用品按照井下一线职工标准发放；

4）所在单位除执行社会保险制度外，还为矿山救援队应急救援人员购买人身意外伤害保险；

5）矿山救援队每年至少组织应急救援人员进行1次身体检查，对不适合继续从事矿山救援工作的人员及时调整工作岗位；

6）应急救援人员因超龄或因病、因伤退出矿山救援队的，所在单位给予安排适当工作或妥善安置。

评分办法：上述6项要求，未达到1项扣1分。