ＭＴ××/T ××××—××××




目  次
II前    言


11 范围


12 规范性引用文件


13 产品分类


24 技术要求


45 试验方法


56 检验规则


77 标志、包装、运输和贮存




前    言

本标准的4.3、4.4.1、4.4.2为推荐性的，其余为强制性的。
本标准由中国煤炭工业协会科技发展部提出。

本标准由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会归口。

本标准由煤炭科学研究总院沈阳研究院负责起草。

本标准主要起草人：付淑玲、李者、付文俊、马云龙、马龙、张岩、李仲强
矿用红外遥控器通用技术条件
1　 范围

本标准规定了矿用红外遥控器通用技术条件的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于矿用红外遥控器（以下简称遥控器）。该遥控器主要用于煤矿井下传感器﹑井下分站等产品的参数设定和标校等的操作，是甲烷传感器﹑一氧化碳传感器﹑井下分站等产品的配套产品。
2　 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T191  包装储运图示标志

GB/T 2423.1
 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温
GB/T2423.4  电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Db:交变湿热(12h + 12h循环)
GB/T 2423.5  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击
GB/T2423.8  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ed和导则：跌落

GB/T 2423.10  电工电子产品环境试验 第2部分： 试验方法 试验Fc和导则：振动（正弦）

GB 3836.1  爆炸性气体环境用电气设备 第1部分：通用要求

GB 3836.4-2000  爆炸性气体环境用电气设备 第4部分：本质安全型“i”

GB 4208 外 壳防护等级（IP代码）

GB/T10111  随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序
AQ 1043  矿用产品安全标志标识
MT 209-1990
 煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求

MT 210-1990  煤矿通信、检测、控制用电工电子产品基本试验方法
3　 产品分类
3.1 型号

	F
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辅助设备

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


3.2 型式


防爆型式：矿用本质安全型；

防爆标志：ExibⅠ或ExiaⅠ。
4　 技术要求
4.1 一般要求

遥控器应符合本标准的要求，并按照规定的程序和国家授权的检验机构审批的图样和技术文件制造。

4.2 环境条件
4.2.1 遥控器一般应在下列条件下正常工作：

a） 环境温度：(0～40)℃；
b） 相对湿度：≤95% （+25℃）；
c） 大气压力：(80～106)kPa；

d） 在甲烷﹑煤尘爆炸性气体混合物但无破坏绝缘的腐蚀性气体环境中使用。

4.2.2 遥控器应能承受的最恶劣贮运条件如表1

表1  最恶劣贮运条件
	环境条件
	工作场所（煤矿井下）

	高温贮存
	+60℃

	低温贮存
	-40℃

	相对湿度
	湿度95%（+40℃）

	振动
	加速度20m/s2

	冲击
	峰值加速度500m/s2


4.3 供电电源
一般为（3～9）V电池供电，所用电池应符合GB3836.4-2000中7.4的相关规定。
4.4 主要技术指标
4.4.1 遥控距离范围一般应在（0～0.5）m、（0～1）m、（0～2）m、（0～3）m、（0～4）m、（0～5）m内选择。

4.4.2 遥控角度范围一般应在（0～ 30）°、（0～ 45）°内选择。
4.4.3 遥控器的各按键功能应正常，当遥控器发送指令，被遥控设备应能正确接收。
4.5 结构

4.5.1 紧固件应有防止自动松脱的措施。

4.5.2 其它结构要求应符合GB 3836.1、GB3836.4-2000和国家行业有关标准的规定。

4.6 外观
4.6.1 遥控器表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝和变形，不应有气泡、龟裂和脱落。
4.6.2 面板开关按键应操作灵活可靠，零部件应紧固无松动。

4.6.3 说明功能的符号文字及遥控器的所有标志应清晰端正、安装牢固。

4.6.4 其它外观要求应符合GB3836.1、GB3836.4-2000和国家及行业有关标准的规定。

4.7 外壳防护性能

外壳防护性能应符合GB4208中防护等级IP54的规定。
4.8 电气安全

4.8.1 遥控器带电回路与外壳间绝缘电阻：常态下应≥10MΩ；交变湿热试验后应≥1MΩ。
4.8.2 遥控器带电回路与外壳间应能承受历时1min的交流500V、50Hz耐压试验，试验期间漏电流不大于5mA，且无击穿和闪络现象。
4.9 表面温度

遥控器在正常工作状态和故障状态，其元器件、导线及壳体的最高表面温度不得超过150℃。

4.10 环境适应性

4.10.1 遥控器应能通过高温工作试验，其主要技术指标应符合本标准4.4。
4.10.2 遥控器应能通过低温工作试验，其主要技术指标应符合本标准4.4。
4.10.3 遥控器应能通过高温贮存试验，经2h恢复后其主要技术指标应符合本标准4.4。
4.10.4 遥控器应能通过低温贮存试验，经2h恢复后其主要技术指标应符合本标准4.4。
4.10.5 遥控器应能通过湿热试验，试验后其主要技术指标、电气安全应符合本标准4.4、4.8。
4.10.6 遥控器应能通过振动试验，试验后接插件、零部件应无松动脱落，其主要技术指标符合本标准4.4。

4.10.7 遥控器应能通过冲击试验，试验后接插件、零部件应无松动脱落，其主要技术指标符合本标准4.4。

4.10.8 遥控器应能通过跌落试验，试验后接插件、零部件应无松动脱落，其主要技术指标符合本标准4.4,且不应出现影响防爆性能的任何变形和损坏。

4.11 防爆性能

4.11.1 遥控器传感器须符合GB3836.1、GB 3836.4-2000中的有关规定，并经国家指定的防爆检验单位审查检验合格，取得“防爆检验合格证”。

4.11.2 遥控器中任何元器件应符合GB3836.4-2000中第7章的规定，元器件在正常工作和故障状态下，不应在超过元件安装条件和温度范围规定的最大电流、电压和功率额定值的三分之二的情况下工作。

4.11.3 遥控器外壳（电池浇封）结构、电气间隙、爬电距离符合GB3836.4-2000中第6章的规定。
4.11.4 印制板调测合格后应至少涂两遍三防漆或至少浸漆一遍
4.11.5 遥控器应能通过GB3836.4-2000中10.1～10.4规定的火花点燃试验。
4.11.6 电池或电池组应符合GB3836.4-2000中7.4的规定。
4.11.7 若外壳为塑料材质，且其最大投影表面积大于100 cm2时：其表面应进行防静电处理，使其表面绝缘电阻不应大于1GΩ或在井下使用时佩戴动物皮套。
5　 试验方法
5.1 环境条件

除环境试验或有关标准中另有规定外试验应在下列环境条件中进行：

a） 温    度：（15～35）℃；
b） 相对湿度：（45～75）%；
c） 大气压力：（86～106）kPa。
5.2 试验装置、仪表

电压表及电流表

1台


四位半的数字万用表（准确度应不小于0.5级）

1块


米尺


1个
      量角器
1个

5.3 主要技术指标测试

遥控器在本标准4.4规定范围内，用遥控器对传感器及被遥控设备作设置及校准试验，使其正常工作。
5.4 结构、外观检查

按MT210-1990第5章的有关规定进行。
5.5 外壳防护性能试验

按GB 4208的有关规定进行。

5.6 绝缘电阻测量

按MT210-1990中第7章规定的方法进行。

5.7 工频耐压试验

按GB3836.4-2000中10.6规定的方法进行。
5.8 最高表面温度试验

    按GB 3836.4-2000中10.5规定的方法进行。
5.9 高温工作试验

按GB/T2423.2中试验Bb规定的方法进行，遥控器处于工作状态，温度（40±2）℃，持续2h。

5.10 低温工作试验

按GB/T2423.1中试验Ab规定的方法进行，遥控器处于工作状态，温度（0±3）℃，持续2h。

5.11 高温贮存试验

按GB/T2423.2中试验Bb的有关规定进行。遥控器处于非工作状态。严酷等级为：+60℃，持续时间16h，恢复时间2h，再测主要技术指标。

5.12 低温贮存试验

按GB/T2423.1中试验Ab的有关规定进行。遥控器处于非工作状态。严酷等级为：-40℃，持续时间为16h。恢复时间2h，再测主要技术指标。

5.13 湿热试验

按GB/T 2423.4的有关规定进行，严酷程度：最高温度 （40±2）℃；最高相对湿度为95%，试验周期为6d。
5.14 振动试验

按GB/T 2423.10的有关规定进行。遥控器处于非通电状态，严酷等级：扫频频率范围10～150Hz，加速度幅值20m/s2，每轴向扫频次数为5次。

5.15 冲击试验

按GB/T 2423.5中试验Ea的有关规定进行。遥控器处于非通电状态，严酷等级：峰值加速度为500m/s2，脉冲持续时间为11ms，相互垂直轴线的每个方向3次（共18次）。
5.16 跌落试验
按GB/T 2423.8中试验Ed规定的方法进行，严酷等级：跌落高度为0.5m，以正常使用方向自由落向平滑、坚硬的混凝土面上共2次；防爆性能跌落试验按GB3836.1-2000中规定的方法进行。
5.17 防爆性能试验
5.17.1 遥控器的防爆性能试验方法按GB 3836.1、GB 3836.4-2000中规定的方法进行，由授权的防爆检验机构进行。
5.17.2 与本质安全性能有关的元件检查按GB 3836.4-2000中第7章规定的方法进行。
5.17.3 遥控器火花点燃试验按GB 3836.4-2000中10.1～10.4规定的方法进行。

5.17.4 电气间隙和爬电距离的测量用计量合格的游标卡尺进行测量。

5.17.5 电池或电池组防爆性能试验按GB3836.4-2000中10.9规定的方法进行。

5.17.6 （若有浇封表面）浇封化合物机械试验按GB3836.4-2000中10.10规定的方法进行。

5.17.7 （若是塑料外壳，其外壳表面积大于100cm2）塑料外壳表面绝缘电阻试验按GB3836.1中规定的方法进行。

5.18 电气参数测试

电气参数测量用计量合格的仪表进行测量，所测值符合其技术要求规定。

6　 检验规则
检验分出厂检验和型式检验，检验项目见表12。

表2  出厂检验和型式检验项目
	序号
	检验项目
	质量特征类别
	试验要求
	试验方法
	出厂检验
	型式检验

	1 
	主要技术指标
	B
	4.4
	5.3
	○
	○

	2 
	结构
	C
	4.5
	5.4
	○
	○

	3 
	外观
	C
	4.6
	5.4
	○
	○

	4 
	外壳防护性能试验
	A
	4.7
	5.5
	―
	○

	5 
	绝缘电阻试验
	A
	4.8.1
	5.6
	*
	○

	6 
	工频耐压试验
	A
	4.8.2
	5.7
	*
	○

	7 
	最高表面温度试验
	A
	4.9
	5.8
	―
	○

	8 
	高温工作试验
	B
	4.10.1
	5.9
	―
	○

	9 
	低温工作试验
	B
	4.10.2
	5.10
	―
	○

	10 
	高温贮存试验
	B
	4.10.3
	5.11
	―
	○

	11 
	低温贮存试验
	B
	4.10.4
	5.12
	―
	○

	12 
	湿热试验
	B
	4.10.5
	5.13
	―
	○

	13 
	振动试验
	B
	4.10.6
	5.14
	―
	○

	14 
	冲击试验
	B
	4.10.7
	5.15
	―
	○

	15 
	跌落试验
	B
	4.10.8
	5.16
	―
	○

	16 
	元件本质安全性能检查
	A
	4.11.2
	5.17.2
	―
	○

	17 
	火花点燃试验
	A
	4.11.5
	5.17.3
	―
	○

	18 
	电气间隙与爬电距离测试
	A
	4.11.3
	5.17.4
	―
	○

	19 
	电池或电池组防爆性能试验
	A
	4.11.6
	5.17.5
	―
	○

	20 
	浇封化合物机械试验
	A
	4.11.3
	5.17.6
	―
	○

	21 
	塑料外壳表面绝缘电阻试验
	A
	4.11.7
	5.17.7
	―
	○

	22 
	电气参数测试
	A
	4.3
	5.18
	○
	○

	注：“○” 表示需要进行检验项目；“―”表示不需要检验项目；“*” 表示需要进行抽检项目。


6.1 出厂检验

6.1.1 遥控器应由制造厂质量检验部门逐台进行，检验合格并发给产品合格证后方可出厂。
6.1.2 检验项目应符合表2的规定。

6.1.3 出厂检验各项性能和指标须符合本产品标准的要求。有一项不合格则该产品不合格。

6.2 型式检验
6.2.1 遥控器有下列情况之一时，一般应进行型式检验：

a) 新产品试制定型鉴定或老产品转厂生产时；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产的遥控器每3年1次；

d) 停产1年以上再次恢复生产时；

e) 国家有关机构提出要求时。

6.2.2 检验项目应符合表2的规定。
6.2.3 抽样


采用GB /T 10111规定的方法从出厂检验合格的产品中抽取。
6.2.4 
判定规则

批量不大于50台时，样品数量1～2台，对A类项目，由1项不合格判该批产品为不合格。对B类项目，由1项不合格应加倍抽样重新检验，若仍有1项不合格则判定该批产品为不合格。对C类项目，由3项不合格，判该批产品不合格。

7　 标志、包装、运输和贮存

7.1 标志

7.1.1 产品标志

7.1.1.1 遥控器应具备“MA”标志，MA标志应符合AQ1043的规定。

7.1.1.2 外壳明显处设置铭牌，铭牌应清晰，应有以下内容：

a） 产品型号和名称；

b） 防爆标志；
c） 检验单位标志及防爆合格证编号；
d） 矿用产品安全标志编号；

e） 电池规格、节数；
f） 工作参数；

g） 出厂编号和日期。

h） 制造厂名称。
7.1.2 包装标志

7.1.2.1 包装贮运标志应符合GB/T 191的规定。

7.1.2.2 包装箱外壁文字及标记应有：

a） 制造厂名称；

b） 收货单位名称及地址；
c） 产品型号及名称；

d） 净重或毛重；

e） 必要的贮运标志。

7.2 包装

7.2.1 
遥控器的包装应采用符合防护包装类型，具有防雨、防潮、防尘、防振能力。

7.2.2 随机文件应包括：

a） 产品合格证；
b） 使用说明书；

c） 装箱单；

d） 随机备件、附件清单。
7.3 运输

包装后的遥控器在避免雨雪直接淋袭的条件下，应适合公路、铁路、水路、航空运输。

7.4 贮存


包装后的遥控器应能在温度为（-10～+40）℃，相对湿度不大于90%的环境中贮存至少12个月。
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