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前    言

本标准修改采用ISO1537-1975《松散物料连续搬运设备 槽形带式输送机（携带式输送机除外） 托辊》。

本标准根据ISO 1537-1975重新起草。为了方便比较，在附录A中列出了本标准章条编号和ISO1537-1975章条编号的对照一览表。

由于我国带式输送机技术已经取得发展，本标准在采用ISO1537-1975时，进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页边空白处。在附录B中给出了这些技术性差异及其原因的一览表以供参考。

为便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

a） “本国际标准”一词改为“本标准”；

b） 用小数点“.”代替作为小数点的逗号“，”；

c） 将“术语和定义”列入第2章；

d） 将“托辊组布置的主要尺寸”列入第4章。

本标准是对MT/T 653-1997《煤矿用带式输送机托辊组布置的主要尺寸》的修订，本标准代替MT/T 653-1997。

本标准与MT/T 653-1997相比主要变化如下：

—— 增加了一种三承载托辊的布置形式（见图1b））；

—— 增加了关于大直径托辊的规定（见表2、表3）；

—— 增加了关于大带宽带式输送机中托辊的规定（见表4）;

—— 修改了V形托辊的适用范围（1997年版的2.2；本版的3.2）；

—— 调整了关于相邻托辊之间间隙的规定（1997年版的4.1.3；本版的4.1.4）。

本标准的附录A、附录B均为资料性附录。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由煤炭行业煤矿专用设备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院上海分院、兖矿集团机电设备制造厂。

本标准主要起草人：蒋卫良、陈珏、车新宁、朱敏奇。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——MT/T 653-1997。
煤矿用带式输送机托辊组布置的主要尺寸
1　 范围

本标准规定了煤矿井下及露天矿、选煤等工作场所用的具有三个承载托辊和单个回程托辊或V形回程托辊的槽形带式输送机托辊组布置的主要尺寸。

本标准适用于槽形带式输送机的中间段托辊组，不适用于过渡段托辊组。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

侧托辊槽型角  angle of inclinationλ of side idlers

λ
侧托辊的轴线与水平线的夹角。

前倾角  angle of tilt γ of side idlers

γ
侧托辊轴线与中间托辊轴线在水平面上投影线间的夹角。

托辊空隙 idlers clearance

托辊外圆和托辊横梁或任何其他结构件顶部之间距离最小的间隙。

3 输送机托辊分类

3.1  承载托辊：在输送线路中用来支承承载输送带的托辊组。
3.2  回程托辊：用来支承回程输送带。它有两种型式，即：

a） 单个回程托辊；

b） V形回程托辊：由两个等长的托辊组成，两托辊的轴线与水平面对称地斜成V形，倾斜角为10o。V型回程托辊适用于带宽不小于650mm的带式输送机。

4 托辊组布置的主要尺寸

4.1 三承载托辊的布置

4.1.1 三承载托辊的布置见图1。
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a）
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b)
图1  三承载托辊组的布置

4.1.2 侧托辊槽形角λ

正常安装的槽形角λ值见表1。

表1 槽形角λ值                         单位为度

	适用于所有标准带宽
	25
	30
	35
	45


4.1.3 前倾角γ
托辊不宜有前倾角，如确因防跑偏需要有前倾角γ，应按槽形角λ和带速之间的变化选择尽可能小的值，在任何情况下（因调偏需要的倾角除外）不应超过20。
4.1.4 相邻托辊的间隙δ
应选择适宜的托辊布置方式，使两个相邻托辊的间隙δ在垂直于输送机纵向轴线平面上的投影不大于10mm。
4.1.5 托辊空隙

托辊空隙的最小值见表2。

表2 托辊最小空隙                        单位为毫米

	托辊直径d1
	76
	89
	108
	133
	159
	194
	219
	245

	最小空隙a
	30
	38
	50
	60


4.1.6 承载托辊的长度

各种带宽、托辊直径下承载托辊的长度见表3。

4.1 回程托辊的布置

4.2.1单个回程托辊呈水平布置，如图2所示。
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图2  单个回程托辊

表3 承载托辊的长度                      单位为毫米

	带宽B
	托辊直径d1
	承载托辊长度l1
	带宽B
	托辊直径d1
	承载托辊长度l1

	500
	76
	200
	1600
	133
	600

	
	89
	
	
	159
	

	
	108
	
	
	194
	

	650
	76
	250
	1800
	133
	670

	
	89
	
	
	159
	

	
	108
	
	
	194
	

	
	133
	
	
	219
	

	800
	89
	315
	2000
	159
	750

	
	108
	
	
	194
	

	
	133
	
	
	219
	

	1000
	89
	380
	
	245
	

	
	108
	
	2200
	159
	800

	
	133
	
	
	194
	

	
	159
	
	
	219
	

	1200
	108
	465
	
	245
	

	
	133
	
	2400
	159
	900

	
	159
	
	
	194
	

	1400
	108
	530
	
	219
	

	
	133
	
	
	245
	

	
	159
	
	-
	-
	-

	
	194
	
	-
	-
	-


4.2.2 V形回程托辊两托辊轴线与水平面成倾角100对称布置，并应使两托辊间隙δ在两托辊轴端不发生干涉的前提下尽可能小（见图3）。
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图3  V形回程托辊组

4.2.3 表4给出了两种布置的回程托辊的长度。

表4  回程托辊的长度                     单位为毫米

	带宽B
	回程托辊
	带宽B
	回程托辊

	
	单个托辊l1
	V型托辊l2
	
	单个托辊l1
	V型托辊l23.33

	500
	600
	-
	1600
	1800
	900

	650
	750
	380
	1800
	2000
	1000

	800
	950
	465
	2000
	2200
	1100

	1000
	1150
	600
	2200
	2500
	1250

	1200
	1400
	700
	2400
	2800
	1400

	1400
	1600
	800
	
	
	


附　录　A 
（资料性附录）
本标准章条编号和ISO1537-1975（E)章条编号对照

表A.1给出了本标准章条编号和ISO1537-1975（E）章条编号对照一览表。

表A.1 本标准章条编号和ISO1537-1975（E）章条编号对照

	本标准章条编号
	对应的国际标准章条编号

	1
	1

	-
	2

	2.1
	4.3.1.1

	2.2
	4.3.2.1

	2.3
	4.4.1

	3
	3

	-
	4.1

	图1a
	图2

	图1b
	-

	4.1.1
	4.3.1.2

	4.1.2
	4.3.2.2

	4.1.3
	4.3.3

	4.1.4
	4.4.2

	4.1.5
	4.2.2.1

	4.2
	4.2.2.2

	-
	表1

	-
	4.2.3


附录B

（资料性附录）

本标准和ISO1537-1975(E)技术性差异及其原因

表B.1给出了本标准和ISO1537-1975(E)的技术性差异及其原因的一览表。

表B.1  本标准和ISO1537-1975(E)技术性差异及其原因

	本标准的章条编号
	技术性差异
	原因

	2
	将ISO1537-1975(E)中的4.3.1.1、4.3.2.1、4.4.1移至本标准的第2章。
	以符合我国国家标准的编写规定。

	2
	将ISO1537-1975(E)中4.3.2的前倾角符号φ改为本标准中3.2的γ。
	以适合我国的习惯用法。

	4.1
	增加图1b的布置形式。
	以符合带式输送机技术发展的现状。

	4.1.2
	将ISO1537-1975(E)中的4.3.2.2移至本标准的4.1.2，并修改了数值。
	对该条内容作适当修改以符合我国煤矿带式输送机使用的实际情况。
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