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前    言

本标准是对MT 392-1995的修订：在保留MT 392-1995主要内容的基础上，对部分内容作了必要的修订和补充，并增加部分内容，以满足完整、严密、严格和实用的要求和适应技术发展的需要。
本标准与MT 392-1995比较，主要变更如下：

——本标准将标准名称“矿用钻杆圆锥螺纹体型式和基本尺寸”修改为“煤矿用钻杆圆锥螺纹体型式和基本尺寸”。

——本标准增加了Φ63、Φ73和Φ89三种规格钻杆的螺纹牙型及螺纹体基本尺寸。

——本标准对Φ42和Φ50钻杆接头螺纹端面至基面的长度偏差作了修改。
——本标准修改了Φ42和Φ50钻杆螺纹牙型图。
——本标准修改了Φ42和Φ50钻杆螺纹体尺寸。

本标准由煤炭工业协会科技发展部提出。

本标准由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院重庆研究院。

本标准主要起草人：刁文庆、王清峰、王志红、唐大勇、陈松林、吕冰
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
—— ​​​​MT 392-1995。
煤矿用钻杆圆锥螺纹体型式和基本尺寸
1 范围

本标准规定了煤矿用钻杆圆锥螺纹体的型式和基本尺寸。

本标准适用于Φ42、Φ50、Φ63、Φ73和Φ89规格的煤矿用钻杆圆锥螺纹体。

2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 9253.1-1999  石油钻杆接头螺纹
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本标准。

3.1 

螺纹体  screw-thread body

螺纹所在的实体，分内螺纹体和外螺纹体。
3.2

螺距极限偏差  pitch deviation limit
螺纹有效长度范围内任意25.4mm的螺距累积偏差。
3.3

锥度极限偏差  taper deviation limit

螺纹有效长度范围内平均锥度偏差。

4  型式和基本尺寸
4.1 型式

煤矿用钻杆圆锥螺纹体的型式采用轴向剖面牙型角为60º的右旋圆锥螺纹。其中Φ42、Φ50和Φ63规格钻杆的螺纹螺距为5.08mm（每英寸5牙），Φ73和Φ89规格钻杆的螺纹螺距为6.35mm（每英寸4牙）。

4.2  基本尺寸

4.2.1 钻杆螺纹牙型应符合图1和图2的规定，尺寸应符合表1的规定。
[image: image1.emf]
图1  Φ42、Φ50和Φ63钻杆螺纹牙型图                图2  Φ73和Φ89钻杆螺纹牙型图
表1  钻杆螺纹牙型基本尺寸

	名称
	符号
	单位
	数值

	
	
	
	Ф42、Ф50和Ф63钻杆
	Ф73和Ф89钻杆

	螺距
	P
	mm
	5.08（每英寸5牙）
	6.35（每英寸4牙）

	锥度
	2tgθ
	
	1：8
	1：6

	倾斜角
	θ
	º
	3 º34′35″
	4 º45′49″

	原始三角形高度
	H
	mm
	4.394
	5.487

	牙型高度
	hn,hs
	mm
	2.000
	3.095

	牙顶削平高度
	fcn,fcs
	mm
	1.428
	1.427

	牙底削平高度
	Scn,Scs
	mm
	0.966
	0.965

	牙顶宽
	Fcn,Fcs
	mm
	1.651
	1.651

	牙底宽
	Fdn,Fds
	mm
	1.117
	1.117

	牙顶圆弧半径
	R1
	mm
	
	0.381

	牙底圆弧半径
	R2
	mm
	
	0.965

	注 ：Φ73和Φ89规格钻杆牙型取自GB/T 9253.1-1999 石油钻杆接头螺纹的第4条。


4.2.2 钻杆螺纹体剖面应符合图3和图4规定，螺纹体尺寸应符合表2的规定。
[image: image2.emf]
图3  Φ42、Φ50和Φ63钻杆螺纹体剖面图
[image: image3.emf]
图4  Φ73和Φ89钻杆螺纹体剖面图
表2  钻杆螺纹体基本尺寸

	
	内螺纹体
	外螺纹体

	钻杆
外径
	D0
	mm
	42
	50
	63
	73
	89
	42
	50
	63
	73
	89

	螺距
	P
	mm
	5.08（每英寸5牙）
	6.35（每英寸4牙）
	5.08（每英寸5牙）
	6.35（每英寸4牙）

	
	极限偏差
	
	±0.04（25.4 mm）

	倾斜角
	θ
	(º)
	3 º34′35″
	4 º45′49″
	3 º34′35″
	4 º45′49″

	牙型
半角
	α/2
	(º)
	30

	
	极限偏差
	(′)
	±30

	锥度
	2tgθ
	
	1:8
	1:6
	1:8
	1:6

	
	极限偏差
	
	0

-0.250/100
	+0.250/100

0

	螺纹基面中径
	D2，d2
	mm
	31.250
	39.250
	48.250
	53.817
	69.721
	31.250
	39.250
	48.250
	53.817
	69.721

	螺纹基面大径
	D,d
	
	33.500
	41.500
	50.500
	57.374
	73.278
	33.000
	41.000
	50.000
	56.503
	72.354

	
	极限偏差
	
	+0.20

0
	0

-0.20

	螺纹基面小径
	D1,d1
	
	29．500
	37.500
	46.500
	51.184
	67.088
	29.000
	37.000
	46.000
	50.260
	66.164

	
	极限偏差
	
	+0.20

0
	0

-0.20

	长度
	L1
	
	46.0
	46.0
	56.0
	75.0
	75.0
	
	
	
	
	

	
	L2
	
	42.0
	42.0
	52.0
	68.0
	68.0
	
	
	
	
	

	
	L3
	
	6.0
	6.0
	6.0
	10.0
	10.0
	
	
	
	
	

	
	L4
	
	8.0
	8.0
	8.0
	14.7
	16.675
	
	
	
	
	

	
	L5
	
	
	
	
	
	
	38.0
	38.0
	50.0
	65.0
	65.0

	
	L6
	
	
	
	
	
	
	34.0
	34.0
	46.0
	56.0
	56.0

	
	L7
	
	
	
	
	
	
	9.2
	9.2
	9.2
	15.9
	17.875

	扩锥孔端直径
	D3
	
	34.4
	42.5
	51.5
	59.2
	76.5
	
	
	
	
	

	牙顶圆弧半径
	R1
	
	
	
	
	0.381
	0.381
	
	
	
	0.381
	0.381

	牙底圆弧半径
	R2
	
	
	
	
	0.965
	0.965
	
	
	
	0.965
	0.965

	中  孔

直  径
	d3
	mm
	12
	20
	35
	40
	45
	12
	20
	20
	24
	35
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