MT/T ××××—200×

[image: image1.wmf]管端

管接头

压力表

截止阀

mm

mm

[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]Fres AzFHRA




[image: image5.wmf]管端

管接头

压力表

截止阀

mm

mm

[image: image6.png]EEk Rl

W

Hi

*




 

目    次
  前  言  ……………………………………………………………………………………Ⅱ
1  范围  ……………………………………………………………………………………1
2  规范性引用文件…………………………………………………………………………1
3  术语和定义………………………………………………………………………………1
4  型号规格…………………………………………………………………………………2
5  技术要求…………………………………………………………………………………2
6  试验方法…………………………………………………………………………………5
7  检验规则…………………………………………………………………………………8
8  包装、标志、运输、贮存………………………………………………………………9
附录A（规范性附录）卡箍式环型挠性管接头结构尺寸……………………………10
附录B（规范性附录）密封圈非密封面的缺陷………………………………………13
     附录C (资料性附录）钢管、管接头选型对照表……………………………………14
前     言

本标准的附录A、附录B为规范性附录，附录C为资料性附录。

本标准由中国煤炭工业协会提出。

本标准由煤炭行业煤矿安全标准化技术委员会归口。

本标准由煤矿瓦斯治理国家工程研究中心、抚顺卓伦机材实业有限公司负责起草。

本标准主要起草人：朱铁志、袁亮、韩宝元、李平、郑是立、金学玉、柏发松、马栩枫。
矿用卡箍式环型挠性管接头
1 范围    

本标准规定了矿用卡箍式环型挠性管接头的术语、型号规格、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。 

   本标准适用于煤矿各种场合中使用的卡箍式环型挠性管接头，其它行业也可参照使用。
2 规范性引用文件    

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。    

GB 191 包装储运图示标志

GB/T 228 金属材料 室温拉伸试验方法

GB/T 528 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 
GB/T 531橡胶袖珍硬度计压入硬度试验方法   

GB/T 1348 球墨铸铁件  

GB/T 1690 硫化橡胶或热塑性橡胶耐液体试验方法   

GB/T 3098.1 紧固件机械性能 螺栓 螺钉和螺柱    

GB/T 3098.2 紧固件机械性能 螺母 粗牙螺纹  

GB/T 3512 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T 6414 铸件 尺寸公差与机械加工余量     

GB/T 7759硫化橡胶、热塑性橡胶 常温、高温和低温下压缩永久变形测定     

     GB/T 9441 球墨铸铁金相检验

     GB/T 17219 生活饮用水输配水设备及防护材料安全性评价标准
3 术语和定义     

 下列术语和定义适用于本标准。
3.1卡箍式环型挠性管接头（以下简称管接头）Flexible tube fittings
是用卡箍（以下简称管卡）、密封圈、钢环、 紧固件等组成的快速拼装管接头。主要对输送水、压缩空气、瓦斯（煤气）、低温蒸汽、石油、乳（糖液）制品、浆状物体及粉尘（干灰）等介质正负压管路提供密封连接。  
3.2 偏转角 Deflection angle
在接头处相邻管端沿轴线可实现的角变位量。

3.3 额定公称压力 Nominal pressure
    卡箍式环型挠性管接头在正常工作状态下允许的最大工作压力。

3.4 公称通径 Nominal bore
卡箍式环型挠性管接头的名义内径。

4 型号规格

KHN□—□

                                             额定公称压力（ＭPa）；
                                             
 
                                              
5 技术要求    

5.1 管接头应符合本标准的要求，并按照经规定程序批准的图纸和技术要求制造。

5.2 管卡
5.2.1管卡材质   

 管卡的材质为球墨铸铁，其机械性能不低于QT 450—10，并应符合GB/T 1348球墨铸铁件规定。球墨铸铁球化级别不得低于GB/T  9441中球墨铸铁金相检验的3级标准。采用其它不低于球墨铸铁(QT 450—10)的抗拉强度和抗腐蚀性的材料,应符合相应的国家标准。
5.2.2 铸件尺寸
铸件尺寸公差应符合GB/T 6414规定。

5.2.3 管卡外观    

管卡表面不允许有影响机械性能的裂纹、缩孔、缩陷、冷隔、夹渣、气孔、砂眼等。

5.2.4 管卡标志   

 管卡应在明显位置清晰标明：厂标、型号规格、额定公称压力等。

5.2.5 管卡防腐蚀      

管卡内外面应浸防锈底漆，根据需要外表面还可再涂一层油性调和漆。管卡表面漆层应光滑，不允许有密集气泡及直径大于1.5mm的气泡存在，不允许有厚度大于1.5mm的漆块堆积，铸件裸露面积不大于总表面积的5%。
5.2.6 管卡结构尺寸见附录A规定。 

5.3 螺栓和螺母

5.3.1 螺栓     

 螺栓的性能不应低于 GB/T 3098.1中规定的8.8级要求,螺纹公差6g。螺栓应镀锌或镀其它具有相同耐腐蚀性的材料。  

5.3.2 螺母

螺母的结构尺寸与螺栓相配套，机械性能应符合GB/T 3098.2中规定的8级要求，螺纹公差6H。螺母应镀锌或镀其它具有相同耐腐蚀性的材料。

5.4 钢环    

 钢环材料应选用碳素结构钢Q235，或选用机械性能和焊接性能不应低于Q235的材料，钢环的力学性能应符合表1规定：
表１ 钢环的力学性能
	种类
	标号
	抗拉强度（ＭPa）
	屈服强度（ＭPa）
	延伸率%

	碳素结构钢
	Q235
	≥375
	≥235
	≥20


5.5 密封圈 

5.5.1密封圈性能要求
     密封圈性能应符合表2---表5的规定。
表2   天然橡胶密封圈的物理机械性能

	序号
	试验项目
	天然橡胶

	1
	硬度/shoroa A
	65±5

	2
	拉伸强度/MPa
	≥17

	3
	扯断伸长率/%
	≥350

	4
	热空气老化后

（70℃±2℃）×70h
	拉伸强度变化率/%
	≤-8

	
	
	伸长变化率/%
	≤-10

	
	
	硬度变化率/度
	≤+5

	
	
	压缩永久变形/%
	≤20


表3  乙丙橡胶密封圈的物理机械性能

	序号
	试验项目
	乙丙橡胶

	1
	硬度/shoroa A
	65±5

	2
	拉伸强度/MPa
	≥15.2

	3
	扯断伸长率/%
	≥400

	4
	热空气老化后

（125℃±2℃）×70h
	拉伸强度变化率/%
	≤-20

	
	
	伸长变化率/%
	≤-40

	
	
	硬度变化率/度
	≤+10

	
	
	压缩永久变形/%
	≤30


表4  丁腈橡胶密封圈的物理机械性能

	序号
	试验项目
	丁腈橡胶

	1
	硬度/shoroa A
	65±5

	2
	拉伸强度/MPa
	≥15.2

	3
	扯断伸长率/%
	≥350

	4
	耐1号标准油

（100℃±2℃）×70h
	拉伸强度变化率/%
	≤-25

	
	
	伸长变化率/%
	≤-45

	
	
	硬度变化率/度
	-15～+15

	
	
	体积变化率/%
	-10～+5

	5
	压缩永久变形（100℃±2℃）×22h A型/%
	≤25


表5  硅橡胶密封圈的物理机械性能

	序号
	试验项目
	硅橡胶

	1
	硬度/shoroa A
	60±5

	2
	拉伸强度/MPa
	≥6

	3
	扯断伸长率/%
	≥300

	4
	热空气老化后

（100℃±2℃）×70h
	拉伸强度变化率/%
	≤-15

	
	
	伸长变化率/%
	≤-20

	
	
	硬度变化率/度
	≤+10

	5
	压缩永久变形（200℃±2℃）×22h /%
	≤15


5.5.2密封圈所用材料不得含有对其使用寿命及管路输送介质和零配件有危害的物质。

5.5.3 密封圈适用介质及温度
密封圈适用介质及温度要求见表6。
表6   密封圈适用介质及温度

	材料名称
	代号
	工作温度
	适用介质

	天然橡胶
	NR
	-30℃～60℃
	空气、水

	丁腈橡胶
	NBR
	-20℃～80℃
	水、油、瓦斯

	氯丁橡胶
	CR
	-20℃～90℃
	水、空气、温水

	乙丙橡胶
	EPDM
	-30℃～140℃
	水、空气、温水

	氟橡胶
	FR
	-30℃～150℃
	水、空气、油、药品

	硅橡胶
	SI
	-30℃～230℃
	空气、蒸汽


5.5.4 用于饮用水管道的橡胶密封圈应符合GB／T 17219规定。 
5.5.5密封圈若采用其它材料制造，应符合其相应的物理机械性能。

5.5.6密封圈外观     
 密封圈的密封面不应有气泡、杂质、裂口和凹凸不平等缺陷。密封圈非密封面应符合附录B规定。

5.5.7密封圈标志   

    密封圈应在非密封面的明显位置清晰标明厂标、材质代号、公称通径、制造年月等。

5.5.8 密封圈材质代号应符合表7规定。
                      表7  密封圈材质代号

	材

质


	天然

橡胶
	丁腈

橡胶
	氯丁

橡胶
	乙丙

橡胶
	氟

橡胶
	硅

橡胶

	代号
	N
	D
	V
	E
	F
	S


5.6 安全系数  

卡箍式环型挠性管接头的使用安全系数为3倍额定公称压力。
5.7 管接头偏转角（θ）     

 管接头的偏转角试验，管接头沿轴向偏转到最大允许偏转角时，管接头不应有任何损坏。

5.8 管接头负压密封性     

 管接头负压密封性试验，在真空度达到0.08ＭPa时，保持5min，应无真空压损失。

5.9管接头正压密封性    

   管接头正压密封性试验，试验压力为额定公称压力的3倍，保持5min。管接头不应出现渗漏、管卡变形、螺栓伸长、钢环脱落等现象。
5.10管接头耐冲击密封性  

  管接头耐冲击密封性试验，试验压力为额定公称压力，频率为1次/S。反复冲击2000次，管接头不应出现渗漏、管卡变形、螺栓伸长、钢环脱落等现象。

5.11 管接头振动密封性   

 管接头振动密封性试验，振幅1.6mm、频率25HZ、振动5h。管接头不应出现渗漏、管卡变形、螺栓伸长、钢环脱落等现象。

5.12 管接头最大管端伸长间隙    

管接头最大管端伸长间隙试验，最大管端伸长间隙应符合附录A规定。
6 试验方法
6.1管卡

6.1.1 管卡材质    

按GB/T 1348、GB/T 9441规定的方法检验。
6.1.2 铸件尺寸

    用游标卡尺、高度尺等检验。

6.1.3 管卡外观 

   现场目测法检验。
6.1.4 管卡标志
   现场目测法检验。
6.1.5 管卡防腐蚀   

外观质量现场目测法检验，漆层厚度用漆层厚度测试仪检验。
6.1.6 管卡结构尺寸  

用游标卡尺、高度尺等检验。
6.2 螺栓
螺栓性能按GB/T 3098.1规定的方法检验。
6.3 螺母

螺母性能按GB／T 3098.2规定的方法捡验。
6.4 钢环  

 钢环性能按GB/T 228规定的方法检验。
6.5 密封圈  

密封圈性能按GB/T 528、GB/T 531、GB/T 1690、GB/T 3512、GB/T 7759规定的方法检验，外观及标志现场目测法检验。
6.6 管接头偏转角试验    

管接头偏转角试验装置原理见图1，在外力作用下，接头处达到最大允许偏转角时，管接头是否损坏。
管接头偏转角θ按式（1）计算： 
                   S 

θ＝arcsin ——      ………………………………………  （1）
           1000

              式中：S——钢管移动距离，mm。

图1   管接头偏转角试验装置原理图
6.7 管接头负压密封性试验    

管接头负压密封性试验装置原理见图2，端管长度不小于400mm。阀门选用真空手动蝶阀，抽气管道直径不大于50 mm，管道和接头的内表面应干燥和清洁，选用经校准的1.5级精度真空表。封头和端管之间的焊缝应光滑，不允许漏气。抽气时，当真空度达到0.08ＭPa时，关闭蝶阀，观察5 min后真空压损失。


图2   管接头负压密封性试验装置原理图
6.8 管接头正压密封性试验   

 管接头正压密封性试验装置原理见图3，端管长度不小于400mm。试验时应排除系统内的空气，然后用水泵加压，当压力由“0”（表压）逐渐上升到0.5ＭPa时，关闭阀门,观察时间不少于5min。若接头无渗漏时，继续按级升压，每级压力增加0.5ＭPa, 并保持5min，直至额定公称压力的3倍，保持5min。进行正压密封性试验，观察管接头有无渗漏、管卡变形、螺栓伸长、钢环脱落等现象。 

图3  管接头正压密封性试验装置原理图

6.9  管接头耐冲击密封性试验

    管接头与管端按图3连接，置于脉冲水压试验台上，充水至额定公称压力，经频率为1次/ S的脉冲水压反复冲击2000次，检查管接头耐冲击密封性。

6.10 管接头振动密封性试验   

    管接头与管端按图3连接，充水至额定公称压力，置于振动台上，在振幅1.6mm、频率25Hz情况下，振动5h，检查管接头振动状态下密封性。

6.11 管接头最大伸长间隙试验  

  管接头最大伸长间隙试验装置原理见图4，端管长度不小于400mm。试验时使两端管间隙为0，测量L0，然后充水至额定公称压力，端管移动后再测量L，其最大伸长间隙Δ按式（2）计算：
Δ=L—L0         ………………………………………   （2）
式中：L0一端管间隙为“0”时测得的试样长度，mm；
      L 一端管间隙达到最大时测得的试样长度，mm；
Δ一管接头最大伸长间隙，mm。

图4   管接头最大伸长间隙试验装置原理图

7 检验规则 

7.1 产品制造单位应制定并遵守质量管理规程，确保每批产品都符合本标准规定。

7.2 检验分类

7.2.1 出厂检验

    管接头出厂前应按表8的规定进行检验。
7.2.2 型式检验

型式检验的项目为5.1～5.12中的全部项目。有下列情况之一者，应进行型式检验：
a) 新产品试制定性鉴定；

b) 正式生产后，产品的结构、材料、工艺、重要部件中任何一项有较大改变，可能影响产品性能时；

C）产品停产超过1年恢复生产时；

d) 产品转厂生产或异地搬迁时；

e) 国家质量监督机构或管理部门提出进行型式检验要求时。

7.3 抽样

采用随机抽样方法，抽样基数100只，抽样数量：管卡、管接头10只，密封圈、螺栓、螺母、钢环各5只。
7.4 检验结果判定

7.4.1 管接头按相应的技术要求和试验方法进行试验，全部合格，则判定该批产品为合格。

7.4.2 管接头A类检验项目（见表8）中有一项不合格，则判定为不合格。

7.4.3 管接头B类检验项目中只有一项不合格，可判定为合格，其余判定为不合格。
表8 检验项目

	管接头检验项目
	要求
	试验

方法
	型式

检验
	出厂检验
	A类项
	B类项

	
	
	
	
	全检项目
	抽检项目
	
	

	外观、标志、结构尺寸
	5.2.2～5.2.6
	6.1.2～6.1.6
	★
	★
	
	
	★

	基本参数
	5.2.6
	6.1.6
	★
	★
	
	
	★

	管卡材质
	5.2.1
	6.1.1
	★
	
	★
	★
	

	螺栓和螺母
	5.3
	6.2～6.3
	★
	★
	★
	★
	

	密封圈材料性能
	5.5
	6.5
	★
	
	
	★
	

	管接头偏转角
	5.7
	6.6
	★
	
	
	
	★

	管接头负压密封性
	5.8
	6.7
	★
	
	★
	★
	

	管接头正压密封性
	5.9
	6.8
	★
	
	★
	★
	

	管接头耐冲击密封性
	5.10
	6.9
	★
	
	
	★
	

	管接头振动密封性
	5.11
	6.10
	★
	
	
	★
	

	管接头最大管伸长间隙
	5.12
	6.11
	★
	
	
	
	★


8 包装、标志、运输、贮存
8.1 包装

8.1.1 密封圈包装   

 密封圈应单独包装，采用对橡胶无污染、无损害和不透明的材料包装。运输过程中，严禁与腐蚀性及有害于橡胶的物质接触，避免阳光直射和雨水淋浸。密封圈应贮存在阴凉、干燥、通风、与热源不接触的地方。

8.1.2管卡、钢环、螺栓、螺母包装
管卡、钢环、螺栓、螺母应独立包装，也可将管卡、钢环、密封圈、螺栓、螺母组成管接头包装。包装箱内应有足够的防潮保护层，并在包装箱内摆放整齐，不得松动，必要时可单件包装或采用其它防护措施。
8.1.3 产品包装箱中应附有使用说明书和合格证。
8.1.4 在包装箱外应标明放置方向、贮存防护条件等。
8.2 标志   

 包装箱外表面应标明产品名称、规格型号、出厂日期、产品数量、外型尺寸、毛重、制造厂名、电话等。包装储运图示标志应符合GB 191的规定。

8.3 运输  
  管接头在运输过程中，应防雨减震，装卸时防止撞击。

8.4 贮存   

 管接头应存放在通风、干燥的库房内，避免与腐蚀性物质共同贮存，贮存温度-30℃ ～ +40℃。

附 录 A

（规范性附录）

卡箍式环型挠性管接头结构尺寸

A.1   卡箍式环型挠性管接头结构，见图A-1。

	图号
	1
	2
	3
	4

	品名
	管卡
	橡胶圈
	钢环
	螺栓



 图A-1 卡箍式环型挠性管接头结构图

A.2   卡箍式环型挠性管接头规格尺寸，见表A-1。

表A-1   卡箍式环型挠性管接头规格尺寸表

	公称

压力

MPa
	型号
	配用直径
	管卡
	螺栓
	管端尺寸
	偏转角

(θ)

	
	
	公称

通径
	外径
	A
	B
	C
	No
	M
	F
	L
	E
	Rd
	

	1.0
	KHN820-1.0
	800
	820
	878
	1020
	153
	4
	24
	140
	38
	20
	12
	1°24＇

	
	KHN920-1.0
	900
	920
	984
	1124
	153
	4
	27
	140
	38
	20
	12
	1°15′

	
	KHN1020-1.0
	1000
	1020
	1080
	1262
	153
	4
	27
	140
	38
	20
	12
	1°07′

	
	KHN1220-1.0
	1200
	1220
	1282
	1422
	175
	4
	27
	140
	42
	20
	14
	0°56′

	
	KHN1420-1.0
	1400
	1420
	1482
	1638
	181
	4
	27
	140
	47
	26
	14
	0°48′

	
	KHN1600-1.0
	1600
	1600
	1689
	1860
	187
	4
	27
	140
	47
	26
	16
	0°55′

	
	KHN1820-1.0
	1800
	1820
	1890
	2066
	187
	4
	30
	140
	47
	26
	16
	0°49′

	
	KHN2020-1.0
	2000
	2020
	2100
	2254
	245
	4
	36
	140
	60
	53
	16
	1°30′

	1.6
	KHN127-1.6
	120
	127
	161
	215
	73
	2
	14
	95
	20
	7
	6
	3°9′

	
	KHN133-1.6
	125
	133
	167
	221
	73
	2
	14
	95
	20
	7
	6
	3°0′

	
	KHN159-1.6
	150
	159
	196
	252
	78
	2
	14
	95
	22
	7
	7
	2°31′

	
	KHN165-1.6
	155
	165
	202
	258
	79
	2
	14
	95
	22
	7
	7
	2°26′

	
	KHN168-1.6
	160
	168
	208
	258
	79
	2
	14
	95
	22
	7
	7
	2°23′

	
	KHN180-1.6
	170
	180
	219
	288
	80
	2
	14
	95
	22
	7
	7
	2°14′

	
	KHN194-1.6
	175
	194
	233
	305
	81
	2
	16
	140
	22
	7
	7
	2°4′

	
	KHN203-1.6
	190
	203
	245
	321
	81
	2
	16
	140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	22
	7
	7
	1°58′

	
	KHN219-1.6
	200
	219
	258
	338
	81
	2
	16
	140
	22
	7
	7
	1°51′

	
	KHN245-1.6
	225
	245
	283
	356
	84
	2
	16
	140
	24
	9
	9
	1°38′

	
	KHN273-1.6
	250
	273
	312
	384
	86
	2
	16
	140
	24
	14
	9
	1°28′

	
	KHN299-1.6
	275
	299
	341
	416
	87
	2
	20
	140
	24
	14
	9
	1°20′

	
	KHN325-1.6
	300
	325
	370
	448
	88
	2
	20
	140
	24
	14
	9
	1°14′

	
	KHN377-1.6
	350
	377
	324
	509
	88
	4
	20
	130
	24
	14
	9
	1°14′

	
	KHN426-1.6
	400
	426
	480
	574
	101
	4
	20
	130
	26
	14
	9
	1°13′

	
	KHN450-1.6
	425
	450
	491
	603
	114
	4
	20
	130
	31
	14
	9
	1°47′

	
	KHN480-1.6
	450
	480
	530
	636
	126
	4
	20
	130
	31
	14
	9
	1°40′

	
	KHN500-1.6
	480
	500
	550
	670
	128
	4
	20
	140
	33
	14
	9
	1°36′

	
	KHN530-1.6
	500
	530
	580
	702
	128
	4
	20
	140
	33
	14
	9
	1°30′

	
	KHN560-1.6
	530
	560
	609
	736
	128
	4
	20
	140
	33
	14
	9
	1°26′

	
	KHN600-1.6
	580
	600
	652
	778
	128
	4
	20
	140
	33
	14
	9
	1°20′

	
	KHN630-1.6
	600
	630
	682
	816
	130
	4
	20
	140
	33
	14
	9
	1°16′

	
	KHN720-1.6
	700
	720
	775
	906
	130
	4
	20
	140
	33
	14
	9
	1°08′

	2.5
	KHN40-2.5
	35
	40
	72
	116
	62
	2
	12
	65
	16
	6
	6
	8°32′

	
	KHN50-2.5
	45
	50
	82
	126
	62
	2
	12
	65
	16
	6
	6
	6°50′

	
	KHN57-2.5
	50
	57
	89
	133
	66
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	6°0′

	
	KHN60-2.5
	50
	60
	92
	136
	66
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	5°43′

	
	KHN70-2.5
	60
	70
	102
	146
	67
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	4°54′

	
	KHN76-2.5
	65
	76
	108
	154
	67
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	4°31′

	
	KHN89-2.5
	80
	89
	121
	167
	68
	2
	12
	95
	18
	6
	6
	3°51′

	
	KHN108-2.5
	100
	108
	143
	206
	75
	2
	12
	95
	20
	6
	6
	3°11′

	
	KHN114-2.5
	100
	114
	149
	212
	75
	2
	16
	95
	20
	6
	6
	3°8′

	
	KHN127-2.5
	120
	127
	163
	227
	76
	2
	16
	95
	20
	6
	6
	2°42′

	
	KHN133-2.5
	125
	133
	169
	231
	76
	2
	16
	95
	20
	6
	6
	2°35′

	
	KHN159-2.5
	150
	159
	199
	264
	84
	2
	16
	95
	22
	7
	7
	2°31′

	
	KHN165-2.5
	155
	165
	205
	270
	84
	2
	16
	95
	22
	7
	7
	2°26′

	
	KHN180-2.5
	170
	180
	222
	292
	84
	2
	16
	95
	22
	7
	7
	2°13′

	
	KHN194-2.5
	175
	194
	236
	311
	84
	2
	20
	140
	22
	7
	7
	2°14′

	
	KHN203-2.5
	190
	203
	249
	324
	85
	2
	20
	140
	22
	7
	7
	1°58′

	
	KHN219-2.5
	200
	219
	262
	338
	85
	2
	20
	140
	22
	7
	7
	1°50′

	
	KHN245-2.5
	225
	245
	290
	365
	91
	2
	20
	140
	24
	7
	7
	1°38′

	
	KHN273-2.5
	250
	273
	319
	395
	92
	2
	20
	140
	24
	7
	7
	1°28′

	
	KHN299-2.5
	275
	299
	355
	450
	93
	2
	20
	140
	24
	7
	7
	1°20′

	
	KHN325-2.5
	300
	325
	376
	465
	93
	2
	24
	140
	24
	7
	7
	1°14′

	
	KHN377-2.5
	350
	377
	433
	526
	95
	4
	24
	140
	25
	7
	7
	1°14′

	
	KHN426-2.5
	400
	426
	493
	598
	108
	4
	27
	140
	26
	9
	9
	1°13′

	
	KHN500-2.5
	480
	500
	558
	678
	132
	4
	27
	140
	28
	9
	9
	1°4′

	4.0
	KHN40－4.0
	35
	40
	72
	116
	62
	2
	12
	65
	16
	6
	6
	8°32′

	
	KHN50－4.0
	45
	50
	82
	126
	62
	2
	12
	65
	16
	6
	6
	6°51′

	
	KHN57－4.0
	50
	57
	89
	133
	66
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	6°0′

	
	KHN60－4.0
	50
	60
	92
	136
	66
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	5°43′

	
	KHN70－4.0
	60
	70
	102
	146
	67
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	4°54′

	
	KHN76－4.0
	65
	76
	108
	154
	67
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	4°31′

	
	KHN89－4.0
	80
	89
	121
	167
	68
	2
	12
	95
	18
	6
	6
	3°51′

	
	KHN108－4.0
	100
	108
	143
	206
	75
	2
	12
	95
	20.5
	8
	6
	3°44′

	
	KHN114－4.0
	100
	114
	149
	212
	75
	2
	16
	95
	20.5
	8
	6
	3°40′

	
	KHN127－4.0
	120
	127
	163
	227
	76
	2
	16
	95
	20.5
	8
	6
	3°36′

	
	KHN133－4.0
	125
	133
	169
	231
	76
	2
	16
	95
	20.5
	8
	6
	3°27′

	
	KHN159－4.0
	150
	159
	199
	264
	84
	2
	16
	95
	22
	8
	7
	2°53′

	
	KHN165－4.0
	155
	165
	205
	270
	84
	2
	16
	95
	22
	8
	7
	2°47′

	
	KHN180－4.0
	170
	180
	222
	292
	84
	2
	16
	95
	22
	8
	7
	2°33′

	
	KHN194－4.0
	175
	194
	245
	323
	87
	2
	20
	140
	23
	8
	7
	2°21′

	
	KHN203－4.0
	190
	203
	254.6
	332
	88
	2
	20
	140
	23
	8
	7
	2°15′

	
	KHN219－4.0
	200
	219
	272
	352
	89
	2
	20
	140
	23
	8
	7
	2°10′

	
	KHN245－4.0
	225
	245
	305
	388
	97
	2
	20
	140
	26.5
	8
	7
	1°52′

	
	KHN273－4.0
	250
	273
	333.6
	412
	98
	2
	20
	140
	26.5
	8
	7
	1°41′

	
	KHN299－4.0
	275
	299
	363
	456
	99
	2
	20
	140
	26.5
	8
	7
	1°32′

	
	KHN325－4.0
	300
	325
	378
	465
	100
	2
	24
	140
	26.5
	7
	8
	1°14′

	
	KHN377—4.0
	350
	377
	234
	526
	108
	4
	24
	140
	28
	7
	8
	1°13′

	
	KHN426－4.0
	400
	426
	503
	534
	111
	4
	27
	140
	28
	9
	9
	1°8′

	
	KHN500－4.0
	480
	450
	562
	682
	120
	4
	27
	140
	29
	9
	9
	1°4′

	6.4
	KHN60－6.4
	50
	60
	92
	141
	66
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	5°43′

	
	KHN89－6.4
	80
	89
	128
	185
	68
	2
	16
	65
	18
	6
	6
	3°51′

	
	KHN108－6.4
	100
	108
	152
	216
	78
	2
	20
	95
	20
	6
	6
	3°11′

	
	KHN133－6.4
	125
	133
	179
	245
	79
	2
	20
	95
	20
	8
	6
	2°35′

	
	KHN159－6.4
	150
	159
	212
	280
	79
	2
	20
	95
	22
	8
	6
	2°31′

	
	KHN194－6.4
	175
	194
	251
	329
	96
	2
	24
	140
	22
	8
	7
	2°4′

	
	KHN219－6.4
	200
	219
	280
	362
	98
	2
	24
	140
	22
	8
	7
	1°50′

	
	KHN273－6.4
	250
	273
	344
	436
	100
	2
	24
	140
	24
	8
	7
	1°28′

	
	KHN325－6.4
	300
	325
	391
	479
	100
	2
	27
	140
	24
	8
	7
	1°14′

	
	KHN377－6.4
	350
	377
	451
	542
	100
	4
	27
	140
	24
	8
	7
	1°14′

	
	KHN426－6.4
	400
	426
	513
	616
	114
	4
	27
	140
	26
	9
	9
	1°13′

	
	KHN500－6.4
	480
	500
	567
	693
	127
	4
	30
	140
	30
	14
	9
	1°36′

	10.0
	KHN40-10.0
	35
	40
	72
	116
	62
	2
	12
	65
	16
	6
	6
	8°32′

	
	KHN50-10.0
	45
	50
	82
	126
	62
	2
	12
	65
	16
	6
	6
	6°50′

	
	KHN57-10.0
	50
	57
	89
	133
	66
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	6°0′

	
	KHN60-10.0
	50
	60
	92
	136
	66
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	5°43′

	
	KHN70-10.0
	60
	70
	102
	146
	67
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	4°54′

	
	KHN76-10.0
	65
	76
	108
	154
	67
	2
	12
	65
	18
	6
	6
	4°31′

	
	KHN108-10.0
	80
	89
	121
	167
	68
	2
	12
	95
	18
	6
	6
	3°51′

	
	KHN114-10.0
	100
	108
	143
	206
	75
	2
	12
	95
	20
	6
	6
	3°11′

	
	KHN127-10.0
	100
	114
	149
	212
	75
	2
	16
	95
	20
	6
	6
	3°8′

	
	KHN133-10.0
	120
	127
	163
	227
	76
	2
	16
	95
	20
	6
	6
	2°42′

	
	KHN159-10.0
	125
	133
	169
	231
	76
	2
	16
	95
	20
	6
	6
	2°35′

	
	KHN165-10.0
	150
	159
	199
	264
	84
	2
	16
	95
	22
	7
	7
	2°31′

	
	KHN168-10.0
	155
	165
	205
	270
	84
	2
	16
	95
	22
	7
	7
	2°26′

	
	KHN180-10.0
	170
	180
	222
	292
	84
	2
	16
	95
	22
	7
	7
	2°13′

	
	KHN194-10.0
	175
	194
	236
	311
	84
	2
	20
	140
	22
	7
	7
	2°14′

	
	KHN203-10.0
	190
	203
	249
	324
	85
	2
	20
	140
	22
	7
	7
	1°58′

	
	KHN219-10.0
	200
	219
	262
	338
	85
	2
	20
	140
	22
	7
	7
	1°50′

	
	KHN245-10.0
	225
	245
	290
	365
	91
	2
	20
	140
	24
	7
	7
	1°38′

	
	KHN325-10.0
	250
	273
	319
	395
	92
	2
	20
	140
	24
	7
	7
	1°28′


附 录 B

（规范性附录）

橡胶密封圈非密封面的缺陷
B.1 橡胶密封圈非密封面的缺陷，见表B-1。

表B-1    橡胶密封圈非密封面的缺陷表

	序号
	缺陷名称
	指标

	
	
	公称直径mm

	
	
	50～200
	225～500
	600～1000

	1
	气泡
	气泡长、宽不大于2mm,深度不大于0.5mm,不得多于2处。
	气泡长、宽不大于2mm,深度不大于1mm,不得多于3处。
	气泡长、宽不大于2mm,深度不大于1mm,不得多于4处。

	2
	杂质
	杂质长不大于2mm,宽不大于1mm,深度不大于1mm,不得多于3处。
	杂质长、宽不大于2mm,深度不大于1mm,不得多于3处
	杂质长、宽不大于2mm,深度不大于2mm,不得多于4处。

	3
	凹凸

缺陷
	凹凸深度或高度不大于1mm,长度不大于4mm, 不得多于3处。
	凹凸深度或高度不大于1mm,长度不大于5mm, 不得多于4处。
	凹凸深度或高度不大于1mm,长度不大于5mm, 不得多于5处。

	4
	损伤
	长度不大于2mm, 宽不大于1mm, 深度不大于0.5mm，不得多于3处。
	长度不大于3mm, 宽不大于1mm, 深度不大于1mm，不得多于4处。
	长度不大于5mm, 宽不大于1mm, 深度不大于1mm，不得多于5处。

	5
	裂口
	不允许


附 录 C

（资料性附录）

钢管、管接头选型对照表

C.1  标准钢管外径、壁厚与重量的关系，见表C-1。

表C-1   标准钢管外径、壁厚与重量的关系

	外径
	钢管壁厚    S   （mm)

	D
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0
	6.5
	7.0
	7.5
	8.0
	8.5
	9.0
	9.5
	10
	11
	12

	mm
	理论质量（重量）   （kg/m）

	21.3
	1.16
	1.35
	1.54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.8
	1.50
	1.76
	2.01
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	1.88
	2.22
	2.55
	2.86
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	2.44
	2.89
	3.32
	3.75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	2.62
	3.11
	3.58
	4.04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	1.81
	3.33
	3.84
	4.34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	3.36
	3.99
	4.62
	5.23
	5.83
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	3.54
	4.22
	4.88
	5.52
	6.16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	4.16
	1.96
	5.74
	6.51
	7.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	4.53
	5.40
	6.26
	7.10
	7.93
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	6.36
	7.38
	8.38
	9.38
	10.36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	6.81
	7.90
	8.98
	10.04
	11.10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	
	7.32
	8.50
	9.67
	10.82
	11.96
	13.09
	14.20
	15.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	7.77
	9.02
	10.26
	11.49
	12.70
	13.90
	15.09
	16.27
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	
	
	9.54
	10.85
	12.15
	13.44
	14.72
	15.98
	17.23
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	
	
	10.14
	11.54
	12.93
	14.30
	15.67
	17.02
	18.35
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	
	
	10.66
	12.13
	13.59
	15.04
	16.48
	17.90
	19.31
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	
	11.18
	12.72
	14.26
	15.78
	17.29
	18.79
	20.28
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	
	
	
	13.42
	15.04
	16.65
	18.24
	19.83
	21.40
	22.96
	24.50
	
	
	
	
	
	
	

	152
	
	
	
	14.60
	16.37
	18.13
	19.87
	21.60
	23.32
	25.03
	26.73
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	15.29
	17.14
	18.99
	20.82
	22.64
	24.44
	26.24
	28.02
	29.79
	32.55
	33.29
	35.02
	
	
	

	165
	
	
	
	
	17.81
	19.73
	21.63
	23.53
	25.41
	27.27
	29.13
	30.97
	32.80
	34.62
	36.43
	
	
	

	168
	
	
	
	
	18.14
	20.10
	22.04
	23.97
	25.89
	27.79
	29.68
	31.56
	33.43
	35.29
	37.13
	
	
	

	180
	
	
	
	
	19.48
	21.58
	23.67
	25.75
	27.81
	29.86
	31.90
	33.93
	35.95
	37.95
	39.94
	
	
	

	194
	
	
	
	
	
	23.30
	25.57
	27.82
	30.05
	32.28
	34.49
	36.69
	38.88
	41.06
	43.22
	
	
	

	203
	
	
	
	
	
	24.41
	26.79
	29.15
	31.50
	33.83
	36.16
	38.47
	40.77
	43.06
	45.33
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	26.39
	28.96
	31.52
	34.06
	36.60
	39.12
	41.63
	44.12
	46.61
	49.08
	
	
	

	245
	
	
	
	
	
	29.59
	32.48
	35.36
	38.23
	41.08
	43.93
	46.79
	49.57
	52.38
	55.17
	57.95
	
	

	273
	
	
	
	
	
	33.04
	36.28
	39.51
	42.72
	45.92
	49.10
	52.28
	55.44
	58.59
	61.73
	64.86
	
	

	295
	
	
	
	
	
	
	
	42.76
	46.24
	49.71
	53.17
	56.62
	60.05
	63.47
	66.88
	70.28
	77.04
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	47.20
	51.05
	54.89
	58.72
	62.53
	66.34
	70.13
	73.91
	77.67
	85.18
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	54.89
	59.39
	63.87
	68.34
	72.80
	77.24
	81.67
	86.09
	90.50
	99.28
	108.01

	402
	
	
	
	
	
	
	
	58.59
	63.39
	68.18
	72.96
	77.73
	82.48
	87.22
	91.95
	96.67
	106.06
	115.41

	426
	
	
	
	
	
	
	
	62.14
	67.24
	72.33
	77.40
	82.46
	87.51
	92.55
	97.57
	102.59
	112.57
	122.51

	450
	
	
	
	
	
	
	
	65.69
	71.09
	76.47
	81.84
	87.20
	92.54
	97.88
	103.20
	108.50
	119.08
	129.61

	480
	
	
	
	
	
	
	
	70.13
	75.90
	81.65
	87.39
	93.12
	98.83
	104.53
	110.22
	115.90
	127.22
	138.49

	508
	
	
	
	
	
	
	
	74.28
	80.39
	86.48
	92.57
	98.64
	104.70
	110.75
	116.78
	122.81
	134.82
	146.78


C.2 标准钢管外径、壁厚与耐压强度的关系，见表C-2。

表C-2  标准钢管外径、壁厚与耐压强度的关系

	外径
	钢管壁厚    S   （mm)

	D
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0
	6.5
	7.0
	7.5
	8.0
	8.5
	9.0
	9.5
	10
	11
	12

	mm
	试验压力值（MPa）  

	21.3
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.8
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	14.7
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	12.4
	14.8
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	11.8
	14.1
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	10.1
	12.0
	14.1
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	9.30
	11.1
	12.9
	14.8
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	9.50
	11.1
	12.7
	14.3
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	8.90
	10.4
	11.9
	13.4
	14.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	
	8.30
	9.70
	11.1
	12.4
	13.8
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	7.80
	9.10
	10.4
	11.8
	13.4
	14.4
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	
	
	8.70
	9.90
	11.1
	12.4
	13.6
	14.8
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	
	
	8.20
	9.30
	10.5
	11.7
	12.8
	14.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	
	
	7.80
	8.90
	10.0
	11.1
	12.2
	13.3
	14.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	
	7.40
	8.50
	9.50
	10.6
	11.7
	12.7
	13.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	
	
	
	8.10
	9.10
	10.1
	11.1
	12.1
	13.1
	14.1
	15.0
	
	
	
	
	
	
	

	152
	
	
	
	7.40
	8.40
	9.30
	10.2
	11.1
	12.1
	13.0
	13.9
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	7.10
	8.00
	8.90
	9.80
	10.6
	11.5
	12.4
	13.3
	14.2
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	

	165
	
	
	
	
	7.70
	8.50
	9.40
	10.3
	11.1
	12.0
	12.8
	13.7
	14.5
	15.0
	15.0
	
	
	

	168
	
	
	
	
	7.60
	8.40
	9.20
	10.1
	10.9
	11.8
	12.6
	13.4
	14.3
	15.0
	15.0
	
	
	

	180
	
	
	
	
	7.10
	7.80
	8.60
	9.40
	10.2
	11.0
	11.8
	12.5
	13.3
	14.1
	14.9
	
	
	

	194
	
	
	
	
	
	7.30
	8.00
	8.70
	9.40
	10.2
	10.9
	11.6
	12.4
	13.1
	13.8
	
	
	

	203
	
	
	
	
	
	6.90
	7.60
	8.30
	9.00
	9.70
	10.4
	11.1
	11.8
	12.5
	13.2
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	6.40
	7.10
	7.70
	8.40
	9.00
	9.70
	10.3
	10.9
	11.6
	12.2
	
	
	

	245
	
	
	
	
	
	5.80
	6.30
	6.90
	7.50
	8.10
	8.60
	9.20
	9.80
	10.4
	10.9
	11.5
	
	

	273
	
	
	
	
	
	5.20
	5.70
	6.20
	6.70
	7.20
	7.70
	8.30
	8.80
	9.30
	9.80
	10.3
	
	

	295
	
	
	
	
	
	
	
	5.70
	6.20
	6.70
	7.20
	7.60
	8.10
	8.60
	9.10
	9.60
	10.5
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	5.20
	5.60
	6.10
	6.50
	6.90
	7.40
	7.80
	8.20
	8.70
	9.50
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	4.50
	4.90
	5.20
	5.60
	6.00
	6.40
	6.70
	7.10
	7.50
	8.20
	9.00

	402
	
	
	
	
	
	
	
	4.20
	4.60
	4.90
	5.30
	5.60
	6.00
	6.30
	6.70
	7.00
	7.70
	8.40

	426
	
	
	
	
	
	
	
	4.00
	4.30
	4.60
	5.00
	5.30
	5.60
	6.00
	6.30
	6.60
	7.30
	7.90

	450
	
	
	
	
	
	
	
	3.80
	4.10
	4.40
	4.70
	5.00
	5.30
	5.60
	6.00
	6.30
	6.90
	7.50

	480
	
	
	
	
	
	
	
	3.50
	3.80
	4.10
	4.40
	4.70
	5.00
	5.30
	5.60
	5.90
	6.50
	7.10

	508
	
	
	
	
	
	
	
	3.30
	3.60
	3.90
	4.20
	4.40
	4.70
	5.00
	5.30
	5.60
	6.10
	6.70


C.3 矿用卡箍式环型挠性管接头适用标准钢管的耐压强度，见表C-3。

表C-3   矿用卡箍式环型挠性管接头适用标准钢管的耐压强度

	外径
	钢管壁厚    S   （mm)

	D
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0
	6.5
	7.0
	7.5
	8.0
	8.5
	9.0
	9.5
	10
	11
	12

	mm
	试验压力值  （MPa）  

	21.3
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.8
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	14.7
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	12.4
	14.8
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	11.8
	14.1
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	10.1
	12.0
	14.1
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	9.30
	11.1
	12.9
	14.8
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	9.50
	11.1
	12.7
	14.3
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	8.90
	10.4
	11.9
	13.4
	14.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	
	8.30
	9.70
	11.1
	12.4
	13.8
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	7.80
	9.10
	10.4
	11.8
	13.4
	14.4
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	
	
	8.70
	9.90
	11.1
	12.4
	13.6
	14.8
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	
	
	8.20
	9.30
	10.5
	11.7
	12.8
	14.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	
	
	7.80
	8.90
	10.0
	11.1
	12.2
	13.3
	14.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	
	7.40
	8.50
	9.50
	10.6
	11.7
	12.7
	13.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	
	
	
	8.10
	9.10
	10.1
	11.1
	12.1
	13.1
	14.1
	15.0
	
	
	
	
	
	
	

	152
	
	
	
	7.40
	8.40
	9.30
	10.2
	11.1
	12.1
	13.0
	13.9
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	7.10
	8.00
	8.90
	9.80
	10.6
	11.5
	12.4
	13.3
	14.2
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	

	165
	
	
	
	
	7.70
	8.50
	9.40
	10.3
	11.1
	12.0
	12.8
	13.7
	14.5
	15.0
	15.0
	
	
	

	168
	
	
	
	
	7.60
	8.40
	9.20
	10.1
	10.9
	11.8
	12.6
	13.4
	14.3
	15.0
	15.0
	
	
	

	180
	
	
	
	
	7.10
	7.80
	8.60
	9.40
	10.2
	11.0
	11.8
	12.5
	13.3
	14.1
	14.9
	
	
	

	194
	
	
	
	
	
	7.30
	8.00
	8.70
	9.40
	10.2
	10.9
	11.6
	12.4
	13.1
	13.8
	
	
	

	203
	
	
	
	
	
	6.90
	7.60
	8.30
	9.00
	9.70
	10.4
	11.1
	11.8
	12.5
	13.2
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	6.40
	7.10
	7.70
	8.40
	9.00
	9.70
	10.3
	10.9
	11.6
	12.2
	
	
	

	245
	
	
	
	
	
	5.80
	6.30
	6.90
	7.50
	8.10
	8.60
	9.20
	9.80
	10.4
	10.9
	11.5
	
	

	273
	
	
	
	
	
	5.20
	5.70
	6.20
	6.70
	7.20
	7.70
	8.30
	8.80
	9.30
	9.80
	10.3
	
	

	295
	
	
	
	
	
	
	
	5.70
	6.20
	6.70
	7.20
	7.60
	8.10
	8.60
	9.10
	9.60
	10.5
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	5.20
	5.60
	6.10
	6.50
	6.90
	7.40
	7.80
	8.20
	8.70
	9.50
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	4.50
	4.90
	5.20
	5.60
	6.00
	6.40
	6.70
	7.10
	7.50
	8.20
	9.00

	402
	
	
	
	
	
	
	
	4.20
	4.60
	4.90
	5.30
	5.60
	6.00
	6.30
	6.70
	7.00
	7.70
	8.40

	426
	
	
	
	
	
	
	
	4.00
	4.30
	4.60
	5.00
	5.30
	5.60
	6.00
	6.30
	6.60
	7.30
	7.90

	450
	
	
	
	
	
	
	
	3.80
	4.10
	4.40
	4.70
	5.00
	5.30
	5.60
	6.00
	6.30
	6.90
	7.50

	480
	
	
	
	
	
	
	
	3.50
	3.80
	4.10
	4.40
	4.70
	5.00
	5.30
	5.60
	5.90
	6.50
	7.10

	508
	
	
	
	
	
	
	
	3.30
	3.60
	3.90
	4.20
	4.40
	4.70
	5.00
	5.30
	5.60
	6.10
	6.70


注：粗斜体部分表示单侧钢环焊接安全系数为0.6σｙ时，卡箍式环型挠性管接头所适用的钢管范围。
C.4  矿用卡箍式环型挠性管接头适用标准钢管的耐压强度，见表C-4。

表C-4  矿用卡箍式环型挠性管接头适用标准钢管的耐压强度

	外径
	钢管壁厚    S   （mm)

	D
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0
	6.5
	7.0
	7.5
	8.0
	8.5
	9.0
	9.5
	10
	11
	12

	mm
	试验压力值  （MPa）  

	21.3
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.8
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	14.7
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	12.4
	14.8
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	11.8
	14.1
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	10.1
	12.0
	14.1
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	9.30
	11.1
	12.9
	14.8
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	9.50
	11.1
	12.7
	14.3
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	8.90
	10.4
	11.9
	13.4
	14.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	
	8.30
	9.70
	11.1
	12.4
	13.8
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	7.80
	9.10
	10.4
	11.8
	13.4
	14.4
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	
	
	8.70
	9.90
	11.1
	12.4
	13.6
	14.8
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	
	
	8.20
	9.30
	10.5
	11.7
	12.8
	14.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	
	
	7.80
	8.90
	10.0
	11.1
	12.2
	13.3
	14.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	
	7.40
	8.50
	9.50
	10.6
	11.7
	12.7
	13.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	
	
	
	8.10
	9.10
	10.1
	11.1
	12.1
	13.1
	14.1
	15.0
	
	
	
	
	
	
	

	152
	
	
	
	7.40
	8.40
	9.30
	10.2
	11.1
	12.1
	13.0
	13.9
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	7.10
	8.00
	8.90
	9.80
	10.6
	11.5
	12.4
	13.3
	14.2
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	

	165
	
	
	
	
	7.70
	8.50
	9.40
	10.3
	11.1
	12.0
	12.8
	13.7
	14.5
	15.0
	15.0
	
	
	

	168
	
	
	
	
	7.60
	8.40
	9.20
	10.1
	10.9
	11.8
	12.6
	13.4
	14.3
	15.0
	15.0
	
	
	

	180
	
	
	
	
	7.10
	7.80
	8.60
	9.40
	10.2
	11.0
	11.8
	12.5
	13.3
	14.1
	14.9
	
	
	

	194
	
	
	
	
	
	7.30
	8.00
	8.70
	9.40
	10.2
	10.9
	11.6
	12.4
	13.1
	13.8
	
	
	

	203
	
	
	
	
	
	6.90
	7.60
	8.30
	9.00
	9.70
	10.4
	11.1
	11.8
	12.5
	13.2
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	6.40
	7.10
	7.70
	8.40
	9.00
	9.70
	10.3
	10.9
	11.6
	12.2
	
	
	

	245
	
	
	
	
	
	5.80
	6.30
	6.90
	7.50
	8.10
	8.60
	9.20
	9.80
	10.4
	10.9
	11.5
	
	

	273
	
	
	
	
	
	5.20
	5.70
	6.20
	6.70
	7.20
	7.70
	8.30
	8.80
	9.30
	9.80
	10.3
	
	

	295
	
	
	
	
	
	
	
	5.70
	6.20
	6.70
	7.20
	7.60
	8.10
	8.60
	9.10
	9.60
	10.5
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	5.20
	5.60
	6.10
	6.50
	6.90
	7.40
	7.80
	8.20
	8.70
	9.50
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	4.50
	4.90
	5.20
	5.60
	6.00
	6.40
	6.70
	7.10
	7.50
	8.20
	9.00

	402
	
	
	
	
	
	
	
	4.20
	4.60
	4.90
	5.30
	5.60
	6.00
	6.30
	6.70
	7.00
	7.70
	8.40

	426
	
	
	
	
	
	
	
	4.00
	4.30
	4.60
	5.00
	5.30
	5.60
	6.00
	6.30
	6.60
	7.30
	7.90

	450
	
	
	
	
	
	
	
	3.80
	4.10
	4.40
	4.70
	5.00
	5.30
	5.60
	6.00
	6.30
	6.90
	7.50

	480
	
	
	
	
	
	
	
	3.50
	3.80
	4.10
	4.40
	4.70
	5.00
	5.30
	5.60
	5.90
	6.50
	7.10

	508
	
	
	
	
	
	
	
	3.30
	3.60
	3.90
	4.20
	4.40
	4.70
	5.00
	5.30
	5.60
	6.10
	6.70


注：粗斜体部分表示单侧钢环焊接安全系数为1/3σｙ时，卡箍式环型挠性管接头所适用的钢管范围。
C.5  矿用卡箍式环型挠性管接头适用标准钢管的耐压强度,见表C-5。

表C-5   矿用卡箍式环型挠性管接头适用标准钢管的耐压强度

	外径
	钢管壁厚    S   （mm)

	D
	2.5
	3.0
	3.5
	4.0
	4.5
	5.0
	5.5
	6.0
	6.5
	7.0
	7.5
	8.0
	8.5
	9.0
	9.5
	10
	11
	12

	mm
	试验压力值  （MPa）  

	21.3
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26.8
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	33
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	42
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	45
	15.0
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	48
	14.7
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	12.4
	14.8
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	11.8
	14.1
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	70
	10.1
	12.0
	14.1
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	76
	9.30
	11.1
	12.9
	14.8
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	89
	
	9.50
	11.1
	12.7
	14.3
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	95
	
	8.90
	10.4
	11.9
	13.4
	14.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	102
	
	8.30
	9.70
	11.1
	12.4
	13.8
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	108
	
	7.80
	9.10
	10.4
	11.8
	13.4
	14.4
	15.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	114
	
	
	8.70
	9.90
	11.1
	12.4
	13.6
	14.8
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	121
	
	
	8.20
	9.30
	10.5
	11.7
	12.8
	14.0
	15.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	127
	
	
	7.80
	8.90
	10.0
	11.1
	12.2
	13.3
	14.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	133
	
	
	7.40
	8.50
	9.50
	10.6
	11.7
	12.7
	13.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	140
	
	
	
	8.10
	9.10
	10.1
	11.1
	12.1
	13.1
	14.1
	15.0
	
	
	
	
	
	
	

	152
	
	
	
	7.40
	8.40
	9.30
	10.2
	11.1
	12.1
	13.0
	13.9
	
	
	
	
	
	
	

	159
	
	
	
	7.10
	8.00
	8.90
	9.80
	10.6
	11.5
	12.4
	13.3
	14.2
	15.0
	15.0
	15.0
	
	
	

	165
	
	
	
	
	7.70
	8.50
	9.40
	10.3
	11.1
	12.0
	12.8
	13.7
	14.5
	15.0
	15.0
	
	
	

	168
	
	
	
	
	7.60
	8.40
	9.20
	10.1
	10.9
	11.8
	12.6
	13.4
	14.3
	15.0
	15.0
	
	
	

	180
	
	
	
	
	7.10
	7.80
	8.60
	9.40
	10.2
	11.0
	11.8
	12.5
	13.3
	14.1
	14.9
	
	
	

	194
	
	
	
	
	
	7.30
	8.00
	8.70
	9.40
	10.2
	10.9
	11.6
	12.4
	13.1
	13.8
	
	
	

	203
	
	
	
	
	
	6.90
	7.60
	8.30
	9.00
	9.70
	10.4
	11.1
	11.8
	12.5
	13.2
	
	
	

	219
	
	
	
	
	
	6.40
	7.10
	7.70
	8.40
	9.00
	9.70
	10.3
	10.9
	11.6
	12.2
	
	
	

	245
	
	
	
	
	
	5.80
	6.30
	6.90
	7.50
	8.10
	8.60
	9.20
	9.80
	10.4
	10.9
	11.5
	
	

	273
	
	
	
	
	
	5.20
	5.70
	6.20
	6.70
	7.20
	7.70
	8.30
	8.80
	9.30
	9.80
	10.3
	
	

	295
	
	
	
	
	
	
	
	5.70
	6.20
	6.70
	7.20
	7.60
	8.10
	8.60
	9.10
	9.60
	10.5
	

	325
	
	
	
	
	
	
	
	5.20
	5.60
	6.10
	6.50
	6.90
	7.40
	7.80
	8.20
	8.70
	9.50
	

	377
	
	
	
	
	
	
	
	4.50
	4.90
	5.20
	5.60
	6.00
	6.40
	6.70
	7.10
	7.50
	8.20
	9.00

	402
	
	
	
	
	
	
	
	4.20
	4.60
	4.90
	5.30
	5.60
	6.00
	6.30
	6.70
	7.00
	7.70
	8.40

	426
	
	
	
	
	
	
	
	4.00
	4.30
	4.60
	5.00
	5.30
	5.60
	6.00
	6.30
	6.60
	7.30
	7.90

	450
	
	
	
	
	
	
	
	3.80
	4.10
	4.40
	4.70
	5.00
	5.30
	5.60
	6.00
	6.30
	6.90
	7.50

	480
	
	
	
	
	
	
	
	3.50
	3.80
	4.10
	4.40
	4.70
	5.00
	5.30
	5.60
	5.90
	6.50
	7.10

	508
	
	
	
	
	
	
	
	3.30
	3.60
	3.90
	4.20
	4.40
	4.70
	5.00
	5.30
	5.60
	6.10
	6.70


注：粗斜体部分表示两侧钢环焊接安全系数为1/3σｙ时，卡箍式环型挠性管接头所适用的钢管范围。
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