附件1

2024年应急通信装备创新揭榜挂帅

重点任务榜单

一、应急通信无人机基站组网综合调度系统

攻关任务：针对极端自然灾害造成道路中断情况下的大面积通信“孤岛”难题，研究无人机基站系统的综合调度、灵活组网、协同覆盖技术，通过多架无人机协同实现快速搭建不小于100km2的空基公网覆盖能力。

预期目标：研发无人机基站系统调度管理平台，能根据灾害区域范围、无人机基站资源能力快速生成调派方案，能够结合地形特点、用户接入需求等因素优化无人机部署方案，能实现多架次无人机基站系统的任务接替管理。研发空中基站覆盖优化算法，输出无人机飞行方式/高度/航速/航向建议以及机载基站天线指向优化建议，支持地面协同覆盖且可规避相邻机载基站干扰。研发无人机动态组网技术，机载基站采用自组网或其他通信方式3跳通信时，最远端节点有效通信速率≥20Mbps，时延≤100ms。在洪涝、地震等灾害易发高发区域开展示范应用，调度无人机基站≥3架，同时接入并发话音业务用户数≥1000。

二、基于大型长航时固定翼无人机的高空公网基站

攻关任务：面向复杂气象条件下“三断”灾害区域三大基础电信运营商网络信号快速覆盖的保障需求，研发具备8000米高空稳定可靠工作能力的公网基站载荷，实现与大型长航时固定翼无人机集成验证。

预期目标：高空公网基站应具备在飞行高度≥8000m、移动速度≥200km/h工作条件下稳定工作，在无人机盘旋执行任务期间，公网信号持续覆盖面积≥50km²。选配高增益、低风阻天线，单套设备峰值功耗≤710w，全网通峰值功耗≤1420w，用户稳定接收电平值（PSRP）≥-105dB，基站接收机灵敏度≥-110dB，单站重量≤40kg。注册用户数≥2400个，具备大带宽业务进行本地分流和三大基础电信运营商网络接入能力，保证4G网络下稳定工作，优先支持短信、语音数据传输，并具备模块化接入5G网络能力。

三、全网通公网基站系统装备

攻关任务：研究4G或5G全网通基站技术及集成技术，全网通基站与高通量卫星终端集成技术，实现系统容量、整机功耗、设备重量、设备尺寸等主要指标的跃升，解决应急现场一站式全网用户接入问题。

预期目标：研制适配中型无人机全网通基站，支持不同基础电信企业用户终端同时接入，具备用户优先级管理能力，支持按用户/流量动态分配频带资源，支持模块化设计可灵活匹配不同业务需求，基站RRC连接数≥550个，并发话音业务≥350个，重量≤15kg，功耗≤350w。研制融合Ka或Ku高通量卫星通信终端与全网通公网基站为一体的超轻便背负式装备，其中卫星通信能力上行速率≥5Mbps，下行速率≥30Mbps，内置WiFi模组支持接入用户≥20个，基站RRC连接数≥96个，同时并发话音业务≥24个，覆盖半径≥50m，具备用户、流量管理功能，内置电池情况下满负荷续航≥2.5小时，整机重量≤13kg（含终端、天线、背包等所有部件），防护等级≥IP66。

四、地下密闭空间应急通信技术装备

攻关任务：面向矿井巷道等地下受限密闭空间通信信号衰落严重、多径效应明显的特点，研制在复杂环境下可实现远距离、稳定可靠的视频、音频传输的无线应急通信装备，实现无线组网覆盖。

预期目标：研制适用于密闭空间的无线通信装备，支持动态组网，在典型地下巷道环境中点对点传输距离≥700m，并支持1路高清视频传输，工作带宽≥20MHz，设备质量≤5kg（含电池），工作时长≥4h，满足矿井下使用安全要求。

五、智能非视距微波装备

攻关任务:研究非视距微波天线快速对准精确匹配技术，研究支持频率选择、自动链路选择、抗干扰能力强的智能微波通信技术，解决极端场景传输链路接入瓶颈问题。

预期目标：研究融合北斗定位辅助、伺服精准控制等策略的非视距微波自动对准技术，研究远程控制、快速配对通信技术。研制一体化、高容量、抗干扰的非视距微波装备，单跳传输距离50 km时传输速率≥400Mbps，冷启动并建立链路时间≤5分钟，发射功率≤27dB或0.5W，单设备重量≤14kg，防护等级≥IP65。

六、卫星应急广播通信融合终端

攻关任务：研究高通量卫星互联网接入能力与应急广播融合应用技术，可接收直播卫星广播的应急消息、并通过高通量卫星回传现场声像数据，满足极端灾害应急预警、紧急导引和应急通信保障需求。

预期目标：研制卫星应急广播通信融合终端原型样机，支持直播星ABS-S信号接收和解调，支持直播星信号解扰解密功能，支持北斗定位功能，支持高速通信功能。卫星广播功能符合行业标准要求，输入RF频率适应范围950MHz～1450MHz，符号率2MS/s～45MS/s；声像功能满足数据采集及编码处理需求，音频频率范围50～15000Hz，视频编码格式H.264 1080p@30fps。卫星回传最高数据速率不低于6Mbps，数据接口支持以太网RJ45和WiFi，设备功放输出功率≥3W。

七、室内外复杂环境融合精准定位装备

攻关任务：面向应急救援的室内室外多种定位需求，研究基于卫星、公网基站、MEMS微机电惯性导航等融合定位技术，提升连续定位、精准定位能力，研发针对通信电源、应急通信车辆、公网基站等物资装备管理、以及应急人员精确定位需求的专用定位装备，解决现场应急人员的安全定位、导引、搜救等问题。

预期目标：研制小型化、低功耗、低成本无线定位装备，实现米级定位精度，续航时间≥1年，防护等级≥IP68，支持软件平台远程监管，支持电子围栏功能，满足物资调度、装备管理等场景需求。研制便携式人员定位设备，实现米级定位精度，支持主动发送自身位置信息功能，开启实时定位功能情况下续航时间≥24小时，防护等级≥IP68，支持软件平台远程监管，具备电子围栏、长时间未移动报警等功能。

八、空地一体频谱监测预警装备

攻关任务：针对救援现场通信装备、无人机平台间同频多信号干扰实时监测预警难题，研制空地一体的实时智能应急救援现场频谱监测预警装备，研发无线电射频指纹识别技术、抗干扰同频多信号精确识别测向技术、空中智能无线电监测与自主测向定位技术，构建应急救援现场装备无线电指纹库与空地自主监测能力，实现应急救援现场空地超宽频谱无线电频率监测预警。

预期目标：研制空地一体的实时智能应急救援现场频谱监测预警装备，可对20MHz～40GHz带宽进行实时监测，监测带宽≥200MHz，扫描速度≥100GHz/秒（RBW≤25kHz），通视条件下空中端有效监测半径≥5km。研发无线电射频指纹识别技术，构建应急救援装备无线电指纹库，无线电射频指纹识别率≥90%；研发同频多信号精确识别测向技术，可同时识别测向同频信号数量≥3个；研发空中智能无线电监测与自主测向定位技术，实现空地全过程自主监测与测向，测向精度（无反射标准空旷场条件下）≤5度。

九、基于蓝牙的快速无线写频技术

攻关任务：面向应急救援现场快速对对讲机进行写频的通信需求，研发基于蓝牙的快速无线写频技术。研发快速写频应用，依据应急救援通信需求，通过快速写频应用生成写频文件，下发对讲机写入，实现快速写频。

预期目标：研发基于蓝牙的快速无线写频技术，制定对讲机的蓝牙写频接口协议，具备集成到对讲机的能力，写频总用时≤10min，写频成功率≥90%。研发写频工具，界面简洁，操作高效，支持主流品牌终端。

十、模块化轻便型应急柴油发电机装备

攻关任务：研究针对应急发电机（8kW-15kW）的轻质材料应用、外置油箱设计、零配件组合（可拆卸）等技术应用，研究模块化、轻量化设计技术，研制轻便型应急柴油发电机，满足应急场景下灵活搭配、快速部署电源设备的要求。

预期目标：研制模块化、轻量化的油机组件，压缩油机整体重量，实现同等功率下重量减轻20%以上目标。设计油机模块化组件，实现5分钟快速组装。研制便携搬运工具，快速收纳外置油箱、可拆卸组件等，便于灵活搬运。