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[bookmark: _Toc19698][bookmark: BookMark2]前言
本文件的全部技术内容为强制性。
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
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陆上石油天然气企业安全现状评价导则
[bookmark: _Toc1232][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc6697][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc22351][bookmark: _Toc21824][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc7080][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc97195091][bookmark: _Toc5473][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc24884218]范围
[bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219]本文件规定了陆上石油天然气企业安全现状评价内容和报告编制的要求。
本文件适用于从事陆上石油天然气开采（包括采油、采气、天然气处理、油气藏型地下储气库）以及物探、钻井、录井、测井、井下作业、油建施工等企业的安全现状评价。
[bookmark: _Toc97195092][bookmark: _Toc28366][bookmark: _Toc17388][bookmark: _Toc19589][bookmark: _Toc6813][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc25279][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26635][bookmark: _Toc26718931]规范性引用文件
[bookmark: OLE_LINK1]本文件没有规范性引用文件。
[bookmark: _Toc9355][bookmark: _Toc25261][bookmark: _Toc19492][bookmark: _Toc25273][bookmark: _Toc11609]术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
[bookmark: _Toc26315][bookmark: _Toc3470]总体要求
1.1　 [bookmark: _Toc17760][bookmark: _Toc5967][bookmark: _Toc32007]承担陆上石油天然气企业安全现状评价的评价机构，应具备陆地石油和天然气开采业评价资质。
1.2　 评价机构应根据陆上石油天然气企业特点，选择相应专业的安全评价人员组成评价项目组。
1.3　 安全现状评价报告应包括：
评价概述；
企业概况；
评价单元划分与评价方法选择；
危险有害因素辨识与分析；
a) 设备设施及生产作业单元评价；
b) 安全管理单元评价；
安全对策措施及建议；
安全现状评价结论；
附件与附图。
1.4　 安全评价机构开展技术服务时，应如实记录工作内容、现场踏勘、隐患问题整改和评价过程会商情况，格式参照附录A。
[bookmark: _Toc21245][bookmark: _Toc20719][bookmark: _Toc784][bookmark: _Toc20194][bookmark: _Toc25686]评价概述
[bookmark: _Toc8373][bookmark: _Toc537][bookmark: _Toc13490][bookmark: _Toc18019][bookmark: _Toc17661]评价目的
评价目的包括：
1. 识别与分析评价对象可能存在的主要危险有害因素；
1. [bookmark: _GoBack]确定评价对象与安全生产法律法规、部门规章、地方性法规和规范性文件、标准的符合性；
1. 提出具体有效的安全对策措施及建议，以提高评价对象的安全生产和安全管理水平。
[bookmark: _Toc14021][bookmark: _Toc21182][bookmark: _Toc21283][bookmark: _Toc5799][bookmark: _Toc1695]评价范围
评价范围应涵盖陆上采油（气）、物探、钻井、录井、测井、井下作业、油建等陆上石油天然气企业的设备设施、生产作业活动及安全管理情况。
[bookmark: _Toc26932][bookmark: _Toc5503][bookmark: _Toc29250][bookmark: _Toc8721][bookmark: _Toc28849]评价依据
评价依据包括以下资料：
1. 国家法律法规、部门规章、地方性法规和规范性文件；
1. 国家标准和行业标准；
1. 设备设施、生产作业活动和安全管理资料；
1. 其他相关资料。
[bookmark: _Toc12107][bookmark: _Toc20002][bookmark: _Toc8849][bookmark: _Toc5198][bookmark: _Toc24635]评价程序
安全现状评价程序应包括前期准备、现场踏勘、评价单元划分与评价方法选择、危险有害因素辨识与分析、单元评价、提出安全对策措施及建议、给出安全现状评价结论、编制安全现状评价报告。
[bookmark: _Toc1466][bookmark: _Toc9313][bookmark: _Toc30110][bookmark: _Toc26576][bookmark: _Toc16165]企业概况
[bookmark: _Toc31183][bookmark: _Toc11270][bookmark: _Toc518][bookmark: _Toc25135][bookmark: _Toc27347]基本情况
应说明评价对象的基本情况，包括但不限于：
1. 单位名称、单位类型、隶属关系、经营范围；
1. 地理位置；
1. 机构设置和人员配置；
1. 生产规模（产能或处理量）。
[bookmark: _Toc31480][bookmark: _Toc13202][bookmark: _Toc14367][bookmark: _Toc25851][bookmark: _Toc14705]自然和社会环境概况
应说明评价对象所在地的自然环境和周边社会环境，包括但不限于：
1. 气象条件、地形地貌、水文条件、地质条件和抗震设防烈度；
1. 人文环境、交通运输；
1. 周边人居、企事业单位及敏感设施等。
[bookmark: _Toc15348][bookmark: _Toc24793][bookmark: _Toc27156][bookmark: _Toc18575][bookmark: _Toc14995]设备设施及生产作业现状
[bookmark: _Toc4695][bookmark: _Toc29697][bookmark: _Toc913][bookmark: _Toc6778][bookmark: _Toc16406][bookmark: _Toc1062][bookmark: _Toc14845]陆上采油（气）
应说明陆上采油（气）设备设施和生产作业现状。
1. 应说明采油（气）工程现状，包括但不限于：
采油（气）开采现状；
采油（气）工艺参数；
采油（气）装置。
1. 应说明注入工程现状，包括但不限于：
0. 注入工艺、注入井、注入量、注入介质来源、压力以及组成等；
0. 注入站、注入剂配制站、配注站等站场地理位置、平面布置、工艺流程、设备设施；
0. 注入管道线路走向、穿（跨）越、材质、规格、管道附件、敷设、附属设施等；
0. 其他三次采油和提高采收率技术工艺、设备设施。
1. 应说明原油及伴生气集输、处理与储运工程现状，包括但不限于：
0. 介质理化性能和处理量、温度、压力等运行参数；
0. 集输油站库、伴生气回收场地理位置、平面布置、工艺流程、设备设施；
0. 集输管道线路走向、穿（跨）越、管材、管径、壁厚、管道附件、敷设、附属设施等。
1. 应说明天然气集输、处理与储运工程现状，包括但不限于：
0. 天然气组分及物性参数；
0. 集输气站、处理厂、储气库注采站地理位置、平面布置、工艺流程、设备设施；
0. 储气库库容、运行压力、运行周期等；
0. 储气库地理位置、平面布置、设备设施、注汽工艺、采气工艺、辅助工艺流程；
0. 储气库注采管线、输气管线走向、穿（跨）越、管材、管径、壁厚、管道附件、敷设、附属设施等。
1. 应说明采出水处理工程现状，包括但不限于：
0. 采出水处理现状及依托条件；
0. 采出水处理站地理位置、平面布置、处理量、运行参数、工艺流程、设备设施；
0. 采出水管道线路走向、穿（跨）越、管材、管径、壁厚、管道附件、敷设、附属设施等。
1. 应说明公用工程及辅助生产设施现状，包括但不限于：
15. [bookmark: _Toc192248367][bookmark: _Toc185511140]供配电（包括新能源接入系统）；
15. 自控系统；
15. 通信系统；
15. 防腐与保温；
15. 给排水及消防；
15. 供热与通风；
15. 建筑与结构。
[bookmark: _Toc10599]物探、钻井、录井、测井、井下作业、油建
应说明自有设备设施和生产作业现状，包括但不限于：
1. 主要设备设施；
1. 施工作业流程；
1. 施工作业队伍；
1. 供配电、消防、作业现场生活及办公保障等公用工程。
[bookmark: _Toc8161][bookmark: _Toc23088][bookmark: _Toc6788][bookmark: _Toc11429][bookmark: _Toc7494]安全管理现状
应说明企业生产运行和安全管理情况：
1. 企业安全生产管理机构设置、专职与兼职安全管理人员配备；
1. 全员安全生产责任制、安全管理制度和操作规程的制定；
1. 安全培训及持证上岗；
1. 安全生产费用提取使用；
1. 员工工伤保险、安全生产责任险缴纳；
1. 员工个体安全防护用品的配置；
1. 企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建立；
1. 现场作业、承包商、变更管理；
1. 事故应急预案的建立、培训、演练；
1. 应急物资配备；
1. 企业近三年生产安全事故（含未遂事件）、安全生产标准化建设等级及近三年检查发现主要问题的整改。
[bookmark: _Toc10686][bookmark: _Toc18483][bookmark: _Toc10606][bookmark: _Toc16302][bookmark: _Toc11700]变更情况
说明近三年企业主要变化，包括组织机构、主要负责人、营业范围、经营规模、新改扩建、工艺技术、设备设施等。
[bookmark: _Toc9154][bookmark: _Toc18140][bookmark: _Toc1230][bookmark: _Toc32535][bookmark: _Toc20541][bookmark: _Toc31411][bookmark: _Toc2589][bookmark: _Toc10097][bookmark: _Toc8113]评价单元划分与评价方法选择
[bookmark: _Toc27149][bookmark: _Toc7978][bookmark: _Toc32717][bookmark: _Toc21975][bookmark: _Toc2074]评价单元划分
依据系统分解原理，按照先分解、再综合的原则，对评价对象合理划分评价单元，各个单元相对独立具有明显特征界限，并能够覆盖全部评价范围。
结合评价对象的风险和特点，一般划分为以下单元，根据评价单元具体情况和特点可进一步划分子单元：
1. 设备设施及生产作业单元；
1. 安全管理单元。
[bookmark: _Toc19249][bookmark: _Toc28428][bookmark: _Toc14536][bookmark: _Toc11963][bookmark: _Toc29873]评价方法选择及简介
应根据各评价单元的特点，选择一种或多种适用的定性或定量评价方法，并对选用的评价方法进行介绍。附录B给出了常用的安全评价方法。
[bookmark: _Toc28585]危险有害因素辨识与分析
[bookmark: _Toc24763][bookmark: _Toc26031][bookmark: _Toc6703][bookmark: _Toc4088][bookmark: _Toc31960]危险有害物质辨识
根据评价对象的实际情况，辨识涉及的危险有害物质，说明危险有害物质的危险特性、理化特性，并说明与上次评价相比发生变化的危险有害物质。
[bookmark: _Toc23460][bookmark: _Toc23722][bookmark: _Toc31308][bookmark: _Toc3032][bookmark: _Toc16666]设备设施及生产作业危险有害因素辨识与分析
生产作业过程危险有害因素辨识与分析
说明物探、钻井、录井、测井、井下作业、油建、陆上采油（气）等生产作业过程的危险有害因素辨识与分析的过程。
生产作业现场设备设施危险有害因素辨识与分析
说明生产作业现场设备设施、工艺流程及周边设施环境四邻关系的危险有害因素辨识与分析的过程。
公用工程及辅助生产设施危险有害因素辨识与分析
说明供配电、自控系统、通信系统、防腐与保温、给排水及消防、供热与通风、建筑与结构等公用工程及辅助生产设施的危险有害因素辨识与分析的过程。
[bookmark: _Toc26230][bookmark: _Toc24690][bookmark: _Toc3171][bookmark: _Toc29264][bookmark: _Toc29094]自然和社会环境危险有害因素辨识与分析
应对评价对象所在区域自然和社会环境进行危险有害因素辨识：
1. 自然环境，包括气象、水文、地震、地质灾害等；
1. 社会环境，包括人文环境、交通运输、周边人居、企事业单位及敏感设施、第三方破坏。
[bookmark: _Toc16201]设备设施及生产作业单元评价
[bookmark: _Toc16523][bookmark: _Toc22027][bookmark: _Toc13249][bookmark: _Toc27421][bookmark: _Toc17814]陆上采油（气）
[bookmark: _Toc9794]采油（气）
评价内容应包括但不限于：
1. 井场、计量站等区域布置、平面布置；
1. 抽油机刹车装置及安全防护；
1. 加热炉、多功能罐、分气包、计量分离器等检测检验、维护保养；
1. 实际地层压力大于或等于70 MPa或井口关井压力大于或等于35 MPa的油井、含硫化氢等有毒有害气体的自喷井、储气库的注采井等紧急关断装置；
1. 生产管柱配置情况；
1. 含硫化氢、二氧化碳油井以及酸性气体环境气井的井口装置、采气树等定期进行腐蚀状况、密封性检查和维修保养等记录；
1. 新建注采气井、含硫化氢和（或）二氧化碳的注采气井投产后首次进行技术检测的周期；
1. 停产井、弃置井情况；
1. 井场、计量站等安全标识；
1. 居民区内以及靠近居民区的井场隔离保护措施。
[bookmark: _Toc21141]注入工程
评价内容应包括但不限于：
1. 注入站场区域布置、平面布置、工艺流程；
1. 注入设备的安全防护装置配备、安全附件校验；
1. 注入管道材质与输送注入介质、温度、压力等的匹配性，以及检测记录；
1. 注入系统压力表设置；
1. 注入井井口、管柱装置等压力等级、防腐；
1. 注入井口装置、管道等设备设施防冻保温措施；
1. 可燃气体和有毒气体检测报警系统设置、检测检验、维护保养；
1. 注入场站安全标识；
1. 人口稠密区的注入井井场防止人员靠近的防护措施。
[bookmark: _Toc10087]原油及伴生气集输、处理及储运
评价内容应包括但不限于：	
1. 油气站场区域布置、平面布置；
1. 集输油站库、伴生气回收站场、管网的运行；
1. 储油罐、轻（混）烃储罐、输油泵、加热炉、脱水器、原油稳定装置等检测检验、维护保养；
1. 油罐和轻（混）烃储罐消防设施、防火堤、水封井等设置；
1. 原油和轻（混）烃储罐、装卸设施及作业要求；
1. 集输管线路由；
1. 呼吸阀、安全阀、阻火器等附件选型、参数设置、检测检验；
1. 可燃气体和有毒气体检测报警系统设置、检测检验、维护保养；
1. 含硫化氢站场安全风险防控措施、作业现场应急物资、消防器材配置；
1. 储罐高低液位报警及视频监控系统设置情况；
1. 站场内安全标识。
[bookmark: _Toc1280]天然气集输、处理和储运
评价内容应包括但不限于：
1. 天然气注采、计量、增压、处理和储运等厂、站区域布置、平面布置；
1. 集输气、注采气站场、管网的运行；
1. 压缩机、加热炉、天然气处理装置、脱硫装置等设备设施检测检验、维护保养；
1. 气柜、高压储气罐等天然气储存设施的设置；
1. 天然气凝液、液化石油气和稳定轻烃储罐紧急放空设施和安全阀、温度计、液位计、压力表等安全附件、高低液位报警装置、排水口、注水线以及罐区水封井、防火堤的设置；
1. 稳定轻烃、液化石油气、天然气凝液装卸设施及作业要求；
1. 安全附件选型、检测检验、维护保养等；
1. 可燃气体和有毒气体检测报警系统设置、检测检验、维护保养；
1. 含硫化氢站场安全风险防控措施、作业现场应急物资、消防器材配置；
1. 储气库建库层系、运行方式、气库压力、库容；
1. 储气地质体监测；
1. 储气库注采管道、天然气集输管道路由。
[bookmark: _Toc23485]采出水处理
评价内容应包括但不限于：
1. 采出水处理站、注水站、供水站区域布置、平面布置；
1. 采出水管线路由；
1. 污油罐及污水沉降罐顶部呼吸阀、阻火器及液压安全阀的设置、检测检验、维护保养；
1. 供水泵、喂水泵、注水泵维护保养和药剂储存管理等；
1. 可燃气体和有毒气体检测报警系统设置、检测检验、维护保养；
1. 含硫化氢站场正压式空气呼吸器、硫化氢检测仪等配备、检测检验、维护保养；
1. 站场内安全标识。
[bookmark: _Toc15835]公用工程
评价内容应包括但不限于：
1. 供配电系统的用电负荷等级、供电电源（含新能源接入系统）、变配电、电气防爆、照明、防雷防静电接地等设置及运行状况；
1. 自控系统的监控与数据采集、过程控制、紧急停车、安全仪表、可燃（有毒）气体检测、火灾自动报警等设置及运行状况；
1. 通信系统的通信方式、电话系统、广播系统、安防系统等设置及运行状况；
1. 线路管道、站内设备及管道的防腐和绝热的设置及运行状况；
1. 给排水及消防系统的供水、排水、消防设施等设置及运行状况；
1. 供热与暖通系统的供热、通风、排风等设置及运行状况；
1. 建筑与结构的抗震、防火、泄压、抗爆等设置及运行状况。
[bookmark: _Toc1455]物探
评价内容应包括但不限于：
1. 营地选址、民用爆炸物品库、发配电站设置；
1. 特殊地形（沙漠、高原等）、危险区域（水域、断崖、陡坡、岩石松软地带、冲沟等）、特殊天气（雷雨、大风等）安全管控措施；
1. 营地及作业现场用电、安全防护设施、警示标识设置；
1. 爆破作业合同备案和项目审批；
1. 机械震源、车载钻机等设备管理；
1. 测量和排列布设、物探钻井、民用爆炸物品作业、震源激发等过程。
[bookmark: _Toc28853][bookmark: _Toc16414][bookmark: _Toc1347][bookmark: _Toc14312][bookmark: _Toc24196]钻井
评价内容应包括但不限于：
1. 针对特殊天气、特殊地形安全管控措施，井场周边环境、井队生活区、井场平面布置、安全距离；
1. 作业施工的设备设施与工程设计、作业条件及环境的匹配性，设备安装及检测检验、井控装置安装与试压、仪器仪表、安全泄压设施检测，加重材料的储备；
1. 硫化氢环境作业安全风险防控措施、作业现场应急物资、消防器材配置；
1. 井场易燃易爆区域的施工设备、电气仪表防火、防爆，设备设施供电及线路、井场设施防雷、防静电接地，可燃有毒气体检测、泥浆液面报警系统设置；
1. 钻井施工设计、井控措施、消防管理、交叉作业、危险告知、现场监督、安全管理制度、操作规程执行；
1. 钻井施工过程中重大事件对周边居民和设施、井队生活区的安全影响及应急处置；
1. 钻井施工设计审查、开钻（开工）检查验收、钻开（射开）目的层前验收审批；
1. 高风险井井场选址、井控管理、设备设施安全。
[bookmark: _Toc1471][bookmark: _Toc13601][bookmark: _Toc22962][bookmark: _Toc9277][bookmark: _Toc21047]录井
评价内容应包括但不限于：
1. 钻井井场录井仪器房、地质值班房布置，电力线路、电气设备防爆，化学试剂及气样管理、安全要求；
1. 高风险井正压式防爆综合录井仪及其它井气测录井仪配备情况；
1. 录井仪器房烟雾、可燃气体、硫化氢等传感器、漏电保护装置、消防设施的配备情况；
1. 硫化氢环境作业安全风险防控措施、作业现场应急物资、消防器材配置；
1. 钻时录井、岩屑录井、岩心录井、气测录井等作业的安全管理、井控管理、异常预报、设备设施检验检测及应急联动情况。
[bookmark: _Toc9957][bookmark: _Toc26150][bookmark: _Toc32345][bookmark: _Toc25670][bookmark: _Toc5632]测井
评价内容应包括但不限于：
1. 放射源、民爆物品使用单位资质、储存、运输、个体防护、现场应急处置；
1. 测井、测试、射孔等测井工程井口防喷装置配备，射孔起爆装置安全防护技术措施设置；
1. 天滑轮、地滑轮配备防跳槽、防脱落装置；
1. 下井仪器、射孔器材、电缆与高温、高压、硫化氢及其它特殊施工环境要求；
1. 裸眼测井、生产测井及射孔、井壁取心等作业过程安全管控措施。
[bookmark: _Toc17569][bookmark: _Toc20854][bookmark: _Toc22874][bookmark: _Toc16902][bookmark: _Toc24493]井下作业
评价内容应包括但不限于：
a) 作业井场周边环境、平面布置、设备设施安装、井控设施配置、井场用电安全；
b) 井场设施供配电、防雷防静电接地，电气设备防爆，消防设施配备；
c) 侧钻、起下管柱、射孔、压裂、试油（气）、带压作业、地层测试等施工作业安全管控措施；
d) 修井设备、吊具、井控设施、高压管汇、安全附件检测；
1. 硫化氢环境作业安全风险防控措施、作业现场应急物资、消防器材配置；
e) 压裂施工现场划分工作界面、区域，准入管理、作业安全防护措施。
[bookmark: _Toc5258][bookmark: _Toc18948][bookmark: _Toc29564][bookmark: _Toc10663][bookmark: _Toc26376]油建
评价内容应包括但不限于：
1. 施工现场平面布置、用电线路、消防通道设置及消防器材配备、季节防护措施；
1. 施工现场设备设施检测，施工器材堆放、室外存放的设备和施工材料防雨、防积水、防晒等措施；
1. 施工现场安全设施的设置，如吊装作业、容器及管道试压作业、爆破作业等施工区域设置明显的警示标识、警戒线或围栏，安全隔离防护、可燃有毒气体监测等措施；
1. 井站（场）及配套设施动火，抽油机、储罐等大型吊装、井口管线、集输管道试压、动火连头及脚手架作业等高风险施工制定专项安全技术方案。
[bookmark: _Toc32370][bookmark: _Toc10012][bookmark: _Toc13385][bookmark: _Toc31903][bookmark: _Toc7353]安全管理单元评价
评价内容包括但不限于：
1. 安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员、注册安全工程师的配备；
1. 安全生产责任制的制定和考核；
1. 安全管理制度的制定及执行；
1. 作业安全规程和岗位操作规程的制定和执行；
1. 安全培训及持证上岗；
1. 安全生产费用提取和使用；
1. 员工工伤保险、安全生产责任险缴纳；
1. 个体防护用品配备；
1. 双重预防机制及石油天然气开采重大事故隐患判定；
1. 现场作业安全管理；
1. 承包商管理；
1. 变更管理；
1. 应急管理；
1. 事故事件管理。
1. 对申请安全生产许可证的安全现状评价，应根据国家有关规定检查企业现有安全生产条件的符合情况。
[bookmark: _Toc29181][bookmark: _Toc14521][bookmark: _Toc14162][bookmark: _Toc29883][bookmark: _Toc24526]安全对策措施及建议
根据危险有害因素辨识、现场调研和单元评价的结果，提出预防事故、降低风险、减少事故影响的安全对策措施及建议：
a）说明企业对安全现状评价过程中提出问题的整改情况；暂无法整改的应说明采取的安全措施或整改计划。
b）结合单元评价结果，从生产运行、安全管理方面提出针对性的安全对策措施及建议。
[bookmark: _Toc21533][bookmark: _Toc20819][bookmark: _Toc8290][bookmark: _Toc19047][bookmark: _Toc17350]安全现状评价结论
概括评价内容，明确安全现状评价结论，应包括：
1. 经危险有害因素辨识与分析，列出企业涉及的主要危险物质、主要危险有害因素；
1. 说明设备设施及生产作业单元评价结论；
1. 说明安全管理单元评价结论；
1. 安全现状评价总体结论，给出企业是否符合国家有关法律法规、部门规章、地方性法规、规范性文件和标准的明确结论。
[bookmark: _Toc16506][bookmark: _Toc5761][bookmark: _Toc32076][bookmark: _Toc13728][bookmark: _Toc1687]附件与附图
[bookmark: _Toc10292]附件
报告附件应包括但不限于：
1. 安全现状评价工作合同或委托书；
1. 企业营业执照；
1. 安全生产许可证；
1. 安全生产责任制、安全管理制度、操作规程等封面、签署页和目录；
1. 安全生产管理机构设置文件、安全生产管理人员任命文件；
1. 主要负责人、安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格证书、注册安全工程师证书样张；
1. 特种设备作业人员和特种作业人员证书样张；
1. 井控培训合格证、硫化氢培训合格证样张；
1. 其他从业人员安全教育、培训台账及培训、考核记录；
1. 特种设备检测检验报告样张；
1. 安全阀校验报告样张；
1. 可燃气体和有毒气体检测报警及防护设施检测报告样张；
1. 防雷防静电设施检测报告；
1. 防爆电气检验报告；
1. 原油组分、天然气气质分析等检测报告；
1. 安全生产费用提取及使用证明；
1. 工伤保险、安全生产责任保险缴纳证明；
1. 应急预案备案登记表、应急培训及应急演练记录；
1. 应急救援协议；
1. 陆上采油（气）企业还应包括采矿许可证，油建企业还应包括施工单位资质，从事辐射作业和爆破作业的还应包括辐射安全许可证和爆破作业单位许可证；
1. 评价人员工作内容记录表、现场踏勘汇总表、隐患问题整改表、评价过程会商表等工作记录。
[bookmark: _Toc4229]附图
报告附图应包括但不限于：
a) 区域位置图；
b) 平面布置图；
c) 工艺流程图；
d) 爆炸危险区域划分图。
[bookmark: _Toc18246]安全现状评价报告格式要求
[bookmark: BookMark5]

安全现状评价报告格式应符合附录C的规定。


8



[bookmark: _Toc10576][bookmark: _Toc19295][bookmark: _Toc10739][bookmark: _Toc27024][bookmark: _Toc16940]
（资料性）
陆上石油天然气企业安全现状评价记录清单
A.1　工作内容记录表
A.1.1　表格填写
A.1.1.1 安全评价项目组按照一人一表管理，填写内容包括项目组成员参加的全部工作内容。
A.1.1.2 按时间段从前往后填写，一个时间段从事一项工作内容的列为一条，时间段最长不超过一天。同一时间段从事不同工作内容的，按工作内容划分多条，该时间段内多项工作内容反复交叉的可合并为一条，并在具体工作事项中说明。
A.1.1.3 工作内容选填：前期准备、现场踏勘、资料收集整理、谈话交流、报告编制、报告评审。
A.1.1.4 具体工作地点，室内说明楼栋、楼层、房间号等，室外说明某石油生产设施、石油作业设施、施工作业现场等的某具体位置，无视频监控时须留存照片或视频待查。
A.1.1.5 具体工作事项，写明个人从事的具体工作，如整理哪些方面资料、与哪些人交流会商、检查哪些设备、查看哪些作业活动等。
A.1.1.6 开始时间、结束时间采用24小时制，工时单位为小时，按四舍五入保留一位小数。
A.1.1.7 累计工时为该人员在该评价项目中的全部工作时间。
A.1.2　表格格式
按照表A.1的格式编制工作内容记录表。
表A.1  工作内容记录表
	姓 名
	
	项目名称
	

	专业能力
	
	项目角色
	

	序号
	日期
	工作内容
	具体工作地点
	具体工作事项
	开始
时间
	结束
时间
	工时

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	累计工时
	



	本人签字
	
	日期
	

	评价项目负责人签字
	
	日期
	

	被评价企业负责人签字
	
	日期
	



A.2　现场踏勘汇总表
A.2.1　表格填写
A.2.1.1 安全评价项目组按照一项目一表管理，汇总、填写项目组成员全部踏勘情况。
A.2.1.2 优先填报重点踏勘区域/设施，主要包括：油气集输站场、储罐区、油气处理装置、井场作业区、危险化学品储存及装卸区、消防泵房及消防系统设施、应急放空系统、总变配电室、锅炉房、污水处理装置、油气管道关键段等。
A.2.1.3 对踏勘的同类设备、设施，应如实统计并标注数量。
A.2.1.4 应按踏勘人员逐一列明对应的全部踏勘日期。
A.2.1.5 评估对象踏勘数量和比例如下：
1. 评价对象数量为1～3的，全数踏勘；
1. 评价对象数量为4～10的，踏勘数量应不少于总数的60%；
1. 评价对象数量超过10的，应按比例抽查，须明确抽查比例并说明理由，且抽查数量不得少于6个。
A.2.2　表格格式
按照表A.2的格式编制现场踏勘汇总表。
表A.2  现场踏勘汇总表
	评价项目名称
	

	被评价企业名称
	

	序号
	踏勘地点
	主要设备设施
	检查内容
	踏勘人员和日期

	1
	联合站
	
	
	

	2
	处理厂
	
	
	

	3
	转油站
	
	
	

	4
	计量站
	
	
	

	5
	施工现场
	
	
	

	6
	作业营地
	
	
	

	7
	天然气管道
	
	
	

	8
	原油管道
	
	
	

	9
	…
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	合  计
	
	


	
	
	
	

	评价项目负责人签字
	
	日期
	

	被评价企业负责人签字
	
	日期
	



A.3　隐患问题整改表
A.3.1　表格填写
A.3.1.1 安全评价项目按照一人一表管理，填写每个成员发现提出的全部问题隐患。
A.3.1.2 未发现提出问题隐患的人员“零报告”，在首行首个空格填写“无”。
A.3.1.3 清晰描述问题隐患情况，直击问题本质。
A.3.1.4 整改情况说明具体整改内容，能体现是否整改合格，不得用“已整改”代替。
A.3.1.5 复查人员应为安全评价项目组人员，须本人签字。
A.3.2　表格格式
按照表A.3的格式编制隐患问题整改表。
表A.3  隐患问题整改表
	评价项目名称
	

	被评价企业名称
	

	序号
	问题隐患描述
	发现时间
	整改情况
	整改时间
	复查人员
	复审时间

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	



	本人签字
	
	日期
	

	评价项目负责人签字
	
	日期
	

	被评价企业盖章
	
	日期
	




A.4　评价过程会商表
A.4.1　表格填写
A.4.1.1 安全评价项目按照一会一表管理，评价项目组内部工作会商，或者与被评价企业等有关单位、有关人员之间就评价项目进行会商，应予以记录。
A.4.1.2 评价过程中包括但不限于以下会商主题：
a) 项目启动分工/立项后首次会商。明确评价背景、来源、评价范围、评价内容、评价工作程序，列表说明评价人员工作安排（姓名、专业、职务、项目角色），列表说明评价工作计划（阶段、内容、开始时间、结束时间）；
b) 项目问题汇总/质量控制会商。说明当前评价工作进度、评价工作总体情况，简述发现的主要问题及整改计划；
c) 项目单位需求对接/整改落实会商。说明当前评价工作进度、评价工作总体情况，简述项目单位新增要求、争议事项沟通结论、新增整改任务、下次工作对接时限。由项目单位盖章/签字确认；
d) 项目变更会纪要。涉及变更则列表说明项目评价范围、评价内容、评价边界、负责人等主要变更的变更前内容、变更后内容、变更原因、变更时间及影响分析。由项目单位盖章/签字确认。
A.4.2　表格格式
按照表A.4的格式编制评价过程会商表。
表A.4  评价过程会商表
	评价项目名称
	

	被评价企业名称
	

	会商主题
	

	会商时间
	
	地  点
	

	主持人
	

	参加单位
	参加人员
	职称/职务

	单位1
	
	

	
	
	

	单位2
	
	

	
	
	

	……
	
	

	会商纪要








[bookmark: _Toc12287][bookmark: _Toc241004897]
（规范性）
常用安全现状评价方法
常用的安全现状评价方法见表B.1。
表B.1   评价单元安全评价方法
	序号
	安全评价单元
	常用安全评价方法

	1
	设备设施及生产作业单元
	安全检查表法、火灾爆炸危险指数评价法、事故树分析法、事件树分析法、风险矩阵法、定量风险评价法等

	2
	安全管理单元
	安全检查表法等







[bookmark: _Toc5759][bookmark: _Toc5387][bookmark: _Toc23908][bookmark: _Toc9032][bookmark: _Toc24941]
（规范性）
安全现状评价报告格式
[bookmark: _Toc12423]结构及格式
[bookmark: _Toc584]基本格式要求
评价报告的基本格式要求如下：
1. 封面；
1. 安全评价资质证书影印件；
1. 著录项；
1. 前言；
1. 目录；
1. 正文；
1. 附件；
1. 附图。
[bookmark: _Toc21544]封面
封面格式应符合图C.1的要求。
[bookmark: _Toc21776]著录项
著录项格式应符合图C.2和表C.2的要求。
[bookmark: _Toc19181]前言
前言采用三号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字。
[bookmark: _Toc11016]目录
目录的编排应列出章、节的名称，采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。
[bookmark: _Toc845]正文
报告主要内容的章、节标题分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称和页脚页码采用五号楷体字。
[bookmark: _Toc6064]附件与附图
附件、附图的标题采用三号黑体字。
[bookmark: _Toc11811]排版
前言、目录、正文、附件附图、页码排版应符合表C.1的要求。
[bookmark: _Toc11875]封装
报告左侧装订，应在报告以下位置加盖公章或签字：
1. 著录项首页加盖安全评价机构公章；
1. 评价人员名单手写签字；
1. 结论加盖安全评价机构公章；
1. 侧面加盖安全评价机构公章。


表C.1  排版要求
	序号
	页别
	排版要求

	1
	前言
	前言标题居中；
前言每段文字首行缩进2字符，回行时顶格；
行间距为1.5倍行距

	2
	目录
	目录标题居中；
1 章名（顶格）................................................................××
1.1 节名（缩进2字符）.....................................................××
1.2 节名.................................................................××
行间距为1.5倍行距

	3
	正文
	1 章名标题居中，遇章分页；
1.1 节名标题顶格；
1.1.1 条名标题顶格；
1.1.1.1 条名标题顶格；
每段文字首行缩进2字符，回行时顶格，正文行间距为1.5倍行距；
表名位于表的上方，居中；
图名位于图的下方，居中

	4
	附件、附图
	附件、附图的标题居中

	5
	页码
	页码位于页面底端，居中对齐








（委托单位名称）
（居中，二号宋体加粗）
（评价项目名称）
（居中，二号宋体加粗）
安全现状评价报告
（居中，一号黑体加粗）






（安全评价机构名称）
（居中，二号宋体加粗）
（安全评价机构资质证书编号）
（居中，三号宋体加粗）
（评价报告完成日期）
（居中，三号宋体加粗）









图C.1 封面式样



（委托单位名称） 
（居中，三号宋体加粗）
（评价项目名称）
（居中，二号宋体加粗）
安全现状评价报告
（居中，二号宋体加粗）
 

法定代表人：（居中，四号宋体）
技术负责人：（居中，四号宋体）
评价项目负责人：（居中，四号宋体）





（评价报告完成日期）（居中，小四号宋体加粗）
（安全评价机构公章）






图C.2 著录项首页

表C.2 著录项次页
评价项目名称(三号宋体加粗)
安全现状评价项目组成员(三号宋体加粗)
	
	姓名
	安全评价师
/注册安全工程师
	证书编号
	从业编号
/注册号
	专业能力
	签字

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	项目组成员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报告编制人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报告审核人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	过程控制
负责人
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	

	技术专家
	
	-
	-
	-
	
	


(此表应根据具体项目实际参与人数编制)
（以上全部小四号宋体）
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[3] GB 42294 陆上石油天然气开采安全规程
[4] GB 50183 石油天然气工程设计防火规范
[5] GB 50349 气田集输设计规范
[6] GB 50350 油田油气集输设计规范
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[9] AQ 2083 陆上石油天然气钻井安全规范
[10] AQ 2084 陆上石油天然气井下作业安全规范
[11] AQ 2085 石油天然气开采重大事故隐患判定准则
[12] AQ 8001 安全评价通则
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编制说明











标准编制组
2026年9月28日


6

说 明
    1．标准编制说明的封面
（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。
（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框涂选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。
（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。
（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。
    2．标准编制说明的正文
（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。
（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一”“（一）”“1.”“（1）”标注。
（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。
    3.编制说明的内容
（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。
（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。
（3）编制说明不是对标准内容的复制。
（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。
    4.其他
（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。
（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。
（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。




一、工作简况
（一）任务来源
根据应急管理部办公厅《关于印发17项行业标准制修订计划的通知》（应急厅函〔2026〕84号），《陆上石油天然气企业安全现状评价导则》（以下简称《导则》）的计划号为2026-AQ-10，项目周期22个月，由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采分技术委员会（TC 288/SC 10）组织起草和审查。
（二）制定背景
党的十八大以来，习近平总书记高度重视能源安全与安全生产工作，多次强调“能源的饭碗必须端在自己手里”，要求“坚持安全第一、预防为主”，深入推进重点行业领域安全生产风险专项整治，并明确指出企业必须做到安全投入、安全培训、基础管理、应急救援“四个到位”。党的二十大和二十届三中全会进一步对统筹发展和安全、实现高质量发展和高水平安全良性互动作出战略部署。陆上石油天然气开采是保障国家能源安全的压舱石，其勘探、钻井、井下作业、采油采气及集输等业务覆盖地域广、工艺复杂、社会影响面大，作业过程中火灾、爆炸、中毒及井喷失控等重大风险交织，直接关系到人民生命财产安全和能源命脉稳定，行业安全生产容不得半点闪失。
当前陆上油气开采领域高风险特征极为突出，安全评价监管需求迫切。国内“三高”井数量基数大，井口环空带压、管柱腐蚀及H₂S应力开裂等问题易诱发井口泄漏失控，2000年以来已发生25井次相关险情事故；中石油系统油气站场达1.6万座，其中含硫、酸性等高后果场站占比高，设备老化及液化气球罐泄漏后火灾爆炸风险突出；集输管道总里程超40万公里，内腐蚀、第三方破坏及地质灾害等多重威胁持续叠加。按照《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（原安监总局令第20号）规定，安全现状评价报告是石油天然气开采企业取证及延期换证的法定前置支撑材料，属地应急管理部门在监管实践中亦将其作为核心判定依据，行业对统一、权威、针对性强的现状评价技术标准需求极为紧迫。
现行安全技术标准在陆上油气开采现状评价领域存在明显断档与空白。2007年发布、2023年修订的AQ系列标准中，《安全现状评价导则》《安全验收评价导则》已更新完善，但国家层面《安全现状评价导则》至今缺位；原安监总局2003年印发的《陆上石油和天然气开采业安全评价导则》已于2016年被宣布失效，行业长期处于“无专项标准可依”状态；2018年河北省发布的地方标准《非煤矿山安全现状评价导则》内容仅4页且偏重金属非金属矿山，未体现油气开采“三高井、含硫场站、井控安全”等专业特性，指导性和针对性严重不足。与此同时，管道领域已于2025年底发布《陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则》（AQ 3057-2025）等系列标准，审查逻辑清晰、专业适配度高，形成了良好示范；2023年陆上开采领域也已立项多项安全现状评价及安全设施设计导则，但唯独缺失企业安全现状评价这一关键环节，“评价—设计—验收—现状保持”的全链条标准闭环尚未形成。
制定《陆上石油天然气企业安全现状评价导则》AQ标准，既是落实《中华人民共和国安全生产法》“从源头上防范化解重大安全风险”要求、补齐法规体系技术短板的必然举措，也是为企业系统诊断井、站、管全链条持续安全状态、支撑安全生产许可证规范换证提供的技术工具。标准出台后，将有效统一中介机构评价尺度，为应急管理部门实施差异化、精准化安全监管提供刚性标尺，切实解决当前评价报告质量参差不齐、危险有害因素辨识深度不一的现实问题，对提升陆上油气开采本质安全水平和保障国家能源安全具有重要现实意义。
（三）起草小组人员组成及所在单位
根据立项计划，2024年4月成立标准起草工作组，中国石油集团安全环保技术研究院有限公司牵头负责本文件的制订工作，中石化（山东）检测评价研究有限公司、中海油安全技术服务有限公司、中国安全生产科学研究院、青岛中油华东院安全环保有限公司、河南油田工程科技股份有限公司、中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司、中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司、中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司、中国石油天然气股份有限公司青海油田分公司、中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司参加标准的制订工作。
（四）主要起草过程
1.初稿编制阶段
2024年12月，全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（以下简称“石油安全分标委”）先后组织召开标准立项论证会和审查会，起草工作组进行了汇报，本标准顺利通过了论证和审查。
2025年1月，牵头单位中国石油集团安全环保技术研究院有限公司组织参编单位商讨标准编制思路，确定标准编写框架结构。
2025年2月，起草工作组收集并研究陆上石油天然气企业安全现状评价目前存在的主要问题，各起草单位讨论了标准草案，并按照职责分工进行了完善。
2024年3月-2025年6月，起草工作组调研并收集整理陆上石油主要作业者、陆上石油安全评价机构的意见建议，工作组按照相关意见和建议对标准的内容进一步修订完善。
2025年6月，中国石油集团安全环保技术研究院有限公司编写的《陆上石油天然气企业安全现状评价导则》，进一步修改完善了标准内容，形成标准初稿。
2026年3月9日，应急管理部办公厅印发《关于17项行业标准制修订计划的通知》。
2.征求意见阶段
2026年3月-8月，石油安全分标委先后组织两次标准初稿审核会，与会代表与专家听取了起草工作组的汇报，就初稿全文进行了讨论，提出了相关修改意见。
2026年9月，石油安全分标委组织6家起草单位对标准进行了研讨，同时征求了应急管理部的意见，修改完善形成了标准征求意见稿。
二、标准编制原则、主要技术内容及其确定依据
（一）标准编制原则
1.协调性
本文件编制过程中注意保证与现行法律法规、规章规范的协调性。与《中华人民共和国安全生产法》《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》以及《安全评价通则》（AQ 8001）等法律法规及相关标准的最新版本和要求保持一致，具体条款不能与法律法规、相关标准之间出现矛盾，避免给标准的实施造成困难。
2.适用性
本文件编制过程中广泛收集现行法律法规、标准、规范，总结分析了陆上石油天然气企业安全现状评价的相关要求，确保标准条款与发展实际相结合，确保标准的适用性。
3.科学性
本文件在充分调查研究、广泛征求意见的基础上完成。标准编制由行业内具有丰富实践经验的多家单位共同完成，充分吸收、总结陆上石油天然气企业安全现状评价良好实践经验，保证标准的科学性。
4.规范性
本文件在格式和文字表述方面严格按照《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求进行编写，做到文件内容表述规范。
5.可执行性
本文件编制过程中多次组织专家研讨会、评审会，标准条款内容广泛征求相关单位的意见建议。对于反馈的意见建议，起草工作组组织专题讨论，采纳吸收科学合理的意见建议，确保标准内容贴近实际需求，兼顾标准的可执行性。
（二）标准主要技术内容及确定依据
1. 范围
标准范围为从事陆上石油天然气开采（包括采油、采气、天然气处理、油气藏型地下储气库）以及物探、钻井、录井、测井、井下作业、油建施工等企业的安全现状评价。
2. 规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
3. [bookmark: _Hlk68821606]术语与定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
4. [bookmark: _Toc28161][bookmark: _Toc10984][bookmark: _Toc501931577]总体要求
根据评审会专家意见，将开展安全现状评价活动的总体要求单独成章。对评价机构资质、评价项目组人员、安全现状评价报告编制以及过程控制记录的要求进行了规定。
5. 评价概述
参照《石油天然气开采企业安全现状评价技术规范》（SY/T 6778-2024），同时结合行业良好作业实践，对陆上石油天然气企业安全现状评价目的、范围、依据、程序进行了规定。
6. 企业概况
根据评审会专家意见，将企业概况单独成章。参照现状评价要求，从企业基本情况、自然和社会环境概况、设备设施及生产作业现状、安全管理现状、变更情况等五个方面进行了详细规定，明确了各部分包括的主要内容。
7. 评价单元划分与评价方法选择
明确了评价单元划分与评价方法选择的原则。经多轮深入研讨，并广泛征求各方意见，结合专家意见，最终确定并给出了推荐划分的评价单元以及可选用的评价方法。
8. 危险有害因素辨识与分析
本章包括危险有害物质辨识、设备设施及生产作业危险有害因素辨识与分析以及自然和社会环境危险有害因素辨识与分析。
9. 设备设施及生产作业单元评价
参照《陆上石油天然气开采安全规程》（GB 42294-2022）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB 50183-2004）、《气田集输设计规范》（GB 50349-2015）、《油田注水工程设计规范》（GB 50391-2014）、《油田采出水处理设计规范》（GB 50428-2015）、《安全评价通则》（AQ 8001-2007）、《石油天然气开采企业安全现状评价技术规范》（SY/T 6778-2024）等标准，同时结合专家意见，对陆上采油（气）、物探、钻井、录井、测井、井下作业、油建等设备设施及生产作业单元的评价进行了规定。
10. 安全管理单元评价
参照安全现状评价要求及专家意见，明确了陆上石油天然气企业安全管理单元的评价范围。
11. 安全对策措施及建议
参照《安全评价通则》（AQ 8001-2007）等标准，同时结合专家意见，明确了安全对策措施及建议的要求。
12. 评价结论
结合行业良好作业实践，经多轮深入研讨，并广泛征求各方意见，对评价结果综述进行了规定。
13. 安全现状评价报告格式要求
参照《安全评价通则》（AQ 8001-2007）等对陆上石油天然气企业安全现状评价报告格式进行了规定。
14. 附录
[bookmark: _Toc20391][bookmark: _Toc13286][bookmark: _Toc2248][bookmark: _Toc47195915][bookmark: _Toc47195677][bookmark: _Toc47195699]附录A给出了陆上石油天然气企业安全现状评价记录清单。
[bookmark: _Toc1456][bookmark: _Toc19897][bookmark: _Toc21971][bookmark: _Toc20716][bookmark: _Toc11472]附录B给出了常用的安全现状评价方法。
附录C规范了陆上石油天然气企业安全现状评价报告的结构、格式、纸张、排版及封装的要求。
（三）标准修订变化及依据（仅修订标准需要列出）
无。
三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，现状期的经济效益、社会效益和生态效益。
本文件是根据陆上石油天然气企业安全评价技术发展和需要制定的，能为目前陆上石油天然气企业安全现状评价提供有效的技术指导。本标准意在规范陆上石油天然气企业安全现状评价内容和报告编制的要求，提高陆上石油天然气企业安全现状评价的质量，对陆上石油天然气企业的本质安全起到重要的作用，为陆上石油天然气企业提供技术支撑，对保证国家能源安全具有重要的意义。
四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况
无。
五、以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因
本文件是为规范国内陆上石油天然气企业的安全现状评价活动，而做出的相关技术要求。国外目前还没有此方面相关的法律法规和标准。
六、与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系
（一）与有关法律、行政法规、标准关系
本标准的编制工作根据应急管理部《“十四五”应急管理标准化发展计划》《应急管理标准化工作管理办法》等文件精神开展，在全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（TC 288/SC 10）的工作指导下进行，符合《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国标准化法》等相关法律要求。
本标准依据《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的规定起草。
本标准是遵循《中华人民共和国安全生产法》和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》等相关要求制定的技术文件，标准内容是对法律法规的进一步落实和细化，是具体指导陆上石油天然气企业安全现状评价工作的重要支撑。
（二）配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）
无。
七、重大分歧意见的处理过程及依据
无。
八、作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由
建议本文件为强制性标准。陆上石油天然气开采设施作为国家能源重要基础设施，其安全性和稳定性直接关系到国家能源安全和人民生命财产安全。从法规层面来看，我国对于陆上石油天然气开采安全监管的重视程度日益提升，相关法律法规不断完善，将安全现状评价导则确定为强制标准，有助于更好地与现有法规体系相衔接，提升整个陆上石油天然气开采行业的安全监管水平。从行业发展和市场需求的角度来看，强制标准有助于规范行业行为，提升行业整体的安全水平，推动行业健康、可持续发展。
此外，依据《中华人民共和国标准化法》（2017年修订）第十条“对保障人身健康和生命财产安全，满足社会经济管理基本需要的技术要求，应当制定强制性的国家标准”和《应急管理标准化工作管理办法》第二十条“对于依法需要强制实施的应急管理标准，应当制定强制性标准”的规定，本文件是陆上石油天然气企业安全现状评价内容和报告编制的一般要求，应作为强制性标准实施，使其成为政府规章制度的技术支撑，从而便于陆上石油天然气企业的监督管理。
九、标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由
建议本文件从批准发布到正式实施设置6个月的过渡期，具体以公告规定的实施日期为准。
理由如下：本文件对陆上石油天然气企业的安全现状评价内容和报告编制都提出了规定，对规范行业准则起到了关键作用。本文件发布后，需要对陆上石油安全评价机构、企业以及监督管理部门等进行宣贯和培训，保证相关单位了解本文件要求，并贯彻执行。本文件发布后，各陆上石油安全评价机构需按照本文件要求开展陆上石油天然气企业安全现状评价，设置6个月的过渡期，各评价机构可逐步调整，完善安全现状评价的程序、内容及报告编制工作等。
十、与实施标准有关的政策措施
通过标准的宣贯促进标准的有效实施，通过应急管理部官网、技术交流与培训等渠道向相关单位和机构进行宣贯，使他们掌握并贯彻执行本文件的相关规定。
十一、是否需要对外通报的建议及理由
本文件不需要对外通报。
十二、废止现行有关标准的建议
无。
十三、涉及专利的有关说明
本文件不涉及专利的内容。
十四、标准所涉及的产品、过程或者服务目录
标准所涉及的产品、过程或者服务目录主要有：陆上石油天然气企业安全现状评价报告的编制内容，包括危险有害因素辨识结果，单元安全评价结果，评价方法的运用过程，安全评价过程等。
十五、其他应予以说明的事项
无。
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