AQ ××××—××××

AQ ××××—××××
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前    言
本文件的全部技术内容为强制性。
本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国应急管理部提出，危险化学品安全监督管理二司业务管理、政策法规司统筹管理。
本文件由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（SAC/TC 288/SC 10）技术归口及咨询。
本文件起草单位：

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。
陆上油气长输管道企业安全现状评价导则

1　范围
本文件规定了陆上油气长输管道企业安全现状评价内容和报告编制的要求。

本文件适用于陆上油气长输管道企业的安全现状评价。

本文件不适用于城镇燃气管道、油气田集输管道、机场内的航油管道、石油化工企业及石油库的厂际和厂内油气管道的安全现状评价。

2　规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
	GB 17820  天然气

	GB 18218  危险化学品重大危险源辨识

	GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

	GB/T 34275  压力管道规范 长输管道
GB/T 37124  进入天然气长输管道的气体质量要求

	GB 46767  陆上油气长输管道人员密集型高后果区辨识与管理

	GB 50183  石油天然气工程设计防火规范

	GB 50251  输气管道工程设计规范

	GB 50253  输油管道工程设计规范

	AQ 3055  陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则

	AQ 3056  陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则

	AQ 3057  陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则

	YJ/T 9009  生产安全事故应急演练评估规范


3　术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1

安全现状评价 safety status assessment

在油气长输管道运行阶段，调查分析系统实际运行状态与管理现状，采用安全系统工程方法开展危险有害因素辨识与分析，选取适宜方法进行单元评价，提出合理可行安全对策措施与建议，并给出明确评价结论的活动。

总体要求
承担陆上油气长输管道企业安全现状评价工作的评价机构，应具备陆上油气管道运输业安全评价资质。

评价机构应根据陆上油气长输管道企业特点，选择相应专业的安全评价人员组成评价项目组。

安全现状评价报告应包括：

评价概述；
企业概况；
评价单元划分与评价方法选择；
危险有害因素辨识与分析；
单元评价；
安全对策措施及建议；
安全现状评价结论；
附件与附图。
安全评价机构开展技术服务时，应如实记录工作内容、现场踏勘、隐患与问题整改和评价过程会商情况，格式参照附录A。
评价概述
评价目的
评价目的包括：
识别与分析评价对象可能存在的主要危险有害因素；
确定评价对象与安全生产法律法规、部门规章、地方性法规和规范性文件、标准的符合性；
提出具体有效的安全对策措施及建议，以提高评价对象的安全生产和安全管理水平。
评价范围
5.2.1　根据安全现状评价合同或委托书列出评价范围。评价范围应涵盖企业所辖的陆上油气长输管道的工艺流程、设备设施、公用工程、生产作业活动、安全管理和应急管理等情况。

5.2.2　陆上油气长输管道范围与GB/T 34275所述范围一致。
5.2.3　安全现状评价的对象，应为具备合法经营资质、从事陆上油气长输管道运输业务的企业。

评价依据
评价依据包括以下资料：

国家法律法规、部门规章、地方性法规和规范性文件；

国家标准和行业标准；
安全设施设计资料及变更资料（若有）；

现场踏勘收集的相关资料；

其他有关资料，见附录 B。

评价程序
安全现状评价程序应包括前期准备、现场踏勘、评价单元划分与评价方法选择、危险有害因素辨识与分析、单元评价、提出安全对策措施及建议、给出安全现状评价结论、编制安全现状评价报告。
企业概况

企业基本情况
说明陆上油气长输管道企业的基本情况，包括但不限于：
名称、类型、成立时间、经营范围、隶属关系、机构设置和人员配置；

所辖油气长输管道信息，并按照表1编写管道基本信息表；

表1  管道基本信息表
	序号
	管道名称
	管径

mm
	压力

MPa
	设计输量
（油介质）
104t/a
	设计输量
（气介质）
108Nm3/a
	长度

km
	运行时间

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


与毗邻企业的关系及评价界面。
管道基本情况

6.2.1　说明企业所辖陆上油气长输管道的基本情况，包括但不限于：
行政区划，输气管道、液化石油气管道地区等级，站场和阀室的设置等，按照表2～表4编写行政区划表、地区等级划分表以及站场和阀室设置表；

表2  行政区划表

	序号
	省（自治区、直辖市）
	市
	县
	长度

km

	1
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	小计
	

	…
	
	
	
	

	
	总计
	


表3  地区等级划分表

	序号
	省（自治区、直辖市）、
市、县、乡（镇）
	起止桩号
	地区等级
	强度设计系数
	壁厚
mm
	长度

km
	识别描述

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


表4  站场和阀室设置表

	序号
	站场/阀室

名称
	站场等级
	位置
	里程

km
	间距

km
	高程

m
	功能
	地区等级

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


输送工艺和运行输量、管径、压力、管线长度、管材、温度等参数；
依据相关检验检测报告列出输送介质的来源、物性和组分。原油管道说明原油的流动特性，天然气管道输送介质组分及物性应符合 GB/T 37124，以及 GB 17820 中一类气的质量要求，按照表5~表10编写原油物性表、成品油物性表、天然气物性表、天然气组分表、液化石油气物性表和液化石油气组分表。
表5 原油物性表

	油品种类
	API相对密度
	密度（20℃）

t/m3
	凝点

℃
	水分

％
	硫含量

m%
	蜡含量

m%
	运动黏度

mm2/s
	原油

类别
	闪点

℃
	……

	××原油
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表6 成品油物性表

	油品种类
	温度

℃
	密度

 t/m3
	闪点

℃
	干点

℃
	运动黏度

mm2/s

	汽  油
	92号
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	柴  油
	0号
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


表7 天然气物性表

	项目
	密度

kg/m3
	高位发热量

MJ/m3
	低位发热量

MJ/m3
	烃露点

℃
	水露点

℃
	…

	××气源
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


表8 天然气组分表 

	mol组分/%
	C1
	C2
	C3
	iC4
	nC4
	N2
	CO2
	H2
	CO
	H2S
	He

	××气源
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表9 液化石油气物性表

	项目
	密度

kg/m3
	饱和蒸气压

kPa
	残留物
	硫化氢含量

mg/m3
	总硫含量

mg/m3
	游离水
	……

	××气源
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


表10 液化石油气组分表 

	mol组分/%
	C1
	C2
	C3
	iC4
	nC4
	C5及C5以上
	……

	××气源
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


自然和社会环境概况
6.3.1　自然环境
6.3.1.1　说明管道所在地的气象条件，包括气温、年降水量、风速、湿度、年雷暴日等。

6.3.1.2　说明管道所在地的水文条件。

6.3.1.3　说明管道所在地的地形地貌。

6.3.2　社会环境

说明管道所在地的人文环境、交通运输、周边人居、企事业单位及敏感设施等。
设备设施及生产作业现状

6.4.1 线路工程

6.4.1.1说明管道线路用钢管情况。
6.4.1.2说明管道的敷设方式，包括山区、黄土地区、风沙地区、软土地区、多年冻土地区、岩溶地区等，根据相关检测、测绘结果说明管道的实际长度、走向、埋深。

6.4.1.3按照GB 46767的规定，说明人员密集型高后果区辨识结果。说明人员密集型高后果区内的村庄、医院、学校、客运站、城镇规划区、工业园区等分布情况，按照表11编写人员密集型高后果区统计表，对于Ⅲ级人员密集型高后果区以及管道潜在影响半径内存在特定场所的高后果区应附现场图。
表11  人员密集型高后果区统计表

	序号
	高后果区

编号
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	起止

桩号
	长度

m
	级别
	输气管道地区等级
	距上游站场/阀室距离

km
	距下游站场/阀室距离

km
	识别描述
	变化情况

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.4.1.4　说明管道沿线附近存在的军事禁区、飞机场、铁路及汽车客运站、河（海）港口码头、炸药库等设施情况。

6.4.1.5　说明管道沿线地质灾害分布情况和危险性等级划分，并按照表12编制主要地质灾害统计表。

表12  主要地质灾害统计表

	序号
	地质灾害类型
	起止

桩号
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	影响线路长度

km
	危险性等级
	备注

	1
	滑坡
	
	
	
	
	

	2
	崩塌
	
	
	
	
	

	3
	泥石流
	
	
	
	
	

	4
	岩溶塌陷
	
	
	
	
	

	5
	采空塌陷
	
	
	
	
	

	6
	地裂缝
	
	
	
	
	

	7
	地面沉降
	
	
	
	
	

	8
	不稳定斜坡
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


6.4.1.6　说明管道沿线所在区域的地震参数和活动断层情况，并按照表13和表14编写地震参数统计表和活动断层统计表。

表13  地震参数统计表

	序号
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	起止桩号
	管道长度
km
	地震烈度
	地震动峰值加速度

g

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


表14  活动断层统计表

	序号
	断裂带

名称
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	起止桩号
	性质
	与管道关系
	破碎带宽度

m
	位错量

m

	
	
	
	
	
	交角

°
	并行距离

m
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	


6.4.1.7　说明管道山岭穿越方式、数量，按照表15编写山岭穿越工程统计表，并说明隧道检测情况。
表15  山岭穿越工程统计表

	序号
	穿越

名称
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	起止

桩号
	穿越

方式
	地区等级

（气）
	穿越

长度

m
	断面

尺寸
	管道

敷设方式
	管道强度设计系数
	管径×壁厚

mm×mm
	结构设计使用年限

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	注：山岭隧道穿越应说明隧道断面、管道敷设方式、结构设计使用年限。


6.4.1.8　说明管道经过采矿区（含固体、液体、气体采矿区）情况，并按照表16编写采矿区统计表。

表16  采矿区统计表

	序号
	名称
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	起止桩号
	经过长度

m
	经过情况描述

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


6.4.1.9　简述管道水域大、中型穿越方式、数量，并按照表17编写水域大、中型穿越工程统计表。说明管道穿越河流位置附近的船只抛锚、河道疏浚、河道冲刷、改道、挖砂等情况。

表17  水域大、中型穿越工程统计表

	序号
	名称
	起止桩号
	地区等级（气）
	工程

等级
	设计洪水频率
	通航等级
	堤防等级
	穿越方式
	穿越长度 m
	最大冲刷深度

m
	冲刷线下最小埋深

m
	管道强度设计系数
	管材及壁厚

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.4.1.10　简述管道水域大、中型跨越方式、数量，并按照表18编写水域大、中型跨越工程统计表。说明管道跨越河流位置附近的船只抛锚、河道疏浚、河道冲刷、改道、挖砂等情况以及跨越结构的检测情况。

表18  水域大、中型跨越工程统计表

	序号
	名称
	起始桩号
	地区等级

（气）
	设计洪水水面宽度

m
	跨越方式
	跨越长度（总跨、主跨）m
	工程类别
	工程

等级
	设计洪水频率
	设计洪水水位m
	通航等级
	最高通航水位m
	桥面结构高于洪水位高度

m
	通航净空尺寸

m×m
	强度设计系数
	管径×壁厚

mm×mm
	结构设计使用年限

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.4.1.11　说明管道线路中心线两侧各100 m范围内，与架空输电线路和电气化铁路线路并行、交叉情况，并按照表19和表20编写与架空输电线路并行段统计表和与架空输电线路交叉段统计表，核实管道与高压交流输电线路杆塔、变电站的接地系统以及高压直流输电线路换流站接地极址的距离。
表19  与架空输电线路并行段统计表

	序号
	电压等级及线路名称
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	并行间距

m
	并行长度

km

	1
	直流架空输电线路
	±xxkV xx线路
	
	
	

	2
	
	…
	
	
	

	3
	电气化铁路线路
	xxkV xx线路
	
	
	

	4
	
	…
	
	
	

	5
	交流架空输电线路
	xxkV xx线路（铁路）
	
	
	

	6
	
	…
	
	
	

	…
	…
	…
	
	
	


表20  与架空输电线路交叉段统计表

	序号
	电压等级及线路名称
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	交叉角度

°

	1
	直流架空输电线路
	±xxkV xx线路
	
	

	2
	
	…
	
	

	3
	电气化铁路线路
	xxkV xx线路
	
	

	4
	
	…
	
	

	5
	交流架空输电线路
	xxkV xx线路
	
	

	6
	
	…
	
	

	…
	…
	…
	
	


6.4.1.12　说明管道线路中心线两侧各100 m范围内，与铁路（包括城市轻轨、地铁）并行、交叉情况，并按照表21和表22编写与铁路并行段统计表和与铁路交叉段统计表。

表21  与铁路并行段统计表

	序号
	名称
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	类型
	起止桩号
	并行长度

m
	并行间距

m

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


表22  与铁路交叉段统计表

	序号
	名称
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	类型
	起止桩号
	长度

m
	穿越方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	注：备注中说明路基或桥下穿越及其他情况。


6.4.1.13　说明管道线路中心线两侧各100 m范围内，与公路并行、交叉情况，并按照表23和表24编写与公路并行段统计表和与公路交叉段统计表。

表23  与公路并行段统计表

	序号
	名称
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	公路等级
	并行长度

m
	并行间距

m

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


表24  与公路交叉段统计表

	序号
	名称
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	交叉角度
	长度

m
	方式
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	注：备注中说明路基或桥下穿越及其他情况。


6.4.1.14　说明管道线路中心线两侧各50m范围内与其他管道（包括市政管道）并行、交叉情况，并按照表25和表26编写与其他管道并行段统计表和与其他管道交叉段统计表。

表25  与其他管道并行段统计表

	序号
	其他管道名称、类型
	管道所属单位
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	起止桩号
	并行长度

m
	并行间距

m

	1
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


表26  与其他管道交叉段统计表

	序号
	其他管道名称、类型
	管道所属单位
	省（自治区、直辖市）、市、县、乡（镇）
	起止桩号
	交叉垂直净距

m

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


6.4.1.15　说明管道里程桩、测试桩、标志桩、警示牌、光缆桩、警示带等设置情况和完好情况。
6.4.1.16　说明伴行道路的设置情况和通行情况。
6.4.1.17　说明阀室的型式、布置、周边环境和交通条件。
6.4.1.18　说明企业所辖的报废和停用管道概况。

6.4.1.19　说明自上次安全现状评价以来开展的管道检验、检测情况，应包含但不限于以下内容：

a）检验/检测/评估时间；

b）检验/检测/评估内容及范围；

c）检验/检测/评估单位情况；

d）检验/检测/评估结论及落实情况；

e）缺陷管段的修复情况。
6.4.2 站场工程

6.4.2.1　说明站场的区域布置、周边环境和交通条件。
6.4.2.2　说明站场的总平面布置、竖向布置、场地标高和防洪防涝措施。
6.4.2.3　说明储罐区、工艺设备区、综合值班室、变电站、压缩机厂房、消防泵房等主要设施的防火间距。
6.4.2.4　说明站场内消防通道、安全疏散通道及出口设置情况。

6.4.2.5　说明采用的输送工艺方案以及运行情况。
6.4.2.6　介绍站场的功能和工艺流程，包括正反输、过滤分离、增压、加热、分输、排污、放空、清管等。

6.4.2.7　列出站场典型工况下的关键工艺运行参数，检查并说明输气管道防冰堵，输油管道防水击、凝管、高点拉空（液柱分离），油气管道紧急截断和泄放，压力、流量、温度、液位安全保护设定，离心式压缩机防喘振，离心泵防气蚀等安全设施的设置和运行维护情况。
6.4.2.8　说明站场主要储运设备及管道附件的设置情况，说明设备的完整性、安全附件的有效性，以及特种设备使用登记及检验、检测情况，按照表27编写主要储运设备及管道附件统计表。

表27  主要储运设备及管道附件统计表

	站名
	名称
	技术参数
	数量
	备注

	××站（油）
	输油泵
	
	
	

	
	储罐
	
	
	

	
	清管器接收筒/发送筒
	
	
	

	
	过滤器
	
	
	

	
	加热炉
	
	
	

	
	计量设备
	
	
	

	
	调压设备
	
	
	

	
	泄压罐
	
	
	

	
	污油罐
	
	
	

	
	…
	
	
	

	××站（气）
	压缩机组
	
	
	

	
	空冷器
	
	
	

	
	空压机
	
	
	

	
	清管器接收筒/发送筒
	
	
	

	
	旋风/过滤分离器
	
	
	

	
	电加热器/加热炉
	
	
	

	
	计量设备
	
	
	

	
	调压设备
	
	
	

	
	放空立管
	
	
	

	
	…
	
	
	


6.4.2.9　对于构成危险化学品重大危险源的站场，说明其重大危险源等级。

6.4.3 公用工程
6.4.3.1　说明仪表与控制系统设置及运行状况，包括但不限于以下内容：

数据采集与监视控制系统；

基本过程控制系统；

安全仪表系统；
管道泄漏监测系统；

工艺检测及控制系统；
水击保护系统；

可燃和有毒气体检测报警系统；

火灾自动报警系统；
站控制室的设置。

6.4.3.2　说明通信系统设置及运行状况，包括但不限于以下内容：

数据传输系统；

安全防范系统，包括工业电视监控系统、周界报警系统、门禁系统、光纤预警系统等；

电子巡查及巡检系统；

应急通信设备；

防雷、防静电接地；

光缆防护。
6.4.3.3　说明供配电系统设置及运行状况，包括但不限于以下内容：

电源配置、用电负荷和应急电源的配置情况；

变配电方式和变配电设备的配置情况；

爆炸危险区域划分情况，相关电气设备、电力电缆采取的防火、防爆措施；

防雷、防静电保护措施；

光伏发电系统的运行情况。

6.4.3.4　说明防腐、保温与阴极保护系统设置及运行状况，包括但不限于以下内容：
线路管道防腐保温措施，站内工艺管道、设备的防腐保温措施，大型容器和储罐的内、外壁防腐保温措施；
线路管道阴极保护站分布、数量、阴极保护设备的设置、运行情况，以及阴极保护电位测试记录；
站场区域阴极保护系统构成和效果；
管道沿线杂散电流干扰防护措施，并结合管道内外检测结果说明管道的腐蚀及防护情况。
6.4.3.5　说明站场通风、供热设施或外接热源等设置及运行状况。
6.4.3.6　说明站场建（构）筑物设置情况，并按照表28编写建（构）筑物一览表。

表28 建（构）筑物一览表

	序号
	站场名称
	单体名称
	结构形式
	建筑面积m2
	层数
	火灾危险性类别
	耐火等级
	抗震设防烈度
	抗震设防分类
	抗震等级

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


安全管理

6.5.1 安全生产管理机构设置

说明企业安全生产管理机构的设置和隶属关系，列出安全生产管理机构设置图。

6.5.2 安全管理制度及操作规程

说明企业安全管理制度及操作规程情况，包括但不限于：
安全生产责任制；
安全管理制度及操作规程；
现场作业安全管理；
承包商/供应商安全管理。
6.5.3 人员编制与安全管理人员设置

说明企业安全管理人员设置情况，包括但不限于：
定员编制、安全管理人员配备情况及主要负责人、安全管理人员培训和取证情况；

特种设备作业和特种作业人员培训及取证情况；

管道巡线人员配备和巡线方式。

6.5.4 安全教育和培训

说明企业员工安全教育和培训情况。

6.5.5 特种设备和强检设施管理

说明特种设备和强检设施的日常管理及定期检验、检测、校验情况。对于爆炸危险区域内使用的电气设备，还应说明其防爆检查情况。
6.5.6 安全风险管控和隐患排查治理

说明企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设情况，以及近三年检查发现主要问题的整改完成情况。
6.5.7 安全生产费用

说明安全生产费用提取使用情况。

6.5.8 事故事件管理
说明企业近三年生产安全事故（含未遂事件）情况。

6.5.9 个体安全防护用品配备

说明企业员工个体安全防护用品的配备情况。
6.5.10 抢修机构设置及设备配备

说明企业维抢修机构的设置、定员编制、维抢修设备机具的配备情况。

6.5.11 数字化管理

说明企业安全生产数字化管理体系建设及运行情况，包括风险监测预警、隐患排查、人员培训等数字化平台应用。

6.5.12 其他

说明安全管理的其他情况，包括但不限于：
员工工伤保险；
安全生产责任险缴纳情况。
应急管理

说明企业应急管理机构设置情况，应急预案的编制、评审、备案、修订、培训及演练评估情况，应急资源的保障情况等。
企业变更情况

说明近三年企业主要变化，包括组织机构、主要负责人、营业范围、新改扩建工程、地址等。
评价单元划分与评价方法选择

评价单元划分

依据系统分解原理，按照先分解、再综合的原则，对被评价系统合理划分评价单元，各个单元相对独立具有明显特征界限，并能够覆盖评价范围。

结合陆上油气长输管道企业的风险和特点，按照科学、合理、无遗漏的原则划分评价单元，包括以下单元：

设备设施及生产作业单元，包括线路工程、站场工程、公用工程及作业单元；
安全管理单元；
应急管理单元。
评价方法选择

安全现状评价过程中应根据评价对象的风险特征以及不同类型安全评价需求，选择适用的安全评价方法，进行安全风险量化分级时优先选用定量评价方法。常用的安全评价方法包括：

安全检查表法；
管道风险评分法；
风险矩阵法；
定量风险评价法。
危险有害因素辨识与分析 

危险有害物质辨识 

对企业日常生产活动所涉及的危险有害物质进行辨识与分析，说明危险有害物质的名称、数量、物理性质、化学性质、危险性和危险类别及数据来源。

自然和社会环境危险有害因素辨识与分析 

对自然和社会环境进行危险有害因素辨识与分析：

自然环境，包括气象、水文、地震、雷电、地质灾害，沿海地区应考虑风暴潮；
社会环境，包括人文环境、交通运输、周边人居、企事业单位及敏感设施，第三方破坏。
设备设施及生产作业活动危险有害因素辨识与分析

8.3.1 线路工程危险有害因素辨识与分析 

结合企业的事故事件和隐患台账，对管道本体、管道敷设、人员密集型高后果区、地质灾害、地震、山岭穿越、采矿区、水域大、中型穿（跨）越、与架空输电线路并行交叉、与铁路并行交叉、与公路并行交叉、与其他管道并行交叉、标识与伴行道路和阀室进行危险有害因素辨识与分析。
8.3.2 站场工程危险有害因素辨识与分析 

结合企业的事故事件和隐患台账，对站场区域布置和周边环境、平面布置、输送工艺和储运设备及管道附件进行危险有害因素辨识与分析。对于合建、毗邻建设的企业，应重点分析相互影响。
8.3.3 公用工程危险有害因素辨识与分析 

结合企业的事故事件和隐患台账，对仪表与控制、通信、供配电、防腐保温与阴极保护、采暖通风和建（构）筑物进行危险有害因素辨识与分析。
8.3.4 危险化学品重大危险源辨识 

结合企业的重大危险源评估报告，按照GB 18218进行危险化学品重大危险源辨识和分级，说明企业重大危险源评估和备案情况，以及风险管控措施。
8.3.5 作业活动危险有害因素辨识与分析

对企业的常规作业、特殊作业和维抢修作业活动进行危险有害因素辨识与分析。

管理危险有害因素辨识与分析

对企业的安全管理和应急管理进行危险有害因素辨识与分析。

设备设施及生产作业单元评价
基本条件
选用适当的评价方法对企业的各类安全生产活动相关证件材料及新改扩建工程的依法合规手续办理情况等进行评价，说明其合规性及存在的问题。评价内容应包括但不限于：

a）企业经营范围；

b）建设项目安全设施“三同时”工作的开展情况，是否满足AQ 3057、AQ 3055和AQ 3056的要求；

c）法定检验检测工作的开展情况，包括特种设备和强检设施的日常管理及定期检验、检测、校验情况，爆炸危险区域电气设备的防爆检查情况。
线路工程 

9.2.1 管道本体

结合检验、检测结果，评价管道本体完整性及缺陷修复情况。

9.2.2 管道敷设

结合沿线路由调查结果，评价管道间距合规性，说明是否存在占压、悬空、浅埋、裸露情况及其治理措施。

9.2.3 人员密集型高后果区及重要设施
9.2.3.1 结合人员密集型高后果区辨识情况，按照GB 46767的要求从管道本体、防止第三方破坏、监控监测等方面分析采取的人防、技防、物防的安全措施，进行合规性评价。

9.2.3.2 Ⅲ级人员密集型高后果区，按照GB 46767的要求进行定量风险评价。

9.2.4 地质灾害

结合管道经过的地质灾害区或不良地质区情况，如滑坡、崩塌、泥石流、采空塌陷、岩溶塌陷、地裂缝、地面沉降、不稳定斜坡等，评价采取的安全防护措施及监测设施的落实情况和实施效果。

9.2.5 地震

结合管道沿线的地震烈度和经过的活动断层情况，评价采取的抗震防护措施及监测设施的落实情况及实施效果。

9.2.6 山岭穿越

评价山岭穿越段有毒有害气体防护、防腐层保护等安全防护措施的落实情况及实施效果。

9.2.7 采矿区

结合管道经过采矿区（固体、液体、气体）的现状情况，评价采取的安全防护措施及监测设施的落实情况及实施效果。

9.2.8 水域大、中型穿（跨）越

评价水域大、中型穿（跨）越采取的安全防护措施及监测设施的落实情况及实施效果。

9.2.9 与架空输电线路和电气化铁路线路并行、交叉

结合管道与架空输电线路和电气化铁路线路并行、交叉现状情况，评价采取的安全防护措施的落实情况及实施效果。

9.2.10 与铁路并行、交叉

结合管道与铁路并行、交叉现状情况，评价采取的安全防护措施的落实情况及实施效果。

9.2.11 与公路并行、交叉

结合管道与公路并行、交叉现状情况，评价采取的安全防护措施的落实情况及实施效果。

9.2.12 与其他管道并行、交叉

结合管道与其他管道（含油气管道、市政管道）并行、交叉现状情况，评价采取的安全防护措施的落实情况及实施效果。

9.2.13 标识与伴行道路

评价管道的巡检方式、巡检设施、巡检记录情况以及管道线路标识、伴行道路设置和维护情况。
9.2.14 阀室

按照GB 50251或GB 50253等的要求对阀室与周边建（构）筑物及设备设施的防火间距进行检查，对防火间距合规性、防洪排涝措施及放空安全性进行合规性评价，并按照表29编写阀室与周边设施防火间距一览表。
表29  阀室与周边设施防火间距一览表

	阀室名称
	类型
	电力、通信线路杆（塔）
	铁路用地界
	公路用地界
	建筑物

	××阀室
	依据
	
	
	
	

	
	标准要求距离
m
	
	
	
	

	
	实际距离

m
	
	
	
	

	
	是否符合要求
	
	
	
	

	
	安全措施（不符合时）
	
	
	
	


9.2.15 报废、停用管道
对企业所辖的报废和停用管道的处置情况进行合规性评价，评价内容包括报废管道处置审批、处置施工记录、验收资料；停用管道的隔离、封堵、标识、定期监测等管控措施。

站场工程

9.3.1 区域布置

按照GB 50183等的要求对站场（包括放空设施）与周边建（构）筑物及设备设施的防火间距进行合规性评价，并按照表30和表31编写站场与周边设施防火间距一览表和输气管道站场放空立管与周边设施防火间距一览表。评价站场在功能分区、风向、高程、交通等方面采取的安全措施。

表30  站场与周边设施防火间距一览表
	站场

名称
	类型
	100人以上居住区、村镇、公共福利设施
	100人以下的散居房屋
	相邻厂矿企业
	国家铁路线
	高速公路
	其他

公路
	35kV及以上独立变电所
	架空电力线
	架空通信线
	爆炸作业场地
	…

	××站
	依据
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	标准要求距离
m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实际距离

m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	是否符合要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全措施（不符合时）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


表31  输气管道站场放空立管与周边设施防火间距一览表

	站场

名称
	类型
	100人以上居住区、村镇、公共福利设施
	100人以下的散居房屋
	相邻厂矿企业
	国家

铁路线及工业企业
	高速

公路
	其他

公路
	架空电力线及国家I、Ⅱ级通信线
	其他通信线
	爆炸作业场地
	…

	××站
	依据
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	标准要求距离
m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实际距离

m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	是否符合要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	安全措施（不符合时）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


9.3.2 平面及竖向布置

9.3.2.1 评价站场平面及竖向布置的合规性，并按照表32编写站内主要设施防火间距一览表。

表32  站内主要设施防火间距一览表

	序号
	设备设施名称
	设备设施名称
	依据
	标准要求距离

m
	实际距离

m
	是否符合

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


9.3.2.2 评价站场内安全通道设置的合规性，以及消防道路与拟用的消防车辆的匹配性。
9.3.3 输送工艺

9.3.3.1 输送介质及运行情况
对比管道输送介质物性及运行参数与设计方案的一致性，评价其合规性和适应性。
9.3.3.2 输气管道
评价输送工艺采取的安全措施，包括但不限于：

管道泄漏预防措施；
管道泄漏监测措施；

管道泄漏事故响应措施。

9.3.3.3 输油管道
评价输送工艺采取的安全措施，包括但不限于：

预防凝管的措施，明确最大允许停输时间；

水击保护措施；

防止管道高点拉空（液柱分离）的措施；

管道泄漏预防及事故工况下的响应措施。

9.3.4 站场工艺

9.3.4.1 输气管道
评价站场工艺采取的安全措施，包括但不限于：

站场内设计压力分界处采取的措施；

站场发生紧急情况时采取的措施，包括紧急切断系统的设置情况；

站场工艺运行参数（压力、流量、温度、液位等）超出限定值时采取的措施，对限定值应列表说明；

说明天然气放空扩散计算结果，带点火功能的，说明热辐射影响范围，分析放空系统的安全可靠性；

低温低应力工况采取的措施；
站内加热设施防止超温、超压的措施；

防止管内积液、冰堵及局部节流引起土壤冻胀的措施；

离心式压缩机防喘振措施；

启输、停输时防低温冻结、冻裂的措施。

9.3.4.2 输油管道
评价站场工艺采取的安全措施，包括但不限于：

站场内设计压力分界处采取的措施；

站场发生紧急情况时采取的措施，包括紧急切断系统的设置情况；

站场工艺运行参数（压力、流量、温度、液位等）超出限定值时采取的措施，对限定值应列表说明；

管道内流体停止流动时，防止静压超压的措施；

管道内流体停止流动时，加热设施防止超温、超压的措施；

离心泵防气蚀的措施；

启输、停输时防低温冻结、冻裂的措施。

9.3.5 储运设备及管道附件

评价主要储运设备和管道附件的检验检测、维护保养情况。
9.3.6 重大危险源
评价危险化学品重大危险源的安全管控及监测预警情况。
9.3.7 与其他企业相互影响
从管理界面、交叉作业等方面评价企业与其他毗邻企业的相互影响情况。
9.3.8 站场定量风险评价

四级及以上等级的站场进行定量风险评价，对个人风险和社会风险进行合规性评价。

公用工程

9.4.1 仪表与控制
评价仪表与控制系统的数据采集与监视控制系统、基本过程控制系统、安全仪表系统、管道泄漏监测系统、工艺检测及控制系统、水击保护系统、可燃和有毒气体检测报警系统、火灾自动报警系统等设置及运行状况。

9.4.2 通信

评价通信系统的数据传输、安全防范系统、光纤预警系统、电子巡查及巡检系统、防雷防静电接地和光缆防护等设置及运行状况。

9.4.3 供配电

评价供电系统、变电站（所）、爆炸危险区域划分、主要电气设备和防雷防静电接地等设置及运行状况，并说明是否采用属于国家明令禁止、淘汰的电气设备。
9.4.4 防腐、保温与阴极保护

评价管道内腐蚀监测、内腐蚀控制情况及清管通球情况，管道外防腐层及保温层材料和补口方式及其相互兼容性、阴极保护站、消除沿线杂散电流干扰等设置及运行状况。

9.4.5 采暖通风

评价通风方式、供热设施或外接热源等设置及运行状况。
9.4.6 建（构）筑物

评价建（构）筑物防火、抗爆、抗震、防腐、耐火保护等。

变更评价
评价相对上次安全现状评价，本次安全设施设计变更情况的合规性，包括工艺流程、设备设施、公用工程、生产作业活动等变更，按照表33编写变更情况分析表，包括变更内容、变更原因、变更危险有害因素分析、采取的安全措施等。

表33  变更情况分析表

	序号
	变更项
	变更方案描述
	变更原因
	危险有害因素辨识
	安全措施

	1
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


安全管理单元评价

安全生产管理机构及人员设置
评价企业设置的安全生产管理机构及安全生产管理人员、注册安全工程师配置情况。
安全管理制度及操作规程
评价内容包括但不限于：
安全生产责任制的制定和考核；
安全管理制度、操作规程；

现场作业安全管理；

变更管理；

承包商管理。

安全教育和培训
评价内容包括但不限于：
上岗、转岗前安全生产培训；
主要负责人和安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训、考核；

特种作业人员和特种设备操作人员接受安全培训及持证上岗情况；
安全生产培训记录情况。
安全风险分级管控和隐患排查治理
评价内容包括但不限于：
安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建立及执行情况；

重大事故隐患整改情况；

上次评价提出问题隐患及对策措施落实情况。

安全生产费用
评价近三年的安全生产费用依照国家有关规定足额提取并合规使用的情况。
事故事件管理
评价事故事件管理制度的制定和执行情况。
个体安全防护用品配备

评价企业员工个体安全防护用品的配备情况。
其他
评价内容应包括但不限于：
抢修机构设置及设备配备；
从业人员工伤保险；
安全生产责任保险。
应急管理单元评价

评价内容应包括但不限于：

事故风险评估的全面性；

应急资源配备的符合性和有效性；
应急预案的编制、备案、更新应满足GB/T 29639的要求； 

事故应急救援组织或指定兼职应急救援人员的配备；

应急预案演练评估、执行应满足YJ/T 9009的要求； 

依托外部力量的响应时效及区域适配性，应急救援协议的签订； 

涉及毗邻企业的，评价安全管理界面划分、协议签订、职责落实、消防和应急联动情况。

安全对策措施与建议

根据危险有害因素辨识、现场调研和单元评价的结果，提出预防事故、降低风险、减少事故影响的安全对策措施及建议：
说明企业对安全现状评价过程中提出问题的整改情况；暂无法整改的应说明采取的安全措施或整改计划。

结合单元评价结果，从生产运行、安全管理和应急管理等方面提出针对性的安全对策措施及建议。
安全现状评价结论

概括评价内容，明确安全现状评价结论，应包括：
汇总列出企业涉及的危险有害物质，设备设施及生产作业活动、安全管理和应急管理危险有害因素，安全现状评价中提出问题的整改情况，以及各评价单元评价结论；
企业安全生产主体责任落实情况，给出企业是否符合国家有关法律法规、部门规章、地方性法规、规范性文件和标准的明确结论；

安全现状评价总体结论。
附件与附图

附件

附件包括但不限于以下内容的复制件：
安全现状评价工作合同或委托书；

企业营业执照；
安全生产责任制封面、签署页和目录；

安全生产规章制度封面、签署页和目录；

操作规程封面、签署页和目录；

安全管理机构设置文件、安全管理人员任命文件；

主要负责人、安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格证书、注册安全工程师证书样张；

特种设备作业人员和特种作业人员证书样张；

安全设施“三同时”审查批复文件；

特种设备检测检验报告样张；

管道定期检验报告样张；

安全阀校验报告样张；

可燃气体和有毒气体检测报警及防护设施检测报告样张；

防雷防静电设施检测报告样张；

防爆电气检验报告样张；
输送介质检测报告；
其他从业人员安全教育、培训台账及培训、考核记录；

安全生产费用提取及使用证明；
从业人员缴纳工伤保险费的证明；
安全生产责任保险投保证明；

应急预案备案回执单、应急培训及应急演练记录；
与消防、医疗、维抢修依托单位等签订的合同或应急救援协议；

与其他企业站场合建时签订的安全管理协议、消防协议、应急联动协议；

评价人员工作内容记录表、现场踏勘汇总表、隐患问题整改表、评价过程会商表等工作记录。

附图

附图须采用管道最新版图纸（优先竣工图纸）；存在设计变更的，应提交变更完成后的图纸，包含但不限于下述清晰、合规的图纸资料：

线路走向图；

竣工测量图、运行阶段测绘图；

站场区域位置图；

站场总平面布置图；

阀室总平面布置图；

工艺系统图；

输油管道纵断面图；

站场和阀室工艺流程图；

数据采集与监视控制系统配置图；

站控系统配置图；

站场和阀室工艺及仪表控制流程图；

站场控制室平面布置图；

火灾及可燃气体检测点平面布置图；

爆炸危险区域等级划分图；

水域大型穿（跨）越平面图；

水域大型穿（跨）越纵断面（立面）图；

典型山岭隧道平面图；

典型山岭隧道纵断面图；

站场及阀室供电系统图；

通信设备平面布置图。

安全现状评价报告编制要求

结构与格式

15.1.1 封面

封面格式应符合附录C的要求。

15.1.2 扉页

扉页格式应符合附录D的要求。

15.1.3 评价机构资质

列出安全现状评价机构的资质证书。

15.1.4 评价人员名单

评价人员名单格式应符合附录E的要求。

15.1.5 前言

前言中应包括评价目的、评价过程等，采用三号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字。

15.1.6 目录

目录的编排应列出章、节的名称，采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。

15.1.7 正文

正文应包括第5章～第12章的相关内容，主要内容的章、节标题应分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体字，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称和页脚页码采用五号楷体字。

15.1.8 附件与附图

附件与附图采用原件复制件（复印比例为1:1）；附件、附图的标题采用三号黑体字。
纸张、排版

采用A4白色胶版纸（70g以上）；纵向排版，左边距28mm、右边距20mm、上边距25mm、下边距20mm；页眉顶端距离20mm，页脚底端距离15mm，页码位于页面底端，对齐方式为居中。前言、目录、正文排版要求见表34。

表34  排版要求

	序号
	页别
	排版要求

	1
	前言
	前言标题居中；

前言每段文字首行缩进 2 字符，回行时顶格；
行间距为 1.5 倍行距

	2
	目录
	目录标题居中；

1 章名（顶格）................××

1.1 节名（缩进 2 字符）……××

1.2 节名..................××

行间距为 1.5 倍行距

	3
	正文
	1 章名标题居中，遇章分页；

1.1 节名标题顶格
1.1.1 条名标题顶格
1.1.1.1 条名标题顶格
每段文字首行缩进 2 字符，回行时顶格，正文行间距为 1.5 倍行距；
表名位于表的上方，居中；

图名位于图的下方，居中

	4
	附件、附图
	附件、附图的标题居中


印刷

除附件、附图外，应双面打印文本。

封装

报告装订线左侧，正式文本装订后，在报告以下位置加盖公章或签字：
a） 封面加盖建设单位公章；
b） 扉页加盖安全评价机构公章；
c） 评价人员名单进行手签字；
d） 结论加盖安全评价机构公章；
e） 侧面加盖安全评价机构公章。


（资料性）

陆上油气长输管道企业安全现状评价记录清单
A.1　工作内容记录表
A.1.1　表格填写

A.1.1.1安全评价项目组按照一人一表管理，填写内容包括项目组成员参加的全部工作内容。

A.1.1.2按时间段从前往后填写，一个时间段从事一项工作内容的列为一条，时间段最长不超过一天。同一时间段从事不同工作内容的，按工作内容划分多条，该时间段内多项工作内容反复交叉的可合并为一条，并在具体工作事项中说明。

A.1.1.3工作内容选填：前期准备、现场踏勘、资料收集整理、谈话交流、报告编制、报告评审。

A.1.1.4具体工作地点，室内说明楼栋、楼层、房间号等，室外说明站场、阀室、人员密集型高后果区、地质灾害易发区等的具体位置，无视频监控时须留存照片或视频待查。

A.1.1.5具体工作事项，写明个人从事的具体工作，如整理哪些方面资料、与哪些人交流会商、检查哪些设备、查看哪些作业活动等。

A.1.1.6开始时间、结束时间采用24小时制，工时单位为小时，按四舍五入保留一位小数。

A.1.1.7累计工时为该人员在该评价项目中的全部工作时间。
A.1.2　表格格式

按照表A.1的格式编制工作内容记录表。
表A.1  工作内容记录表

	姓 名
	
	项目名称
	

	专业能力
	
	项目角色
	

	序号
	日期
	工作内容
	具体工作地点
	具体工作事项
	开始

时间
	结束

时间
	工时

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	累计工时
	

	本人签字
	
	日期
	

	评价项目负责人签字
	
	日期
	

	被评价企业负责人签字
	
	日期
	


A.2　现场踏勘汇总表
A.2.1　表格填写

A.2.1.1 安全评价项目组按照一项目一表管理，汇总、填写项目组成员全部踏勘情况。

A.2.1.2 优先填报重点踏勘区域/设施，主要包括油气站场工艺区、储罐区、放空系统、总变配电室、阀室、油气管道关键段等。

A.2.1.3 统计并标注踏勘的设备、设施数量。

A.2.1.4列明踏勘人员和踏勘日期。

A.2.1.5 应对企业所辖所有管道开展踏勘，包括但不限于站场、阀室、人员密集型高后果区、穿跨越段、地质灾害段等关键管段。
A.2.2　表格格式

按照表A.2的格式编制现场踏勘汇总表。
表A.2  现场踏勘汇总表

	评价项目名称
	

	被评价企业名称
	

	序号
	踏勘地点
	主要设备设施
	检查内容
	踏勘人员和日期

	1
	输气管道
	
	
	

	2
	输油管道
	
	
	

	3
	…
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	合  计
	
	

	评价项目负责人签字
	
	日期
	

	被评价企业负责人签字
	
	日期
	


A.3　隐患问题整改表
A.3.1　表格填写
A.3.1.1 安全评价项目按照一人一表管理，填写每个成员发现提出的全部问题与隐患。

A.3.1.2 未发现提出问题与隐患的人员“零报告”，在首行首个空格填写“无”。

A.3.1.3 清晰地描述问题与隐患情况，直击问题本质。

A.3.1.4 整改情况说明具体整改内容，能体现是否整改合格，不得用“已整改”代替。

A.3.1.5 复查人员应为安全评价项目组人员，须本人签字。

A.3.2　表格格式

按照表A.3的格式编制隐患与问题整改表。
表A.3  隐患与问题整改表
	评价项目名称
	

	被评价企业名称
	

	序号
	问题与隐患描述
	发现时间
	整改情况
	整改时间
	复查人员
	复审时间

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	本人签字
	
	日期
	

	评价项目负责人签字
	
	日期
	

	被评价企业负责人签字
	
	日期
	


A.4　评价过程会商表
A.4.1　表格填写
A.4.1.1 安全评价项目按照一会一表管理，评价项目组内部工作会商，或者与被评价企业等有关单位、有关人员之间就评价项目进行会商，应予以记录。
A.4.1.2 评价过程中包括但不限于以下会商主题：

项目启动分工/立项后首次会商。明确评价背景、来源、评价范围、评价内容、评价工作程序，列表说明评价人员工作安排（姓名、专业、职务、项目角色），列表说明评价工作计划（阶段、内容、开始时间、结束时间）；

项目问题汇总/质量控制会商。说明当前评价工作进度、评价工作总体情况，简述发现的主要问题及整改计划；

项目单位需求对接/整改落实会商。说明当前评价工作进度、评价工作总体情况，简述项目单位新增要求、争议事项沟通结论、新增整改任务、下次工作对接时限。由项目单位盖章/签字确认；

项目变更会纪要。涉及变更则列表说明项目评价范围、评价内容、评价边界、负责人等主要变更的变更前内容、变更后内容、变更原因、变更时间及影响分析。由项目单位盖章/签字确认。

A.4.2　表格格式

按照表A.4的格式编制评价过程会商表。
表A.4  评价过程会商表
	评价项目名称
	

	被评价企业名称
	

	会商主题
	

	会商时间
	
	地  点
	

	主持人
	

	参加单位
	参加人员
	职称/职务

	单位1
	
	

	
	
	

	单位2
	
	

	
	
	

	……
	
	

	会商纪要




（资料性）

陆上油气长输管道企业安全现状评价其他有关资料清单
综合性资料包括：
营业执照；

安全现状评价报告；

变更说明及审批文件；

线路走向图、区域位置图、平面布置图、工艺流程图；

新技术、新材料、新工艺技术鉴定证明；

安全设施竣工报告（企业组织）；

安全验收专家组意见（首次开展安全现状评价的企业）。

生产作业资料包括：
人员密集型高后果区辨识报告；

特种设备检测检验报告；

特种设备使用登记证；

管道定期检验报告；

安全阀校验报告；

强制检测设备设施检测检验报告；

防雷、防静电设施检测报告；

可燃气体、有毒气体检测报警及防护设施检测报告；

消防系统定期检测报告；

防爆电气检验报告；

跨越结构检测报告；

隧道结构检测报告；

输送介质分析报告；

线路阴极保护参数测试记录；

区域阴极保护参数测试记录。

安全管理及应急管理资料包括：
安全生产责任制；

安全生产规章制度；

操作规程；

安全管理机构设置文件、安全管理人员任命文件；

主要负责人、安全管理人员台账及资格证书；

注册安全工程师台账及资格证书；

特种作业人员台账及证书；

其他从业人员台账及证书；

员工安全教育、培训台账及培训、考核记录；

个体防护用品台账；

企业安全生产责任保险投保证明；

安全投入证明；

风险识别与分级管控清单；

隐患排查与治理清单；

应急预案备案回执单、应急培训及应急演练记录；

应急物资装备清单；

与消防、医疗、维抢修依托单位等签订的合同或协议书；

与其他企业站场合建时签订的安全管理协议、消防协议、应急联动协议；

安全现状评价报告评审意见及修改说明。

相关安全生产法律法规、规章、标准。
相关类比资料。

（规范性）
安全现状评价报告封面格式式样
安全现状评价报告封面格式式样见图 C.1。
	（陆上油气长输管道企业名称）
（居中，二号宋体加粗）
安全现状评价报告
（居中，一号黑体加粗）
建设单位：
建设单位法定代表人：
建设单位联系人：
建设单位联系电话：
（顶端缩进2个字符，三号宋体加粗）
（建设单位公章）
年　　月　　日
（居中，三号宋体加粗）



图C.1  安全现状评价封面格式式样图


（规范性）
安全现状评价报告扉页格式式样
安全现状评价报告扉页格式式样见图 D.1。
	（陆上油气长输管道企业名称）
（居中，二号宋体加粗）
安全现状评价报告
（居中，一号黑体加粗）
评价机构名称：
法定代表人：
技术负责人：
评价负责人：
评价机构联系电话：
（以上为顶端缩进2个字符，三号宋体加粗）
（安全评价机构公章）
年　　月　　日
（居中，三号宋体加粗）


图D.1  安全现状评价扉页格式式样图

（规范性）
安全现状评价报告评价人员名单格式式样
安全现状评价报告评价人员名单格式式样见图 E.1。
	（陆上油气长输管道企业名称）

安全现状评价报告评价人员名单

（三号宋体加粗）
姓名
专业
资格证书号
签字
评价负责人
评价组成员
报告编制人
报告审核人
过程控制
负责人
技术负责人
技术专家
—
—
（此表应根据具体实际参与人数编制，评价人员签字应为原件）

（表格内文字为小四号宋体）


图E.1  安全现状评价报告评价人员名单格式式样

《陆上油气长输管道企业安全现状评价导则》
（■征求意见稿  (送审稿  (报批稿）
编制说明

标准编制组

2026年9月
说 明

    1．标准编制说明的封面

（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。

（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框涂选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。

（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。

（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。
    2．标准编制说明的正文

（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。

（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。

（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。

    3.编制说明的内容

（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。

（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。

（3）编制说明不是对标准内容的复制。

（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。

    4.其他

（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。

（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。

（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。

工作简况

（一）任务来源
根据应急管理部办公厅《关于印发17项行业标准修订计划的通知》（应急厅函〔2026〕84号），《陆上油气长输管道企业安全现状评价导则》（以下简称《导则》）的制定计划编号为2026-AQ-11，项目周期22个月，由全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（TC 288/SC 10，以下简称石油安全分标委）组织起草和审查。
（二）制定背景
陆上油气长输管道是油气运输的重要方式，由于管道具有管径大、运距长、压力高和输量大的特点，包括管线、站场、通信、防腐设施等系统，是一项复杂的工程。而且管道输送的介质又是易燃、易爆、易挥发的，其一旦因各种原因造成管道泄漏、破坏，则可能引发火灾、爆炸事故，进而造成生命、财产的巨大损失，与此同时，也会给环境保护带来负面影响。

应急管理部已组织编制《陆上油气长输管道建设项目安全预评价导则》（AQ 3057）、《陆上油气长输管道建设项目安全设施设计导则》（AQ 3055）、《陆上油气长输管道建设项目安全验收评价导则》（AQ 3056）三项行业标准，上述标准主要针对油气长输管道建设项目安全设施“三同时”相关工作作出规范。

现行《安全评价通则》（AQ 8001）属于通用基础通则，对陆上油气长输管道行业的针对性不足；原《石油天然气工程项目安全现状评价报告编写规则》（SY/T 6778‑2010）已被《石油天然气开采企业安全现状评价技术规范》（SY/T 6778‑2024）替代，新标准适用范围限定于石油天然气开采企业，不再覆盖长输管道领域。

综上，现阶段缺少专门针对陆上油气长输管道企业的安全现状评价导则，管道运营阶段评价工作缺少专项标准技术依据。

为深入贯彻落实习近平总书记关于打造“平安管道”的重要指示精神，坚持以防范化解重大安全风险为目标导向，通过动态识别、系统评估陆上油气长输管道安全生产现状，排查辨识潜在安全风险与突出问题，针对性提出风险防控对策措施，有效降低事故发生概率；进一步健全事故预防机制、压实安全管理要求，防范生产安全事故发生。同时，为正在修订的《石油天然气企业安全生产许可证实施办法》提供技术支撑，作为配套安全评价导则，补齐法规规章落地实施的技术保障条件，对于保障人民群众生命财产安全、保障油气长输管道安全稳定运行，具有十分重要的现实必要性。

本标准依据《石油天然气企业安全生产许可证实施办法》（征求意见稿）等相关政策要求制定，是对现有油气管道安全生产规章的进一步细化与落地实施，可有效填补陆上油气长输管道运营阶段安全现状评价的标准空白。标准明确统一了管道周期性安全现状评价的工作流程、评价标准与技术要求，为企业开展常态化安全现状评价工作提供专项技术指导与实操规范，助力全面提升油气长输管道行业整体安全管理规范化、标准化水平，且与现行安全生产法律法规、行业标准体系衔接顺畅、协调一致。

为补齐油气长输管道运营安全管理短板，进一步规范行业安全管理工作，2025年6月，应急管理部危化监管二司牵头组织开展《陆上油气长输管道企业安全现状评价导则》编制工作，专项完善管道全生命周期安全评价标准体系，精准规范管道运营阶段安全现状评价工作，筑牢油气长输管道安全运行防线。

（三）起草小组人员组成及所在单位

根据立项计划，2025年6月成立标准编制工作组（以下简称工作组），由中国安全生产科学研究院牵头负责本文件的制定工作，中国石油天然气管道工程有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、四川省安全科学技术研究院、国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司、青岛中油华东院安全环保有限公司、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司、中海油安全技术服务有限公司参加本文件的制定工作。
（四）主要起草过程
1.准备阶段

2025年1月—2025年8月，石油安全分标委经过多次调研和讨论，认为本文件应开展制定，成立工作组启动立项准备工作。

2.起草阶段

2025年6月—2026年2月，工作组采取共同研讨和集中办公的方式开展本文件起草工作，先后三次组织石油天然气行业相关专家进行讨论并修改，形成草案初稿。

2026年3月，《关于印发17项行业标准修订计划的通知》（应急厅函〔2026〕84号），本文件制定项目正式立项。

2026年3月25日—27日，石油安全分标委在青岛组织召开了《海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价导则》等五项标准草案审核研讨，会上提出111条修改完善的建议和意见，工作组经修改、补充、完善后采纳（95）条，部分采纳（8）条，不采纳（8）条。
2026年8月26日，石油安全分标委在北京组织召开了《石油天然气企业安全生产标准化定级规范》等六项标准草案审核研讨，会上提出64条修改完善的建议和意见，其中采纳（50）条，部分采纳（5）条，不采纳（9）条，经修改、补充、完善后，形成标准征求意见稿。

2026年9月21日—23日，石油安全分标委在北京组织召开《海洋石油天然气开采建设项目安全验收评价导则》等5项标准集中办公会。各标准起草组围绕标准内容开展充分研讨、对标分析与条文校核，统筹协调各项标准内容，保障各标准的一致性与协调性。

标准编制原则、主要技术内容及其确定依据

（一）标准编制原则
本次《导则》制定过程中利用调研分析法，充分收集、分析油气管道行业相关法律法规和标准的要求，保证与法规、规章的协调，并作为管道安全现状评价工作的依据；对典型的陆上油气长输管道企业进行实地调研，了解设备设施的运行状态、维护保养情况及存在的安全隐患，与企业管理人员、技术人员及一线员工进行访谈，了解企业安全生产管理情况、员工安全意识及操作技能等，梳理目前安全现状评价中存在的问题；收集分析近年来管道事故原因、管理漏洞，为标准制定提供实证依据，以案为鉴制定改进措施，切实构筑安全生产坚固屏障；根据文献调研、实地调研和专家咨询的结果，对标准内容进行技术分析，确定工作重点和方向，确保标准条款的科学性、实用性和可操作性；在制定过程中还组织管道安全领域的专家、企业代表等召开研讨会，就标准条款进行深入讨论，广泛征求各方意见和建议，保障标准条款的科学性和适度前瞻性；选择具有代表性的管道，根据新标准进行评价验证，检验其适用性和有效性；根据验证反馈意见，对标准进行修改和完善，确保其能够更好地指导实践、推动安全管理水平的提升。

本文件在制定的过程中严格执行《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求，对标准进行认真的策划和编排，确保标准层次清楚、逻辑严谨、条理通顺，便于操作。

1.协调性

标准编制保证与现行法律法规、规章规范的协调性，同时具体条款不能与上一级法规要求相冲突。

2.适用性

广泛收集现行法律法规、标准、规范中的相关要求，充分调研了解陆上油气长输管道行业发展现状，确保标准条款与行业发展实际相结合，确保标准的适用性。

3.科学性

借鉴了国家标准和行业标准。标准编制由中国安全生产科学研究院牵头负责本文件的制定工作，中国石油天然气管道工程有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、四川省安全科学技术研究院、国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司、青岛中油华东院安全环保有限公司、中国石油天然气股份有限公司西南油气田分公司、中海油安全技术服务有限公司等企业及部分石油类高等院校、科研院所共同参与，充分吸收、总结陆上油气长输管道行业现行做法，保证标准的科学性。

4.可执行性

标准条款内容广泛征求了相关单位的意见建议，对于反馈的意见组织工作组专题讨论，采纳吸收科学合理的意见建议，确保标准内容贴近行业实际需求，兼顾标准的可执行性。

（二）标准主要技术内容及确定依据
第一章是范围，本文件规定了陆上油气长输管道企业安全现状评价内容和报告编制的要求。

本文件适用于陆上油气长输管道企业的安全现状评价。本文件不适用于城镇燃气管道、油气田集输管道、机场内的航油管道、石油化工企业及石油库的厂际和厂内油气管道。

第二章是规范性引用文件，列出了本标准引用和相衔接的相关标准。

第三章是术语和定义，给出了安全现状评价的定义。

主要技术内容包括总体要求、评价概述、企业概况、评价单元划分及评价方法选择、危险有害因素辨识与分析、设备设施及生产作业单元评价、安全管理单元评价、应急管理单元评价、安全对策措施与建议、安全现状评价结论的要求。

第四章是总体要求，包括安全现状评价的报告内容的要求。

第五章是评价概述，包括评价目的、评价范围、评价依据和评价程序。
第六章是企业概况，说明企业基本情况、所辖管道基本情况、输送介质的主要参数、自然及社会环境条件、线路、站场、公用工程的设备设施及运行作业现状、安全管理和应急管理现状以及变更情况。

第七章是评价单元划分及评价方法选择，规定评价单元的划分原则以及常用的评价方法选择。

第八章是危险有害因素辨识与分析，对主要危险物质，线路、站场、公用工程设备设施及生产作业过程中存在的危险有害因素，以及自然和社会环境危险因素，管理危险因素，与其他企业相互影响提出辨识与分析要求。

第九章是设备设施及生产作业单元评价，包括基本条件评价要求，线路、站场、公用工程等单元评价要求，以及变更情况评价。

第十章是安全管理单元评价，选用适当的评价方法对安全管理单元进行评价，说明其合规性及存在的问题。

第十一章是应急管理单元评价，选用适当的评价方法对应急管理单元进行评价，说明其合规性及存在的问题。包括应急物资储备、应急预案、应急演练评估、应急救援等内容。
第十二章是安全对策措施与建议，根据法律法规、标准的要求结合各单元评价结果，遵循针对性、技术可行性、可操作性、经济合理性等原则，从工程技术、安全管理、应急管理等方面提出消除或降低风险的安全对策措施及建议要求。

第十三章是评价结论，对安全现状评价报告结论做出综述。

第十四章是对附件与附图提出要求。

第十五章和附录是规范安全现状评价报告的编制要求、格式和相关参考文件。

试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益

通过制定本文件，一方面解决陆上油气长输管道运营阶段缺少安全现状评价专项导则的问题，另一方面可以进一步规范在役管道安全现状评价要求，减少评价过程中由于各方理解不一致出现偏差，导致工作反复，提高工作效率。陆上油气长输管道企业安全现状评价的规范化，将为油气长输管道的发展带来明显的经济效益和社会效益。

与国际、国外同类标准技术内容的对比情况

无。

以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因

无。
与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系

与有关法律、行政法规、标准关系

本文件内容是对法律法规的进一步落实和细化，是指导陆上油气长输管道企业安全现状评价工作的重要支撑。

《石油天然气企业安全生产许可证实施办法》（征求意见稿）第五条 本实施办法所称的石油天然气企业是指从事石油和天然气（页岩气）勘探、开发生产、储运的企业，包括陆上采油（气）、海洋采油（气）、物探、钻井、测井、录井、井下作业和管道储运企业。陆上石油天然气企业包括陆上采油（气）企业和在陆地上从事物探、钻井、测井、录井、井下作业、管道储运的企业；海洋石油天然气企业包括海洋采油（气）企业和在海岸线向海一侧从事物探、钻井、测井、录井、井下作业、管道储运的企业。

第四章 安全生产许可证延期和变更 第十四条 安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满后需要延期的，石油天然气企业应当在安全生产许可证有效期届满前3个月向原安全生产许可证颁发管理部门申请办理延期手续，并提交下列文件、资料：

（一）延期申请书；

（二）安全生产许可证正本和副本；

（三）本实施办法第二章规定的相应文件、资料；

（四）由安全评价机构出具的合格的安全现状评价报告。
配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）

无。

重大分歧意见的处理过程及依据

无。
作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由

本文件为强制性标准。《中华人民共和国标准化法》第十条的规定：“对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准”。

本文件作为陆上油气长输管道企业的安全现状评价导则，对于保障人身健康和生命财产安全具有重大意义，应作为强制性标准实施，使其成为政府规章制度的技术支撑，便于陆上油气长输管道企业的安全监督管理。
标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由

建议实施过渡期为6个月，通过设置过渡期，可以在标准正式实施前开展广泛的宣传和推广，以保证建设单位和评价单位能够充分消化理解新标准，确保该文件的落地实施。
与实施标准有关的政策措施

本文件符合国家现行法律法规、规章和强制性标准的要求，为《石油天然气企业安全生产许可证实施办法》（征求意见稿）做技术支持，对于规范国内安全现状评价水平，预防避免发生重大安全事故有重要作用。

《石油天然气企业安全生产许可证实施办法》（征求意见稿）第四章 安全生产许可证延期和变更 第十四条 安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满后需要延期的，石油天然气企业应当在安全生产许可证有效期届满前3个月向原安全生产许可证颁发管理部门申请办理延期手续，并提交下列文件、资料：

（一）延期申请书；

（二）安全生产许可证正本和副本；

（三）本实施办法第二章规定的相应文件、资料；

（四）由安全评价机构出具的合格的安全现状评价报告。
是否需要对外通报的建议及理由

本文件不需要对外通报。
废止现行有关标准的建议

无。
涉及专利的有关说明

本文件不涉及专利的内容。
标准所涉及的产品、过程或者服务目录

标准所涉及的产品、过程或者服务目录主要有：陆上油气长输管道安全现状评价报告的编制内容，包括危险有害因素辨识、单元评价、评价方法的运用过程、安全评价过程等。
其他应予以说明的事项

本标准不含影响公平竞争的有关内容。
中华人民共和国应急管理部   发 布
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