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本文件的全部技术内容为强制性。
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
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本文件由中华人民共和国应急管理部提出，危险化学品安全监督管理二司业务管理、政策法规司统筹管理。
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[bookmark: _Toc31900][bookmark: _Toc11557][bookmark: _Toc31936][bookmark: _Toc21063]海洋石油天然气企业安全现状评价导则
[bookmark: _Toc19421][bookmark: _Toc14037][bookmark: _Toc10527][bookmark: _Toc10305][bookmark: _Toc20515][bookmark: _Toc27807]范围
本文件规定了海洋石油天然气企业安全现状评价内容和报告编制的要求。
本文件适用于海上采油（气）、管道储运企业以及物探、钻井、录井、测井、井下作业、海油工程等企业的安全现状评价。
[bookmark: _Toc11752][bookmark: _Toc8415][bookmark: _Toc20164][bookmark: _Toc9737][bookmark: _Toc9197][bookmark: _Toc4479]规范性引用文件
本文件没有规范性引用文件。
[bookmark: _Toc302728565][bookmark: _Toc24560][bookmark: _Toc301348838][bookmark: _Toc10684][bookmark: _Toc301337546][bookmark: _Toc453688922][bookmark: _Toc320625733][bookmark: _Toc19851][bookmark: _Toc18424][bookmark: _Toc24955][bookmark: _Toc302728583][bookmark: _Toc2121][bookmark: _Toc453063841][bookmark: _Toc328665196][bookmark: _Toc453689682]术语和定义
[bookmark: _Toc324][bookmark: _Toc15042][bookmark: _Toc6234][bookmark: _Toc9920]本文件没有需要界定的术语和定义。
[bookmark: _Toc23023][bookmark: _Toc10984][bookmark: _Toc14030]总体要求
[bookmark: _Toc9804][bookmark: _Toc26658][bookmark: _Toc22240][bookmark: _Toc23156][bookmark: _Toc16666][bookmark: _Toc8287][bookmark: _Toc3527][bookmark: _Toc164158306][bookmark: _Toc11038][bookmark: _Toc9765][bookmark: _Toc164090054][bookmark: _Toc3393][bookmark: _Toc6281][bookmark: _Toc164158638][bookmark: _Toc10642][bookmark: _Toc5029][bookmark: _Toc3128][bookmark: _Toc28629]4.1应委托具有海洋石油天然气开采评价资质的安全评价机构进行安全现状评价，并编制安全现状评价报告。
4.2评价机构应根据评价对象特点，选择相应专业的专职安全评价人员组成评价项目组。
[bookmark: _GoBack]4.3安全现状评价报告章节应包括：
a) 评价概述；
b) 企业概况；
c) 评价单元划分与评价方法选择；
d) 危险有害因素辨识与分析；
e) 设备设施及生产作业活动单元评价；
f) 安全管理单元评价；
g) 安全对策措施及建议；
h) 安全现状评价结论；
i) 附件。
4.4安全评价机构开展技术服务时，应如实记录工作内容、现场踏勘、隐患问题整改和评价过程会商情况，格式参照附录A。
[bookmark: _Toc17723]评价概述
[bookmark: _Toc3423]5.1评价目的
评价目的包括：
1. 识别与分析评价对象可能存在的主要危险有害因素；
1. 确定评价对象与安全生产法律法规、部门规章、规范性文件、标准的符合性；
1. 提出具体有效的安全对策措施及建议，以提高评价对象的安全生产和安全管理水平。
[bookmark: _Toc9354][bookmark: _Toc14846]5.2评价范围
评价范围应涵盖海上采油（气）、管道储运、物探、钻井、录井、测井、井下作业、海油工程等海洋石油天然气企业设备设施、生产作业活动及安全管理情况。
[bookmark: _Toc10031]5.3评价依据
评价依据包括以下资料：
a) 国家法律法规、部门规章、规范性文件；
b)	国家标准和行业标准；
c)	设备设施、生产作业活动和安全管理资料；
d)	其他相关资料。
[bookmark: _Toc16898]5.4评价程序
安全现状评价程序应包括前期准备、现场踏勘、评价单元划分与评价方法选择、危险有害因素辨识与分析、单元评价、提出安全对策措施及建议、给出安全现状评价结论、编制安全现状评价报告。
[bookmark: _Toc22454][bookmark: _Toc86763394][bookmark: _Toc18663][bookmark: _Toc12827][bookmark: _Toc86839789]企业概况
[bookmark: _Toc14528]6.1基本情况
应说明评价对象基本情况，包括单位名称、单位类型、单位概况、组织机构、安全生产许可证变更情况等。
[bookmark: _Toc28955]6.2设备设施及生产作业现状
6.2.1海上采油（气）及管道储运
主要内容至少包括：
1. 海域自然及海洋环境概况
1) 应说明海域自然及海洋环境，包括水深、风速和风向、海冰、水温、气温、降水、波浪、海流、潮位、地震、海底地质、附着海生物等环境条件数据；
2) 应说明石油人工岛、滩海陆岸石油设施和陆岸终端所在地区气象、水文、地质、抗震设防烈度、人文环境、交通运输，周边人居、企事业单位及敏感设施情况。
1. 海上开发工程
1) 油（气）田开发现状及依托条件、上下游物流关系等；
2) 周边环境（石油人工岛、滩海陆岸石油设施和陆岸终端介绍周边环境）；
3) 结构与总体布置；
4) 油气生产工艺系统；
5) 公用及辅助系统；
6) 消防及救逃生系统；
7) 海底管线及电缆；
8) 模块钻机、修井机。
6.2.2物探、钻井、录井、测井、井下作业、海油工程
主要内容至少包括：
a) 海洋石油天然气作业施工流程；
b) 海洋石油作业设施、专业设备及其他工具；
c) 海洋石油天然气作业队伍。
[bookmark: _Toc12241]6.3生产安全事故情况
应说明评价对象发生的生产安全事故情况。
[bookmark: _Toc3535]评价单元划分与评价方法选择
[bookmark: _Toc28968]7.1评价单元划分
评价单元的划分应能够保证安全现状评价的顺利实施。按照评价对象特点，一般划分为以下几个单元：
1. 设备设施单元；
1. 生产作业活动单元；
1. 安全管理单元。
根据评价单元具体情况和特点可进一步划分子单元。
[bookmark: _Toc11285]7.2评价方法选择
应根据评价对象的特征，结合每个评价单元特点，选择合理、适用的定性或定量评价方法。常用的安全现状评价方法参照附录B。
[bookmark: _Toc30098]危险有害因素辨识与分析
[bookmark: _Toc28344]8.1危险有害物质辨识
根据评价对象实际情况，辨识评价对象涉及的危险有害物质，说明危险有害物质的危险特性。
[bookmark: _Toc29984]8.2设备设施及生产作业活动危险有害因素辨识与分析
主要内容包括：
1. 根据生产设施和作业设施特点对油气泄漏、火灾爆炸、井喷失控等危险有害因素进行辨识与分析；
1. 根据海上采油（气）、管道运输、物探、钻井、录井、测井、井下作业及海油工程等生产作业过程特点对涉及的主要危险作业进行辨识与分析；
1. 根据评价对象的作业区域，对涉及的海域自然和海洋环境危险有害因素进行辨识与分析。
[bookmark: _Toc29773]8.3安全管理危险有害因素辨识与分析
对评价对象安全管理和应急管理进行危险有害因素辨识与分析。
[bookmark: _Toc145831404][bookmark: _Toc137034210][bookmark: _Toc18378][bookmark: _Toc127776867]设备设施单元评价
[bookmark: _Toc442]9.1海上采油（气）及管道储运设备设施评价
对以下内容进行评价：
a) 海上固定平台：对海洋石油生产设施发证检验，专业设备检测检验，总体布置及结构，油气生产工艺，通用机械设备及管系，电气设备及电缆，仪控系统，火灾与可燃、有毒气体探测报警系统，消防，救生和逃生，助航标志与信号，通信系统，防腐，模块钻机/修井机，直升机甲板设施，医疗救护系统等现状进行评价；
b) 浮式生产储油装置及单点系泊：对海洋石油生产设施发证检验、专业设备检测检验、总体布置、结构、系泊系统、稳性/分舱和干舷、油气水输入及处理系统、原油储存和外输、通用机械设备及管系、电气装置、仪表及控制设备、防火和防爆安全、起重设备、救生设备和装置、通信设备、助航标志与信号、直升机甲板设施、医疗救护系统等现状进行评价；
c) 水下生产系统：对海洋石油生产设施发证检验及安全管理情况进行评价；
d) 移动生产平台：对海洋石油生产设施发证检验，专业设备检测检验，总体布置及结构，油气生产工艺，通用机械设备及管系，电气设备及电缆，仪控系统，火灾与可燃、有毒气体探测报警系统，消防，救生与逃生系统，助航标志与信号，通信系统，防腐，定位系统，拖曳设施，锚泊系统，水密系统，稳性/分舱和干舷，自升式平台升降装置，直升机甲板设施，医疗救护系统等现状进行评价；
e) 陆岸终端：对海洋石油生产设施发证检验、专业设备检测检验、区域布置、总平面布置、油气生产设施、电气、消防设备、防雷和防静电、泵和压缩机、车辆管理等现状进行评价；
f) 滩海陆岸石油设施和石油人工岛：对海洋石油生产设施发证检验、专业设备检测检验、石油人工岛结构、总体布置、油气生产工艺、通用机械设备与管系、救逃生设备设施与消防设备、电气与安全仪表设备、通信设备、交通设备、钻修井设备、道路与车辆等现状进行评价；
g) 海底管线：对海洋石油生产设施发证检验及安全管理情况进行评价。
[bookmark: _Toc100]9.2物探设备设施评价
对以下设备设施的检测检验、维护保养进行评价：
1. 海洋石油作业设施（物探船等）；
1. 其他设备（震源系统、震源系统的主要压力容器和装置、震源的拖曳钢缆和绞车、电缆绞车，其他与物探作业有关的工作艇、民爆物品储运设备、钻孔设备、采集设备等设备设施）和民爆物品。
[bookmark: _Toc25058]9.3钻井设备设施评价
对以下设备设施的检测检验、维护保养进行评价：
1. 海洋石油作业设施（钻井船、海上移动式钻采平台等）；
1. 专业设备；
1. 其他设备（与钻井作业有关的设备设施）。
[bookmark: _Toc15397]9.4录井、测井设备设施评价
对以下设备设施的检测检验、维护保养进行评价：
1. 专业设备；
1. 其他设备（正压防爆的工作间，与测井、录井作业有关的设备设施）。
[bookmark: _Toc11159]9.5井下作业设备设施评价
对以下设备设施的检测检验、维护保养进行评价：
1. 海洋石油作业设施（海上移动式钻修井平台等）；
1. 专业设备；
1. 其他设备（与井下作业有关的设备设施）。
[bookmark: _Toc13117]9.6海油工程设备设施评价
对以下设备设施的检测检验、维护保养进行评价：
1. 海洋石油作业设施（起重船、铺管船等）；
1. 专业设备；
1. 其他设备（铺管船的张紧器及其控制系统、管线收放绞车，其他与海油工程有关的设备设施）。
[bookmark: _Toc26698]生产作业活动单元评价
[bookmark: _Toc15190]10.1海上采油（气）及管道储运作业活动单元评价
对海上采油（气）作业、注入作业、油（气）外输作业、钻（修）井作业和陆岸终端装卸车作业等进行评价。
[bookmark: _Toc10512]10.2物探作业活动单元评价
对物探相关的船舶作业、测量作业、收放线作业、震源作业、钻孔作业等进行评价。
[bookmark: _Toc13046]10.3钻井作业活动单元评价
对钻井相关的拖航就位、钻开油气层、固井作业、弃井作业等进行评价。
[bookmark: _Toc17651]10.4录井、测井作业活动单元评价
对录井、裸眼测井、生产测井、射孔、放射源作业等进行评价。
[bookmark: _Toc17693]10.5井下作业活动单元评价
对试油（气）作业、修井（侧钻）作业、压裂（酸化）作业、测试作业、稠油试采作业等进行评价。
[bookmark: _Toc4778]10.6海油工程作业活动单元评价
对拖航作业、大型吊装和就位作业、浮托作业、海管海缆铺设作业、制造安装作业、设施改造作业、检维修作业、石油人工岛建设作业等进行评价。
[bookmark: _Toc21321][bookmark: _Toc137034211][bookmark: _Toc127776868][bookmark: _Toc11920][bookmark: _Toc145831405]安全管理单元评价
对以下安全管理内容进行评价：
1. 安全生产管理机构及专职安全生产管理人员、注册安全工程师；
1. 安全生产责任制；
1. 安全生产规章制度；
1. 作业安全规程和岗位操作规程；
1. 主要负责人、安全生产管理人员安全生产知识和管理能力培训、考核；
1. 特种作业人员及特种设备操作人员资格；
1. 海洋石油作业人员资格（海上石油作业安全救生、油气消防、井控技术、稳性与压载技术、防硫化氢技术、无线电技术等）；
1. 安全生产教育和培训；
1. 安全生产费用提取和使用；
1. 从业人员工伤保险；
1. 安全生产责任保险；
1. 为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的个体防护装备；
1. 双重预防机制及石油天然气开采重大事故隐患判定；
1. 承包商管理；
1. 变更管理；
1. 应急管理；
1. 生产安全事故管理。
[bookmark: _Toc127776870][bookmark: _Toc6811][bookmark: _Toc145831407][bookmark: _Toc16682][bookmark: _Toc137034213]安全对策措施及建议
根据危险有害因素辨识、现场调研和单元评价的结果，提出预防事故、降低风险、减少事故影响的安全对策措施及建议：
1. 说明评价对象对安全现状评价过程中提出问题的整改情况；暂无法整改的应说明采取的安全措施或整改计划。
1. 结合单元评价结果，从生产运行、安全管理方面提出针对性的安全对策措施及建议。
[bookmark: _Toc145831408][bookmark: _Toc137034214][bookmark: _Toc15017][bookmark: _Toc127776871][bookmark: _Toc26355]安全现状评价结论
遵循客观、公正、真实的原则，将评价内容进行总结概括，明确安全现状评价结论，应包括：
1. 汇总列出评价对象涉及的危险有害物质、设备设施及生产作业活动危险有害因素、安全管理危险有害因素，安全现状评价中提出问题的整改情况，以及各评价单元评价结论；
1. 评价对象现有安全生产条件的落实情况，是否符合海洋石油天然气企业应具备的海上采油（气）、管道储运、物探、钻井、录井、测井、井下作业、海油工程等安全生产条件，风险可控。
[bookmark: _Toc19890]附件
[bookmark: _Toc163572176][bookmark: _Toc163572907][bookmark: _Toc20241][bookmark: _Toc145824806][bookmark: _Toc145825345][bookmark: _Toc142344180][bookmark: _Toc145815122][bookmark: _Toc13835][bookmark: _Toc163567335]报告附件主要包括以下内容：
1. 安全现状评价工作合同或委托书/订单；
1. 营业执照；
1. 安全生产许可证；
1. 安全生产费用证明；
1. 工伤保险缴纳证明；
1. 安全生产责任保险投保证明；
1. 安全生产管理机构设置文件、专职安全生产管理人员任命文件；
1. 应急预案备案登记表；
1. 海洋石油主要负责人、安全管理人员安全生产知识与管理能力考核合格证书；
1. 海洋石油作业人员证书台账；
1. 特种作业人员、特种设备操作人员证书台账；
1. 应急救援协议；
1. 海上采油（气）企业应包括采矿许可证，海上设施符合证书，海上设施救生设备、无线电通信设备和信号设备符合证书，海上设施防止油污染证书；浮式生产储油装置应包括浮式生产储油装置相关证书；移动式平台应包括移动式平台相关证书；海洋石油作业设施应包括作业设施备案文件；从事辐射作业和爆破作业的应包括辐射安全许可证和爆破作业单位许可证；
1. 评价人员工作内容记录表、现场踏勘汇总表、隐患问题整改表、评价过程会商表等工作记录；
1. 其他。
[bookmark: _Toc7095]报告格式要求
安全现状评价报告格式应符合附录C的规定。
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[bookmark: _Toc19261]附　录　A
（资料性）
海洋石油天然气企业安全现状评价记录清单
A.1　工作内容记录表
A.1.1　表格填写
A.1.1.1安全评价项目组按照一人一表管理，填写内容包括项目组成员参加的全部工作内容。
A.1.1.2按时间段从前往后填写，一个时间段从事一项工作内容的列为一条，时间段最长不超过一天。同一时间段从事不同工作内容的，按工作内容划分多条，该时间段内多项工作内容反复交叉的可合并为一条，并在具体工作事项中说明。
A.1.1.3工作内容选填：前期准备、现场勘察、资料收集整理、谈话交流、报告编制、报告评审。
A.1.1.4具体工作地点，室内说明楼栋、楼层、房间号等，室外说明某海洋石油生产设施、海洋石油作业设施、施工作业现场等的某具体位置，无视频监控时须留存照片或视频待查。
A.1.1.5具体工作事项，写明个人从事的具体工作，如整理哪些方面资料、与哪些人交流会商、检查哪些设备、查看哪些作业活动等。
A.1.1.6开始时间、结束时间采用24小时制，工时单位为小时，按四舍五入保留一位小数。
A.1.1.7累计工时为该人员在该评价项目中的全部工作时间。
A.1.2　表格格式
按照表A.1的格式编制工作内容记录表。
表A.1  工作内容记录表
	姓 名
	
	项目名称
	

	专业能力
	
	项目角色
	

	序号
	日期
	工作内容
	具体工作地点
	具体工作事项
	开始
时间
	结束
时间
	工时

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	累计工时
	

	本人签字
	
	日期
	

	评价项目负责人签字
	
	日期
	

	被评价企业负责人签字
	
	日期
	








A.2　现场踏勘汇总表
A.2.1　表格填写
A.2.1.1 优先填报重点踏勘区域/设施，主要包括海洋石油生产设施、海洋石油作业设施、登陆管道、施工作业现场等。
A.2.1.2 统计并标注踏勘设施数量。
A.2.1.3列明踏勘人员和踏勘日期。
A.2.1.4 评价对象包含的海洋石油生产设施/作业设施数量为1-3的，应全部踏勘；数量为4-10的，踏勘应不少于总数的60%；数量超过10的，可按一定比例抽查，并给出抽查比例的理由，但不得低于6个。
A.2.2　表格格式
按照表A.2的格式编制现场踏勘汇总表。
表A.2  现场踏勘汇总表
	评价项目名称
	

	被评价企业名称
	

	序号
	踏勘地点
	主要设备设施
	检查内容
	踏勘人员和日期

	1
	海洋石油生产设施
	
	
	

	2
	海洋石油作业设施
	
	
	

	3
	登陆管道
	
	
	

	4
	施工作业现场
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	合  计
	
	

	评价项目负责人签字
	
	日期
	

	被评价企业负责人签字
	
	日期
	




A.3　隐患问题整改表
A.3.1　表格填写
A.3.1.1 安全评价项目按照一人一表管理，填写每个成员发现提出的全部问题隐患。
A.3.1.2 未发现提出问题隐患的人员“零报告”，在首行首个空格填写“无”。
A.3.1.3 清晰描述问题隐患情况，直击问题本质。
A.3.1.4 整改情况说明具体整改内容，能体现是否整改合格，不得用“已整改”代替。
A.3.1.5 复查人员应为安全评价项目组人员，须本人签字。
A.3.2　表格格式
按照表A.3的格式编制隐患问题整改表。
表A.3  隐患问题整改表
	评价项目名称
	

	被评价企业名称
	

	序号
	问题隐患描述
	发现时间
	整改情况
	整改时间
	复查人员
	复审时间

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	

	本人签字
	
	日期
	

	评价项目负责人签字
	
	日期
	

	被评价企业负责人签字
	
	日期
	




A.4　评价过程会商表
A.4.1　表格填写
A.4.1.1 安全评价项目按照一会一表管理，评价项目组内部工作会商，或者与被评价企业等有关单位、有关人员之间就评价项目进行会商，应予以记录。
A.4.1.2 评价过程中包括但不限于以下会商主题：
a) 项目启动分工/立项后首次会商。明确评价背景、来源、评价范围、评价内容、评价工作程序，列表说明评价人员工作安排（姓名、专业、职务、项目角色），列表说明评价工作计划（阶段、内容、开始时间、结束时间）；
b) 项目问题汇总/质量控制会商。说明当前评价工作进度、评价工作总体情况，简述发现的主要问题及整改计划；
c) 项目单位需求对接/整改落实会商。说明当前评价工作进度、评价工作总体情况，简述项目单位新增要求、争议事项沟通结论、新增整改任务、下次工作对接时限。由项目单位盖章/签字确认；
d) 项目变更会纪要。涉及变更则列表说明项目评价范围、评价内容、评价边界、负责人等主要变更的变更前内容、变更后内容、变更原因、变更时间及影响分析。由项目单位盖章/签字确认。
A.4.2　表格格式
按照表A.4的格式编制评价过程会商表。
表A.4  评价过程会商表
	评价项目名称
	

	被评价企业名称
	

	会商主题
	

	会商时间
	
	地  点
	

	主持人
	

	参加单位
	参加人员
	职称/职务

	单位1
	
	

	
	
	

	单位2
	
	

	
	
	

	……
	
	

	会商纪要













[bookmark: _Toc8993]附　录　B
（资料性）
常用的安全现状评价方法
常用的安全现状评价方法见表B.1。
表B.1 各单元常用的安全现状评价方法
	序号
	评价单元
	常用的评价方法

	1
	设备设施单元
	安全检查表法、专家评议法、预先危险性分析法、火灾爆炸危险指数评价法、定量风险评价法、类比分析法、事故树分析法、事件树分析法、作业条件危险性评价法、风险矩阵法等

	2
	生产作业活动单元
	安全检查表法、专家评议法、预先危险性分析法、火灾爆炸危险指数评价法、定量风险评价法、类比分析法、事故树分析法、事件树分析法、作业条件危险性评价法、风险矩阵法等

	3
	安全管理单元
	安全检查表法、专家评议法、风险矩阵法等





[bookmark: _Toc19699][bookmark: _Toc3711]附　录　C
[bookmark: _Toc31890][bookmark: _Toc23088]（规范性）
[bookmark: _Toc10482][bookmark: _Toc17242][bookmark: _Toc12485]安全现状评价报告格式
[bookmark: _Toc73694352][bookmark: _Toc26479][bookmark: _Toc717][bookmark: _Toc8021][bookmark: _Toc32258][bookmark: _Toc1011][bookmark: _Toc20643][bookmark: _Toc18632][bookmark: _Toc23526][bookmark: _Toc15499][bookmark: _Toc16372]C.1　结构及格式
C.1.1　基本格式要求
安全现状评价报告的基本格式要求如下：
a） 封面；
b） 安全评价资质证书影印件；
c） 著录项；
d） 前言；
e） 目录；
f） 正文；
g） 附件。
[bookmark: _Toc23691][bookmark: _Toc1688][bookmark: _Toc26831][bookmark: _Toc12664][bookmark: _Toc26843][bookmark: _Toc26085][bookmark: _Toc73694353][bookmark: _Toc6960][bookmark: _Toc24709]C.1.2　封面
[bookmark: _Hlk512928545]封面格式应符合图C.1的要求。
[bookmark: _Toc193042503][bookmark: _Toc2136][bookmark: _Toc3403][bookmark: _Toc3435][bookmark: _Toc17974]C.1.3　著录项
[bookmark: _Toc22949]著录项格式应符合图C.2和图C.3的要求。
[bookmark: _Toc6481][bookmark: _Toc7534][bookmark: _Toc193042504]C.1.4　前言
前言采用三号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字。
[bookmark: _Toc29340][bookmark: _Toc193042505][bookmark: _Toc10233]C.1.5　目录
目录的编排应列出章、节的名称，采用三号黑体字，章、节标题采用小四号宋体字。
[bookmark: _Toc3536][bookmark: _Toc27465][bookmark: _Toc193042506]C.1.6　正文
报告主要内容的章、节标题分别采用三号黑体、四号黑体字，内容的文字表述部分采用小四号宋体字，表名、图名采用五号黑体，表格文字可选择采用五号或者小五号宋体字；页眉报告名称和页脚页码采用五号楷体字。  
[bookmark: _Toc30953][bookmark: _Toc32242][bookmark: _Toc193042507]C.1.7　附件
附件的标题采用三号黑体字。
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（委托单位名称） 
（居中，二号宋体加粗）
（评价项目名称）
（居中，二号宋体加粗）
安全现状评价报告
（居中，一号黑体加粗）






（安全评价机构名称）（居中，二号宋体加粗）
（安全评价机构资质证书编号）（居中，三号宋体加粗）
（评价报告完成日期）（居中，三号宋体加粗）

图C.1　封面式样





（单位名称） 
（居中，三号宋体加粗）
（评价项目名称）
（居中，二号宋体加粗）
安全现状评价报告
（居中，二号宋体加粗）


法 定 代 表 人：（居中，四号宋体）
技 术 负 责 人：（居中，四号宋体）
评价项目负责人：（居中，四号宋体）





（评价报告完成日期）（居中，小四号宋体加粗）
（安全评价机构公章）

图C.2　著录项首页式样
AQ XXXX—202X
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（评价项目名称）
（居中，三号宋体加粗）
	
	姓名
	安全评价师/注册安全工程师
	证书编号
	从业编号/注册号
	专业能力
	签字

	项目负责人
	
	
	
	
	
	

	项目组成员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报告编制人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	报告审核人
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	过程控制
负责人
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	

	技术专家
	
	-
	-
	
	
	



（以上全部小四号宋体）


图C.3　著录项次页式样
[bookmark: _Toc10972][bookmark: _Toc8365]C.2　纸张、排版
采用A4白色胶版纸，页码位于页面底端，对齐方式为居中。前言、目录、正文排版符合表C.1的要求。
[bookmark: _Toc6471][bookmark: _Toc28307][bookmark: _Toc23406][bookmark: _Toc19761][bookmark: _Toc26462][bookmark: _Toc17151]表C.1  排版要求
	序号
	页别
	排版要求

	1
	前言
	前言标题居中；
前言每段文字首行缩进2字符，回行时顶格；
行间距为1.5倍行距

	2
	目录
	目录标题居中；
1 章名（顶格）................××
1.1 节名（缩进2字符）................××
1.2 节名..................××
行间距为1.5倍行距

	3
	正文
	1 章名标题居中，遇章分页；
1.1 节名标题顶格
1.1.1 条名标题顶格
1.1.1.1 条名标题顶格；
每段文字首行缩进2字符，回行时顶格，行间距为1.5倍行距；
表名位于表的上方，居中；
图名位于图的下方，居中

	4
	附件
	附件的标题居中



[bookmark: _Toc23360][bookmark: _Toc15572][bookmark: _Toc21353][bookmark: _Toc20622][bookmark: _Toc73694354][bookmark: _Toc31647][bookmark: _Toc19987][bookmark: _Toc21826][bookmark: _Toc30804][bookmark: _Toc7806][bookmark: _Toc31799]C.3　封装
报告左侧装订，应在报告以下位置加盖公章或签字：
a) 著录项首页加盖安全评价机构公章；
b) 评价人员名单手签；
c) 结论加盖安全评价机构公章；
d) 侧面加盖安全评价机构公章。
AQ XXXX—202X
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[bookmark: _Toc15663][bookmark: _Toc22883]
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说 明
    1．标准编制说明的封面
（1）标准名称。应在封面靠上居中位置，与标准稿名称保持一致。字体字号为方正小标宋二号。
（2）标准文稿版次。在标准名称下方“征求意见稿、送审稿、报批稿”前的方框凃选其一，例如“■征求意见稿”。字体字号为仿宋三号。
（3）标准编制组。在封面靠下居中位置。字体字号为仿宋三号。
（4）编制日期。编制日期为本阶段完成的日期，以数字格式书写，字体为宋体，字号为三号。如：“2020年3月30日”。
    2．标准编制说明的正文
（1）正文页边距为上3cm、下2.6cm、左2.8cm、右2.6cm。
（2）正文标题，一级标题用黑体三号字，二级标题用楷体三号字不加粗。三级、四级标题用仿宋GB-2312三号字不加粗。文中结构层次序数为“一、”“（一）”“1.”“（1）”标注。
（3）正文中文字体字号为仿宋GB-2312三号字，数字、字母等西文字体为宋体三号字，段落行距为28磅，首行缩进2字符。
    3.编制说明的内容
（1）应按照格式要求逐条说明，不涉及的填“无”。
（2）应根据工作进度不断补充完善，工作过程有连续性。
（3）编制说明不是对标准内容的复制。
（4）应关注强制性标准的依据、修订标准的主要技术内容比对、标准实施过渡期、强制性标准实施政策等重要内容的编写，详见下文模板。
    4.其他
（1）编制说明内容模板中的斜体文字内容为参考，正式提交后应删除。
（2）编制说明应正反面打印。本说明保留，打印首页反面。
（3）页码从第三页开始编，起始页码为“1”，页码为五号宋体。





一、工作简况
（一）任务来源
根据《应急管理部办公厅关于印发17项行业标准制修订计划的通知》（应急厅函〔2026〕84号）文件，《海洋石油天然气企业安全现状评价导则》的制修订计划编号为2026-AQ-9，项目周期22个月，应急管理部委托TC 288/SC 10全国安全生产标准化技术委员会石油天然气开采安全分技术委员会（以下简称石油安全分标委）组织起草和审查。
（二）制定背景
近年来，《安全评价检测检验机构管理办法》（应急管理部令第1号公布，应急管理部令第20号修订）、《应急管理部关于进一步加强安全评价机构监管的指导意见》（应急〔2023〕99号文）等规章及指导意见发布实施，对安全评价机构规范作业流程，提升报告质量，切实发挥安全评价对事故预防的支撑作用有了更高的要求。同时，《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》规定，安全现状评价报告是安全生产许可证申请延期的前置材料。规范安全现状评价报告，可以为监管部门快速掌握企业安全管理现状，判定企业是否真正落实安全风险管控措施，是否符合安全生产的基本要求提供支撑。
目前，海洋石油天然气行业安全现状评价主要依据《安全评价通则》（AQ8001-2007）等通用性评价标准，对海洋石油天然气企业安全现状评价的指导性不足、针对性不强、约束力不够，存在安全评价机构出具的安全现状评价报告不规范、不统一，质量和水平参差不齐等问题，不能满足当前安全评价工作开展和安全监管要求。
石油工业安全专业标准化技术委员会归口的《石油天然气开采企业安全现状评价技术规范》（SY/T 6778-2024），该文件属于行业内推荐性标准，对安全技术服务机构开展安全现状评价工作约束力度不够。
此标准的出台，可指导海洋石油安全评价机构按统一的标准和要求开展安全现状评价工作，更好地适应国家安全生产的新形势和新要求，促进海洋石油天然气企业提升安全管理水平；同时优化完善应急管理标准体系，统筹扩大强制性标准规模，确保标准管用好用，是对《安全评价通则》AQ8001-2007基础标准的补充和行业细化。
（三）起草小组人员组成及所在单位
根据立项通知，2025年7月成立标准起草工作组，中海油安全技术服务有限公司牵头负责本文件的制定工作，参编单位包括中国海洋石油集团有限公司、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、中海油研究总院有限责任公司、中石化（山东）检测评价研究有限公司、中海石油（中国）有限公司天津分公司、国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司。本文件主要起草人员及分工见表1。
主要起草人员及分工表
	序号
	起草人姓名
	所在单位
	工作分工

	1
	申得济
	中海油安全技术服务有限公司
	项目主持、技术把关

	2
	叶海春
	中海油安全技术服务有限公司
	项目组织协调、标准统稿和管理

	3
	宋志强
	中海油安全技术服务有限公司
	编制标准正文、技术把关

	4
	类淑菊
	中海油安全技术服务有限公司
	编制标准正文及标准征求意见汇总等

	5
	王同宇
	中海油安全技术服务有限公司
	设备设施、生产作业评价单元内容审核

	6
	赵宁
	中海油安全技术服务有限公司
	参与前期调研及标准大纲的编制

	7
	胡军
	中海油安全技术服务有限公司
	参与前期调研及标准大纲的编制

	8
	郝静敏
	中海油研究总院有限责任公司
	法律法规、部门规章与标准的协调性检查把关

	9
	周伟
	中海油研究总院有限责任公司
	参与前期调研及标准大纲的编制、技术把关

	10
	周向京
	中国海洋石油集团有限公司
	法律法规、部门规章与标准的协调性检查把关

	11
	朱海龙
	中国海洋石油集团有限公司
	法律法规、部门规章与标准的协调性检查把关

	12
	赵德
	应急管理部危化监管二司
	项目组织协调、管理、技术把关

	13
	汪文广
	应急管理部危化监管二司
	参与前期调研及标准大纲的编制

	14
	王志月
	应急管理部危化监管二司
	参与前期调研及标准大纲的编制

	15
	白文元
	中海石油（中国）有限公司天津分公司
	参与前期调研及标准大纲的编制

	16
	陶思亮
	中海石油（中国）有限公司天津分公司
	参与前期调研及标准大纲的编制

	17
	支景波
	中石化（山东）检测评价研究有限公司
	评价单元划分及评价方法选择内容审核

	18
	刘洋
	中石化（山东）检测评价研究有限公司
	安全管理单元评价内容审核

	19
	王金友
	中国石油集团安全环保技术研究院有限公司
	风险辨识与分析评价内容审核

	20
	常维纯
	国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司
	法律法规、部门规章与标准的协调性检查把关


（四）主要起草过程
1.初稿编制阶段
2026年3月，应急管理部办公厅下发《应急管理部办公厅关于印发17项行业标准制修订计划的通知》，本文件制定项目正式立项，工作组开展本文件初稿编制。
2.起草阶段
2026年3月-5月，牵头单位中海油安全技术服务有限公司组织参编单位商讨标准编制思路，确定标准编写框架结构，结合海洋石油天然气企业安全现状评价目前存在的主要问题，各起草单位讨论了标准草案，并按照职责分工起草形成初稿，召开首次专家咨询，开展专题讨论。
2026年6月-7月，起草工作组根据专家讨论会意见修改完善标准，再次组织参编单位商讨标准内容，并进一步修订完善。
3.征求意见阶段
2026年9月，石油安全分标委组织6家起草单位对标准进行了研讨，同时征求了应急管理部的意见，修改完善形成了标准征求意见稿。
二、标准编制原则、主要技术内容及其确定依据
（一）标准编制原则
本文件在制定的过程中严格执行《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1-2020）的要求，对标准进行认真的策划和编排，确保标准层次清楚、逻辑严谨、条理通顺、便于操作。
1.协调性
标准编制保持与现行法律法规、规章规范的协调性，同时具体条款不能与上一级法规要求相冲突。
2.适用性
广泛收集目前现行法律、法规、标准、规范中的相关要求，充分调研了解海洋石油天然气企业安全现状评价的现状，确保标准条款与行业发展实际相结合，确保标准的适用性。
3.科学性
借鉴了国家标准和行业标准。起草工作组充分总结、吸收海洋石油天然气企业安全现状评价行业现行做法与经验，保证本文件的科学性。
4.可执行性
本文件条款内容广泛征求相关单位的意见建议，对于反馈的意见建议组织起草工作组专题讨论、验证，采纳吸收科学合理的意见建议，确保本文件内容贴近行业实际需求，兼顾本文件的可执行性。
（2） 标准主要技术内容及确定依据
针对海洋石油天然气企业的特点和实际需要，结合多年的工作经验和技术成果，提出海洋石油天然气企业安全现状评价的主要内容与编制要求。本文件主要内容包括前言、正文15章以及附录。
1.范围
参考《石油天然气开采企业安全现状评价技术规范》（SY/T 6778-2024），同时结合海洋石油天然气企业行政审批许可范围，进一步明确了海洋石油天然气企业的细分类型，对本文件的适用范围予以明确。
2.规范性引用文件
明确本文件没有规范性引用文件。
[bookmark: _Hlk68821606]3.术语与定义
明确本文件没有需要界定的术语和定义。
[bookmark: _Toc28161][bookmark: _Toc501931577]4.总体要求
将开展海洋石油天然气企业安全现状评价活动的总体要求进行明确。对评价机构资质和评价项目组人员，安全现状评价程序以及安全现状评价报告编制的要求进行了规定。
5.评价概述
参照《石油天然气开采企业安全现状评价技术规范》（SY/T 6778-2024），同时结合行业良好作业实践，对海洋石油天然气企业安全现状评价目的、范围、依据进行了规定。
6.企业概况
经专家多次讨论，参照《海洋石油天然气开采建设项目安全预评价导则》（报批稿），将企业概况单独成章，同时结合评审专家意见，将本章划分为三节，包括基本情况、设备设施及生产作业现状、安全业绩。其中设备设施及生产作业现状按照海上采油（气）及管道储运，物探、钻井、录井、测井、井下作业、油建及海油工程两大类海洋石油天然气企业分别进行了规定，明确了各部分包括的主要内容。
7.评价单元划分与评价方法选择
参照《安全评价通则》（AQ 8001-征求意见稿），先进行单元划分再进行危险有害因素辨识。
明确了评价单元划分与评价方法选择的原则。经多轮深入研讨，并广泛征求各方意见，结合专家意见，最终确定并给出了推荐划分的评价单元以及可选用的评价方法。
[bookmark: _Toc19279]8.危险有害因素辨识与分析
本章划分为三节，包括危险有害物质辨识与分析、设备设施及生产作业活动危险有害因素辨识与分析、安全管理危险有害因素辨识与分析，对每节的内容进行了详细规定。
9.设备设施单元评价
本章明确了各类型海洋石油天然气企业设备设施评价的内容。
参照《海上固定平台安全规则》、《浮式生产储油装置（FPSO）安全规则》、《海上移动平台安全规则》、《滩海陆岸石油作业安全规程》（SY/T 6634-2022）、《滩海石油人工岛安全规则》（SY/T 6777-2017）以及《海洋石油天然气开采安全规程 第1部分：总则》（GB 40554.1-2021）、《海洋石油天然气开采安全规程 第2部分：海上部分》（GB 40554.2-2025）、《海洋石油天然气开采安全规程 第3部分：陆岸终端部分》（GB 40554.3-2025）、《海洋石油天然气开采安全规程 第4部分：滩海部分》（GB 40554.4-2025）、《海洋石油固定平台安全规范》（GB 46766-2025）、《浮式生产储油装置总体技术规范》（GB/T 42034-2022）等对海上采油（气）及管道储运设备设施评价的内容进行了规定。
参照《海洋石油安全管理细则》、《海洋石油安全生产规定》、《海洋石油专业设备检测检验通则》（AQ2082-2025）以及《海洋石油天然气开采安全规程 第1部分：总则》（GB 40554.1-2021）、《海洋石油天然气开采安全规程 第2部分：海上部分》（GB 40554.2-2025）、《海洋石油天然气开采安全规程 第4部分：滩海部分》（GB 40554.4-2025）、《海上移动平台法定检验技术规则（2016）》等对物探设备设施，钻井设备设施，测井、录井设备设施，井下作业设备设施，海油工程及油建设备设施评价的内容进行了规定。
[bookmark: _Toc14305]10.生产作业活动单元评价
本章明确了各类型海洋石油天然气企业生产作业活动评价的内容。
参照《海洋石油安全管理细则》、《海洋石油安全生产规定》、《石油天然气安全规程》（AQ2012-2007）以及《海洋石油天然气开采安全规程 第1部分：总则》（GB 40554.1-2021）、《海洋石油天然气开采安全规程 第2部分：海上部分》（GB 40554.2-2025）、《海洋石油天然气开采安全规程 第3部分：陆岸终端部分》（GB 40554.3-2025）、《海洋石油天然气开采安全规程 第4部分：滩海部分》（GB 40554.4-2025）等，结合行业良好作业实践，对海上采油（气）及管道储运作业活动，物探作业活动，钻井作业活动，测井、录井作业活动，井下作业活动，海油工程及油建作业活动评价的内容进行了规定。
11.安全管理单元评价
参照《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》、《海洋石油安全生产规定》、《海洋石油安全管理细则》等相关要求对安全管理单元进行了规定。
12.安全对策措施及建议
参照《安全评价通则》（AQ8001-征求意见稿）等标准，同时结合专家意见，明确了安全对策措施及建议的要求。
13.安全现状评价结论
参照《安全评价通则》（AQ8001-征求意见稿）等标准，结合行业良好作业实践和专家意见，对评价结论进行了规定。
14.附件
明确了安全现状评价报告包含的附件。
15.报告格式要求
参照《安全评价通则》（AQ8001-征求意见稿）、《石油天然气开采企业安全现状评价技术规范》（SY/T 6778-2024）对海洋石油天然气企业安全现状评价报告格式进行了规定。
附录
[bookmark: _Toc20391][bookmark: _Toc13286][bookmark: _Toc2248][bookmark: _Toc47195677][bookmark: _Toc47195915][bookmark: _Toc47195699]附录A给出了海洋石油天然气企业安全现状评价记录清单。
[bookmark: _Toc1456][bookmark: _Toc20716][bookmark: _Toc11472][bookmark: _Toc19897][bookmark: _Toc21971]附录B明确了常用的安全现状评价方法。
附录C规范了海洋石油天然气企业安全现状评价报告的结构及格式、纸张、排版及封装的要求。
（三）标准修订变化及依据（仅修订标准需要列出）
无。
三、试验验证的分析、综述报告、技术经济论证，预期的经济效益、社会效益和生态效益。
本文件是根据海洋石油天然气开采行业安全评价技术发展和需要制定的，能为目前海洋石油天然气企业安全现状评价提供有效的技术指导。本标准意在规范海洋石油天然气企业安全现状评价内容和报告编制的要求，提高海洋石油天然气企业安全现状评价报告的质量，提升企业的安全生产管理水平，对促进海洋石油天然气行业生产安全和谐发展具有重要意义。
四、与国际、国外同类标准技术内容的对比情况
国际国外尚无适用的同类标准。
五、以国际标准为基础的起草情况、是否合规引用或采用国际国外标准以及未采用国际标准的原因
无
六、与有关法律、行政法规及相关标准水平的关系
（一）与有关法律、行政法规、标准关系
本文件遵循《中华人民共和国安全生产法》《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》等相关要求而制定，文件内容是对法律、法规进一步落实和细化，是指导海洋石油天然气企业安全现状评价工作的重要支撑。
（二）配套推荐性标准的制定情况（强制性标准应填写）
无。
七、重大分歧意见的处理过程及依据
无。
八、作为强制性标准或推荐性标准的建议及理由
本文件为强制性标准。
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第十九条也对海洋石油天然气企业开展安全现状评价提出了具体要求。该标准作为强制性标准，将为法律、法规、规章实施提供更有力的技术支撑和必要补充。同时，依据《标准化法》（2017年修订）第十条“对保障人身健康和生命财产安全，满足社会经济管理基本需要的技术要求，应当制定强制性的国家标准”和《应急管理标准化工作管理办法》第二十条“对于依法需要强制实施的应急管理标准，应当制定强制性标准”的规定，本文件是海洋石油天然气企业安全现状评价内容和报告编制的一般要求，应作为强制性标准实施，使其成为政府规章制度的技术支撑，从而便于海洋石油天然气企业的监督管理。
九、标准自发布日期至实施日期的过渡期建议及理由
建议实施过渡期为6个月。
本文件发布后，通过设置过渡期，在实施之前得到广泛的宣传和推广，使评价机构、海洋石油天然气企业有足够的时间来适应和遵守新标准的要求。‌
十、与实施标准有关的政策措施
本文件符合国家现行法律、法规、规章和强制性标准的要求，对于规范评价机构提高海洋石油天然气企业安全现状评价的水平，预防避免发生重大安全事故的发生有重要作用。
本文件制定以《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》作为违反标准行为进行处理的法律法规规章依据。具体条款如下：
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》
第19条　 安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满后需要延期的，非煤矿矿山企业应当在安全生产许可证有效期届满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续，并提交下列文件、资料：
（一）延期申请书；
（二）安全生产许可证正本和副本；
（三）本实施办法第二章规定的相应文件、资料。
金属非金属矿山独立生产系统和尾矿库，以及石油天然气独立生产系统和作业单位还应当提交由具备相应资质的中介服务机构出具的合格的安全现状评价报告。
十一、是否需要对外通报的建议及理由。
无需对外通报。
十二、废止现行有关标准的建议
无。
十三、涉及专利的有关说明
本标准未涉及相关专利。
十四、标准所涉及的产品、过程或者服务目录
本文件不涉及产品、过程或者服务目录。
十五、其他应予以说明的事项
无。
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